ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Бақылау-өткізу пунктіне (КПП) арналған «ӘСКЕРИ АНТ» стендін дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: Бақылау-өткізу пунктіне (КПП) арналған «ӘСКЕРИ АНТ» ақпараттық стенді.
· Өлшемі: 1200 × 800 мм.
· Өлшем бірлігі: дана.
· Саны: 12 дана.
· Бірлік бағасы: 28 000 теңге.
· Жалпы құны: 336 000 теңге.
Стендтердің нақты өлшемдері мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Өлшемдер орнату орындарында жүргізілген нақты өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Стендтің негізгі құрылымы қалыңдығы 10 мм болатын үш қабатты ПВХ материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Стендтің қабаттары келесі құрылымда орындалуы тиіс:
· 1-қабат — негізгі негіз;
· 2-қабат — сәндік ою-өрнек және «ӘСКЕРИ АНТ» стендінің атауы;
· 3-қабат — Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 3D жұлдызы, жарықтандыру жүйесімен жабдықталған.
2.3. Стендтің төменгі бөлігінде қалыңдығы кемінде 3 мм болатын үлкен мөлдір акрил панелі орнатылуы тиіс.
2.4. Мөлдір акрил панелі қашықтық бұрандалары арқылы сенімді бекітілуі тиіс.
2.5. Стендтің төменгі бөлігінде қалыңдығы кемінде 3 мм алтын түсті акрилден жасалған сәндік ою-өрнек орналастырылуы тиіс.
2.6. Стендтің дизайны, түсі, мәтіннің орналасуы және сәндік элементтері Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес орындалуы тиіс.
2.7. Жарықтандыру жүйесі қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылып, толық жұмыс жағдайында болуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші стендтерді дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орнату орындарына барып, қажетті өлшемдерді жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу нәтижелері бойынша стендтің эскизі, дизайны және орнату тәсілі әзірленіп, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
3.3. Стендтерді дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 12 дана стендті Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс.
4.2. Стендтерді орнатуға қажетті бекіткіш материалдар мен құрал-жабдықтар Жеткізуші тарапынан қамтамасыз етілуі тиіс.
4.3. Стендтер қабырғаға немесе тиісті конструкцияға берік әрі қауіпсіз бекітілуі тиіс.
4.4. Жарықтандыру жүйесінің жұмысы монтаж аяқталғаннан кейін тексерілуі тиіс.
4.5. Жеткізуші монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Сапаға қойылатын талаптар
5.1. Стендтер келісілген эскизге, өлшемдерге және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
5.2. Материалдарда жарықтар, сызаттар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
5.3. Акрил панелі мөлдір, бүтін және сапалы өңделген болуы тиіс.
5.4. Сәндік ою-өрнек пен 3D жұлдызы ұқыпты орындалып, берік бекітілуі тиіс.
5.5. Дайын өнім пайдалануға жарамды күйде тапсырылуы тиіс.
6. Құны және оған енгізілетін шығындар
6.1. Бір стендтің бағасы 28 000 (жиырма сегіз мың) теңгені құрайды.
6.2. 12 дана стендтің жалпы құны 336 000 (үш жүз отыз алты мың) теңгені құрайды.
6.3. Жалпы құнға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· алдын ала өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және келісу;
· ПВХ және акрил материалдары;
· үш қабатты стендті дайындау;
· 3D жұлдызын және жарықтандыру жүйесін орнату;
· мөлдір акрил панелін және қашықтық бұрандаларын орнату;
· алтын түсті акрилден сәндік ою-өрнек жасау;
· жеткізу және тасымалдау;
· монтаждау және бекіту;
· монтаждан кейінгі тексеру және кемшіліктерді жою.
6.4. Барлық көрсетілген жұмыстар мен шығындар жалпы құнға енгізілуі тиіс. Қосымша ақы талап етілмеуі керек.
7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
7.1. Тапсырыс беруші 12 дана стендтің санын, сапасын, өлшемдерін, сыртқы көрінісін, акрил панельдерінің толықтығын, бекітілуін және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін қабылдайды.
7.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшелік талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
7.3. Жеткізуші барлық жұмыстарды толық орындап, стендтерді пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.








ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж стенда «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА» для контрольно-пропускного пункта (КПП)
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: информационный стенд «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА» для контрольно-пропускного пункта (КПП).
· Размер: 1200 × 800 мм.
· Единица измерения: штука.
· Количество: 12 штук.
· Цена за единицу: 28 000 тенге.
· Общая стоимость: 336 000 тенге.
Окончательные размеры и эскиз стендов предварительно согласовываются с Заказчиком. Размеры уточняются по результатам фактических замеров непосредственно на местах установки.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Основная конструкция стенда должна быть изготовлена из трёхслойного ПВХ толщиной 10 мм.
2.2. Стенд должен состоять из следующих слоёв:
· 1-й слой — основа стенда;
· 2-й слой — декоративный орнамент и название стенда «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА»;
· 3-й слой — объёмная 3D-звезда Вооружённых Сил Республики Казахстан с подсветкой.
2.3. В нижней части стенда должна быть установлена большая прозрачная акриловая панель толщиной не менее 3 мм.
2.4. Прозрачная акриловая панель должна надёжно крепиться с помощью дистанционных винтовых держателей.
2.5. В нижней части стенда должен быть размещён декоративный орнамент из золотистого акрила толщиной не менее 3 мм.
2.6. Дизайн, цвет, расположение текста и декоративных элементов должны соответствовать эскизу, согласованному с Заказчиком.
2.7. Система подсветки должна быть установлена с соблюдением требований безопасности и находиться в исправном рабочем состоянии.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления стендов Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком выехать на места установки и провести необходимые замеры.
3.2. По результатам замеров должны быть разработаны эскиз стенда, дизайн и способ установки с последующим согласованием с Заказчиком.
3.3. Изготовление стендов начинается только после утверждения Заказчиком эскиза и размеров.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 12 готовых стендов по адресу, указанному Заказчиком, и выполнить монтажные работы.
4.2. Необходимые крепёжные материалы и инструменты для установки должны быть обеспечены Поставщиком.
4.3. Стенды должны быть надёжно и безопасно закреплены на стене или соответствующей конструкции.
4.4. После завершения монтажа необходимо проверить работоспособность системы подсветки.
4.5. После завершения работ Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Требования к качеству
5.1. Стенды должны соответствовать согласованному эскизу, размерам и требованиям настоящей технической спецификации.
5.2. Материалы не должны иметь трещин, царапин, деформаций и видимых производственных дефектов.
5.3. Акриловая панель должна быть прозрачной, целой и качественно обработанной.
5.4. Декоративный орнамент и 3D-звезда должны быть аккуратно выполнены и надёжно закреплены.
5.5. Готовые изделия должны передаваться в состоянии, пригодном для эксплуатации.
6. Стоимость и включённые расходы
6.1. Стоимость одного стенда составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) тенге.
6.2. Общая стоимость 12 стендов составляет 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) тенге.
6.3. В общую стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· предварительные замеры;
· разработка и согласование эскиза;
· материалы из ПВХ и акрила;
· изготовление трёхслойного стенда;
· изготовление 3D-звезды и установка системы подсветки;
· установка прозрачной акриловой панели и дистанционных винтовых держателей;
· изготовление декоративного орнамента из золотистого акрила;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и крепление;
· проверка после монтажа и устранение недостатков.
6.4. Все перечисленные работы и расходы должны быть включены в общую стоимость. Дополнительная оплата не допускается.
7. Порядок приёмки работ
7.1. Заказчик принимает 12 стендов после проверки количества, качества, размеров, внешнего вида, комплектности акриловых панелей, надёжности крепления и работоспособности системы подсветки.
7.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
7.3. Поставщик обязан выполнить все предусмотренные работы в полном объёме и передать стенды в состоянии, пригодном для эксплуатации.

