ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«КИВР» ақпараттық стендтерін дайындау, жеткізу және монтаждау
1. Тауардың атауы және жалпы мәліметтер
· Тауардың атауы: «КИВР» ақпараттық стендтер жиынтығы.
· Бір стендтің өлшемі: 1200 × 800 мм.
· Бір жинақтағы стендтер саны: 12 дана.
· Жинақ саны: 5 жинақ.
· Жалпы стендтер саны: 60 дана.
· Бір жинақтың бағасы: 672 000 теңге.
· Жалпы құны: 3 360 000 теңге.
Стендтердің нақты өлшемдері мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіліп, орнату орындарында жүргізілген өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады.
2. Техникалық сипаттамалары мен материалдары
2.1. Әрбір стендтің негізгі құрылымы қалыңдығы 10 мм болатын үш қабатты ПВХ материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Стендтің қабаттары келесі құрылымда орындалуы тиіс:
· 1-қабат — негізгі негіз;
· 2-қабат — сәндік ою-өрнек және стенд атауы;
· 3-қабат — Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 3D жұлдызы, жарықтандыру жүйесімен жабдықталған.
2.3. Стендтердің фон түсі — сары-көк.
2.4. Әрбір жинақта төменде көрсетілген 12 ақпараттық және сәндік стенд болуы тиіс:
1. Қазақстан Республикасының Президенті — бейнесі көлемді, шығыңқы түрде орындалып, төменгі жағынан жарықтандырылуы тиіс.
2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы — тиісті мемлекеттік түстермен орындалып, көлемді, шығыңқы түрде жасалып, төменгі жағынан жарықтандырылуы тиіс.
3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы — 3D форматында орындалып, контражурлы жарықтандырумен жабдықталуы тиіс.
4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны — мәтіні кемінде 3 мм қалыңдықтағы алтын түсті акрилден кесіліп жасалуы тиіс.
5. Қазақстан Республикасының Конституциясы — ақпараттық стенд.
6. Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа Жолдауы — ақпараттық стенд.
7. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі (ҚР ҚМ) — ақпараттық стенд.
8. ҚР ҚМО — Тапсырыс берушімен келісілген ресми атауға сәйкес ақпараттық стенд.
9. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері (ҚР ҚК) — ақпараттық стенд.
10. Әскери бөлімнің жауынгерлік жолы — ақпараттық стенд.
11. «Менің Отаным – Қазақстан» — ақпараттық стенд.
12. Әскери ант — ақпараттық стенд.
2.5. Ақпараттық бөлімдердің мазмұны, орналасуы, қаріптері, түстері және өлшемдері Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес орындалуы тиіс.
2.6. Стендтердің ішкі жиектемесі ағаш материалдан жасалуы тиіс.
2.7. Жиектеменің төменгі бөлігінде қалыңдығы кемінде 3 мм акрилден жасалған сәндік ою-өрнек орналастырылуы тиіс.
2.8. Барлық көлемді элементтер, сәндік бөлшектер және жарықтандыру жүйесі сапалы орындалып, берік бекітілуі тиіс.
2.9. Жарықтандыру жүйесі қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындалып, толық жұмыс жағдайында болуы тиіс.
2.10. Мемлекеттік рәміздер Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
3. Алдын ала өлшеу және эскизді келісу
3.1. Жеткізуші стендтерді дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орнату орындарына барып, нақты өлшемдер жүргізуге міндетті.
3.2. Өлшеу барысында орнату орындарының өлшемдері, қабырға материалы, бекіту мүмкіндіктері, монтаждау ерекшеліктері және жарықтандыру жүйесіне электр қуатын қосу қажеттілігі анықталуы тиіс.
3.3. Өлшеу нәтижелері бойынша Жеткізуші стендтердің эскизін, дизайнын және орналасу сызбасын әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.
3.4. Стендтерді дайындау жұмыстары Тапсырыс беруші эскизді, дизайнды, ақпараттық мазмұнды және өлшемдерді мақұлдағаннан кейін ғана басталады.
3.5. Эскизге енгізілетін барлық өзгерістер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
4. Жеткізу және монтаждау талаптары
4.1. Жеткізуші дайындалған 5 жинақ стендті Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайларға жеткізіп, монтаждау жұмыстарын толық орындауы тиіс.
4.2. Жеткізуші монтаждау үшін қажетті құрал-жабдықтарды, бекіткіш материалдарды және қосалқы бөлшектерді өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс.
4.3. Стендтер қабырғаға немесе тиісті конструкцияға сенімді бекітіліп, көлденең және тік деңгейі сақталуы тиіс.
4.4. Жарықтандыру жүйесі қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылып, электр қосылымдары дұрыс орындалуы тиіс.
4.5. Монтаждау аяқталғаннан кейін барлық жарықтандырылатын элементтердің жұмыс қабілеті, бекітпелердің сенімділігі және стендтердің жалпы сапасы тексерілуі тиіс.
4.6. Жеткізуші монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинап, анықталған кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
5. Жұмыстарды орындау кезеңдері
13. Орнату орындарына алдын ала бару және өлшеу жүргізу.
14. Эскизді, дизайнды және ақпараттық элементтердің орналасуын әзірлеу және келісу.
15. Келісілген жобаға сәйкес 5 жинақ, жалпы саны 60 стенд дайындау.
16. Дайын өнімдерді Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайларға жеткізу.
17. Стендтерді монтаждау және жарықтандыру жүйесін қосу.
18. Жұмыс қабілетін тексеру және дайын өнімдерді Тапсырыс берушіге тапсыру.
6. Сапаға қойылатын талаптар
6.1. Барлық стендтер келісілген эскизге, техникалық сипаттамаларға және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.
6.2. Материалдарда жарықтар, сызаттар, деформациялар және көзге көрінетін өндірістік ақаулар болмауы тиіс.
6.3. Ақпараттық мәтіндер анық, оқуға ыңғайлы және сауатты жазылуы тиіс.
6.4. Көлемді элементтер, акрил бөлшектері, ағаш жиектеме және жарықтандыру жүйесі сапалы орындалуы тиіс.
6.5. Дайын өнімдердің сыртқы көрінісі, түсі, құрылымы және ақпараттық мазмұны Тапсырыс беруші мақұлдаған эскизге сәйкес болуы тиіс.
7. Құны және оған енгізілетін шығындар
7.1. Бір жинақтың бағасы 672 000 (алты жүз жетпіс екі мың) теңгені құрайды.
7.2. 5 жинақтың жалпы құны 3 360 000 (үш миллион үш жүз алпыс мың) теңгені құрайды.
7.3. Бір жинақта 12 стенд, ал жалпы тапсырыста 60 стенд болуы тиіс.
7.4. Жалпы құнға төмендегі жұмыстар мен шығындар толық енгізілуі тиіс:
· алдын ала өлшеу жүргізу;
· эскиз әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу;
· барлық қажетті материалдар мен комплектілер;
· ПВХ және акрил элементтерін дайындау;
· көлемді 3D элементтерін жасау;
· жарықтандыру жүйесін орнату;
· басып шығару және сәндік өңдеу;
· ағаш жиектемені және төменгі акрил ою-өрнегін дайындау;
· жеткізу және тасымалдау;
· монтаждау және бекіту;
· монтаждан кейінгі тексеру және кемшіліктерді жою.
7.5. Көрсетілген жұмыстар мен қызметтер үшін қосымша ақы алынбауы тиіс. Барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі қажет.
8. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
8.1. Тапсырыс беруші 5 жинақтың құрамындағы барлық 60 стендтің санын, сапасын, өлшемдерін, сыртқы көрінісін, ақпараттық мазмұнын, монтаждалуын және жарықтандыру жүйесінің жұмысын тексергеннен кейін қабылдайды.
8.2. Жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес орындалған жағдайда қабылданады.
8.3. Жеткізуші барлық жұмыстарды толық орындауға және дайын өнімді пайдалануға жарамды күйде тапсыруға міндетті.




















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов «КИВР»
1. Наименование и общие сведения
· Наименование товара: комплект информационных стендов «КИВР».
· Размер одного стенда: 1200 × 800 мм.
· Количество стендов в одном комплекте: 12 штук.
· Количество комплектов: 5 комплектов.
· Общее количество стендов: 60 штук.
· Цена одного комплекта: 672 000 тенге.
· Общая стоимость: 3 360 000 тенге.
Окончательные размеры и эскизы стендов согласовываются с Заказчиком и уточняются по результатам замеров непосредственно на местах установки.
2. Технические характеристики и материалы
2.1. Основная конструкция каждого стенда должна быть изготовлена из трёхслойного ПВХ толщиной 10 мм.
2.2. Стенд должен состоять из следующих слоёв:
· 1-й слой — основа стенда;
· 2-й слой — декоративный орнамент и название стенда;
· 3-й слой — объёмная 3D-звезда Вооружённых Сил Республики Казахстан с подсветкой.
2.3. Цвет фона стендов — жёлто-синий.
2.4. Каждый комплект должен включать следующие 12 информационных и декоративных стендов:
1. Президент Республики Казахстан — изображение должно быть выполнено объёмным, выступающим над поверхностью и подсвечиваться снизу.
2. Государственный флаг Республики Казахстан — должен быть выполнен в соответствующих государственных цветах, в объёмном выступающем исполнении, с нижней подсветкой.
3. Государственный герб Республики Казахстан — объёмное исполнение 3D с контражурной подсветкой.
4. Государственный гимн Республики Казахстан — текст должен быть вырезан из золотистого акрила толщиной не менее 3 мм.
5. Конституция Республики Казахстан — информационный стенд.
6. Послание Президента Республики Казахстан народу — информационный стенд.
7. Министерство обороны Республики Казахстан (МО РК) — информационный стенд.
8. КМО РК — информационный стенд с официальным наименованием, согласованным с Заказчиком.
9. Вооружённые Силы Республики Казахстан (ВС РК) — информационный стенд.
10. Боевой путь воинской части — информационный стенд.
11. «Моя Родина — Казахстан» — информационный стенд.
12. Военная присяга — информационный стенд.
2.5. Содержание, расположение, шрифты, цвета и размеры информационных разделов должны соответствовать эскизу, согласованному с Заказчиком.
2.6. Внутренняя рамка стендов должна быть изготовлена из дерева.
2.7. В нижней части рамки должен быть размещён декоративный орнамент из акрила толщиной не менее 3 мм.
2.8. Все объёмные элементы, декоративные детали и система подсветки должны быть качественно изготовлены и надёжно закреплены.
2.9. Система подсветки должна соответствовать требованиям безопасности и находиться в полностью исправном рабочем состоянии.
2.10. Государственная символика должна соответствовать действующим требованиям Республики Казахстан.
3. Предварительные замеры и согласование эскиза
3.1. До начала изготовления стендов Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком выехать на места установки и провести необходимые замеры.
3.2. В процессе замеров определяются размеры мест установки, материал стен, возможности крепления, особенности монтажа и необходимость подключения электрического питания для системы подсветки.
3.3. По результатам замеров Поставщик обязан разработать эскизы, дизайн и схему размещения стендов и представить их Заказчику на согласование.
3.4. Изготовление стендов начинается только после утверждения Заказчиком эскизов, дизайна, информационного содержания и размеров.
3.5. Все изменения в утверждённые эскизы должны предварительно согласовываться с Заказчиком.
4. Требования к доставке и монтажу
4.1. Поставщик обязан доставить 5 комплектов готовых стендов по адресам, указанным Заказчиком, и выполнить монтажные работы в полном объёме.
4.2. Поставщик обязан самостоятельно обеспечить наличие необходимых инструментов, крепёжных материалов и комплектующих.
4.3. Стенды должны быть надёжно закреплены на стенах или соответствующих конструкциях с соблюдением горизонтального и вертикального уровня.
4.4. Система подсветки должна быть установлена с соблюдением требований безопасности, а электрические соединения должны быть выполнены надлежащим образом.
4.5. После завершения монтажа необходимо проверить работу всех подсвечиваемых элементов, надёжность креплений и общее качество стендов.
4.6. После завершения монтажных работ Поставщик обязан убрать рабочее место и устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.
5. Этапы выполнения работ
13. Предварительный выезд на места установки и проведение замеров.
14. Разработка и согласование эскизов, дизайна и расположения информационных элементов.
15. Изготовление 5 комплектов, общим количеством 60 стендов, в соответствии с согласованным проектом.
16. Доставка готовых изделий по адресам, указанным Заказчиком.
17. Монтаж стендов и подключение системы подсветки.
18. Проверка работоспособности и сдача готовых изделий Заказчику.
6. Требования к качеству
6.1. Все стенды должны соответствовать согласованным эскизам, техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации.
6.2. Материалы не должны иметь трещин, царапин, деформаций и видимых производственных дефектов.
6.3. Информационные тексты должны быть чёткими, разборчивыми и грамотно оформленными.
6.4. Объёмные элементы, акриловые детали, деревянная рамка и система подсветки должны быть качественно изготовлены и установлены.
6.5. Внешний вид, цвет, конструкция и информационное содержание готовых изделий должны соответствовать эскизам, утверждённым Заказчиком.
7. Стоимость и включённые расходы
7.1. Стоимость одного комплекта составляет 672 000 (шестьсот семьдесят две тысячи) тенге.
7.2. Общая стоимость 5 комплектов составляет 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) тенге.
7.3. В один комплект входят 12 стендов, общее количество по заказу — 60 стендов.
7.4. В общую стоимость должны быть включены следующие работы и расходы:
· предварительные замеры;
· разработка эскизов и согласование с Заказчиком;
· все необходимые материалы и комплектующие;
· изготовление элементов из ПВХ и акрила;
· изготовление объёмных 3D-элементов;
· установка системы подсветки;
· печать и декоративная обработка;
· изготовление деревянной рамки и нижнего акрилового орнамента;
· доставка и транспортные расходы;
· монтаж и крепление;
· проверка после монтажа и устранение недостатков.
7.5. Дополнительная оплата за указанные работы и услуги не допускается. Все расходы должны быть включены в общую стоимость договора.
8. Порядок приёмки работ
8.1. Заказчик принимает все 60 стендов, входящих в состав 5 комплектов, после проверки количества, качества, размеров, внешнего вида, информационного содержания, монтажа и работоспособности системы подсветки.
8.2. Работы принимаются при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
8.3. Поставщик обязан выполнить все предусмотренные работы в полном объёме и передать готовые изделия в состоянии, пригодном для эксплуатации.

