Огнезащитная обработка деревянных конструкций с обязательно протоколом испытания


Огнезащитная обработка деревянных конструкции в складских помещениях (стеллажи с площадью 19,2 м2)
Қойма үй-жайларындағы ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу (ауданы 19,2 м2 стеллаждар)
