Техникалық сипаттама
Қаптама құбырлары: диаметрі 159-168 мм Материал: болат / PND сүзгісі — геологиялық жағдайларға сәйкес. Барлық материалдар жаңа, стандарттарға сәйкес келеді.Жабдыққа қойылатын талаптар: жұмыстар мыналарды пайдалана отырып орындалуы тиіс: ұңғыманы айдау үшін сорғы жабдығының мәлімделген тереңдігіне бұрғылауды қамтамасыз ететін роторлы типтегі бұрғылау қондырғысы. Жұмыс атауы: бұрғылау қондырғысын жұмылдыру, бөлшектеу, тереңдігі 30 м ұңғыманы бұрғылау, қиыршық тас себу (3-5 мм фракция), ұңғыманы деглинизациялау, эрлифтпен айдап шығару, камералдық жұмыстар (ұңғымаға паспорт жасау), химиялық талдауға су сынамаларын алу, хим хаттамасы.суды талдау. Шарт жасалғаннан кейін 3 күннен кешіктірмей қызмет көрсету орнына жұмысты орындауға кірісіңіз. Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, демалыс аймағы-орманшы үйі (Зеренді орманшылығы, квартал-60, телім-2

Техническая спецификация

[bookmark: _GoBack]Обсадные трубы: диаметр 159–168 мм Материал: сталь / ПНД Фильтр — по геологическим условиям. Все материалы — новые, соответствующие стандартам.Требования к оборудованию: Работы должны выполняться с использованием: буровой установки роторного типа,  обеспечивающей бурение на заявленную глубину насосного оборудования для прокачки скважины. Наименование работ: мобилизация, демонтаж буровой установки, бурение скважины глубиной 30 м, гравийная обсыпка (фракция 3-5 мм), деглинизация скважины, прокачка скажины эрлифтом, камеральные работы (составление паспорта на скважину), отбор проб воды на химический анализ, протокол хим.анализа воды. Приступить к выполнению работы на место оказания услуги не позднее 3 дней после заключения договора. Местонахождение заказчика услуги: Акмолинска область, Зерендинский район, с. Зона отдыха -Дом Лесника (Зерендинское лесничество, квартал-60, выдел-2
