ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на выполнение работ по ремонту и замене трубопроводов и запорной арматуры отопительных систем
Объект: Адмитнистративное здание «Тіл сарайы»
Адрес объекта: г. Талдыкорган, ул. Каратал, 36 Б.
Основание: Дефектный акт от 24 августа 2026 года.
Цель работ: устранение выявленных дефектов трубопроводов тепловой отопления водоснабжения и запорной арматуры, восстановление герметичности системы, обеспечение безопасной и надежной эксплуатации системы водоснабжения объекта.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические требования

	1
	Демонтаж и замена крана шарового Ду80 с фланцем
	шт
	3
	Новый шаровой кран Ду80, пригодный для эксплуатации в системе тепловой отопления  водоснабжения. Демонтаж неисправной арматуры, установка новой, герметичное соединение и проверка работоспособности.

	2
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду80 с фланцем
	м.п.
	6
	Демонтаж коррозионно поврежденного участка, включая фланцевое соединение; монтаж нового стального участка трубы Ду80 с обеспечением надежного и герметичного соединения. тепловой отопления

	3
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду25
	м.п.
	10
	Демонтаж аварийного участка с коррозией и обрывом трубы; монтаж нового участка стальной трубы Ду25 с выполнением надежных соединений и проверкой герметичности. тепловой отопления

	4
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду25
	м.п.
	10
	Замена участка трубы с коррозией и разрушением стенки. Новый участок должен соответствовать диаметру Ду25 и условиям эксплуатации системы водоснабжения. тепловой отопления

	5
	Установка заглушки стальной Ду25
	шт
	2
	Установка стальных заглушек Ду25 на вертикальных отводах вместо отсутствующих заглушек. Соединение должно быть герметичным. тепловой отопления

	6
	Установка заглушки стальной Ду25
	шт
	2
	Установка стальных заглушек Ду25 на вертикальных отводах с обеспечением герметичности и надежности крепления. тепловой отопления

	7
	Замена поврежденных отводов и соединительных деталей
	компл
	5
	Демонтаж поврежденных деталей с коррозией и разрушением резьбы; установка новых отводов и соединительных деталей соответствующего диаметра с обеспечением герметичности. тепловой отопления

	8
	Гидравлическое испытание и промывка системы водоснабжения
	система
	1
	После выполнения ремонтных работ провести гидравлическое испытание системы на герметичность, устранить выявленные течи при необходимости, выполнить промывку системы. тепловой отопления

	9
	Окраска замененных участков. Вывоз мусора
	компл
	1
	Очистка и окраска замененных металлических участков после завершения монтажа. Сбор, погрузка и вывоз строительного и ремонтного мусора, образовавшегося при выполнении работ. тепловой отопления

	10
	Демонтаж и установка трубы  с фланцем Ду80
	м.п.
	6
	Демонтаж коррозионно поврежденного участка, включая фланцевое соединение; монтаж нового стального участка трубы Ду80 с обеспечением надежного и герметичного соединения. тепловой отопления

	
	
	
	
	Для выполнения работ поставщик обязан обеспечить наличие необходимого сварочного оборудования для сварки и монтажа труб и все расходные материалы за счет поставщика.




Общие требования к выполнению работ:
• Подрядчик выполняет все работы в полном объеме согласно дефектному акту и настоящей технической характеристике.
• Все материалы, трубы, арматура, заглушки, соединительные детали, расходные материалы, инструменты, оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ, предоставляет подрядчик, если иное не предусмотрено договором.
• Материалы и комплектующие должны быть новыми, без следов эксплуатации, соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных документов, применяемых к данному виду продукции.
• До начала работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком организационные вопросы, место проведения работ и порядок отключения/восстановления водоснабжения.
• При выполнении работ подрядчик обязан обеспечить сохранность существующих инженерных сетей и конструкций объекта.
• Все соединения после монтажа должны быть надежными и герметичными. При выявлении течей подрядчик обязан устранить их за свой счет.
• После окончания работ выполнить гидравлическое испытание и промывку системы водоснабжения.
• Место производства работ после завершения ремонта привести в порядок: убрать строительный мусор, отходы и остатки материалов и вывезти их.
• Результатом работ является исправная, герметичная и готовая к эксплуатации система водоснабжения на объекте.

Примечание: В дефектном акте указано, что техническое состояние трубопроводов Ду80, Ду32 и запорной арматуры Ду15, Ду80 является неудовлетворительным, имеются активные течи и существует угроза крупной аварии. Настоящая техническая характеристика составлена на основании ведомости выявленных дефектов.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВЩИКА
Для выполнения работ поставщик обязан обеспечить наличие необходимого сварочного оборудования для сварки и монтажа труб.
Поставщик обязан обеспечить выполнение всех необходимых работ с использованием собственных материалов и оборудования.

В стоимость работ входят все необходимые материалы, в том числе:

* кран шаровой стальной Ду 80 с фланцевым соединением;
* труба стальная Ду 80 с фланцами;
* труба стальная Ду 25;
* стальная заглушка Ду 25;
* фланцы, крепежные материалы, сварочные электроды и другие расходные материалы, необходимые для выполнения работ.

Все материалы, оборудование, инструменты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются и предоставляются за счет Поставщика. Поставщик несет полную ответственность за их наличие и качество.
• Поставщик обязан выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящей технической характеристикой и дефектным актом, в том числе демонтаж неисправных и поврежденных труб, кранов, заглушек, отводов, соединительных деталей и других элементов системы.
• Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает поставку всех необходимых материалов, изделий, оборудования, комплектующих и расходных материалов, необходимых для полного выполнения работ.
• За счет Поставщика предоставляются все трубы соответствующих диаметров, шаровые краны, заглушки, отводы, фланцы, соединительные детали, крепежные элементы, прокладки, герметики, электроды, сварочные материалы, грунтовка, краска и иные расходные материалы, необходимые для выполнения работ.
• Все расходы по погрузке, разгрузке, доставке, подъему, перемещению материалов и оборудования к месту производства работ несет Поставщик.
• Все работы по демонтажу и монтажу выполняются Поставщиком собственными силами и за свой счет, включая использование необходимого инструмента, оборудования, сварочного оборудования, приспособлений и средств индивидуальной защиты.
• Поставщик обязан самостоятельно выполнить установку и подключение всех заменяемых элементов, обеспечить правильность монтажа и герметичность всех соединений.
• В случае выявления дополнительных расходных материалов, комплектующих или иных элементов, необходимых для качественного и полного завершения ремонта, их приобретение и использование также осуществляется Поставщиком за свой счет, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, если такие работы и материалы относятся к предмету ремонта.
• После завершения работ Поставщик обязан выполнить испытание системы, устранить выявленные недостатки и привести место проведения работ в первоначальное состояние.
• Поставщик самостоятельно осуществляет сбор, погрузку и вывоз демонтированных материалов, строительного и ремонтного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
• Стоимость всех материалов, комплектующих, расходных материалов, демонтажных и монтажных работ, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, испытаний, уборки и вывоза мусора должна быть включена в общую стоимость предложения Поставщика.

Жылу жүиесіңдегі Құбыр құбырларын ағымдағы жөндеу және ауыстыру жұмыстарының  техникалық сипаттамалары
Нысан: "Тіл Сарайы" Әкімшілік ғимараты
Нысан мекенжайы: Талдыкорган, 36 Б Каратал көшесі.
 Негізі: 2026 жылғы 24 тамыздағы ақаулы акт.
Жұмыстың мақсаты: су және жабу клапандарының жылу жылыту құбырларындағы анықталған ақауларды жою, жүйенің тығыздығын қалпына келтіру, нысанның су жеткізу жүйесінің қауіпсіз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету.

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические требования

	1
	Демонтаж и замена крана шарового Ду80 с фланцем
	шт
	3
	Новый шаровой кран Ду80, пригодный для эксплуатации в системе тепловой отопления  водоснабжения. Демонтаж неисправной арматуры, установка новой, герметичное соединение и проверка работоспособности.

	2
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду80 с фланцем
	м.п.
	6
	Демонтаж коррозионно поврежденного участка, включая фланцевое соединение; монтаж нового стального участка трубы Ду80 с обеспечением надежного и герметичного соединения. тепловой отопления

	3
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду25
	м.п.
	10
	Демонтаж аварийного участка с коррозией и обрывом трубы; монтаж нового участка стальной трубы Ду25 с выполнением надежных соединений и проверкой герметичности. тепловой отопления

	4
	Демонтаж и замена участка стальной трубы Ду25
	м.п.
	10
	Замена участка трубы с коррозией и разрушением стенки. Новый участок должен соответствовать диаметру Ду25 и условиям эксплуатации системы водоснабжения. тепловой отопления

	5
	Установка заглушки стальной Ду25
	шт
	2
	Установка стальных заглушек Ду25 на вертикальных отводах вместо отсутствующих заглушек. Соединение должно быть герметичным. тепловой отопления

	6
	Установка заглушки стальной Ду25
	шт
	2
	Установка стальных заглушек Ду25 на вертикальных отводах с обеспечением герметичности и надежности крепления. тепловой отопления

	7
	Замена поврежденных отводов и соединительных деталей
	компл
	5
	Демонтаж поврежденных деталей с коррозией и разрушением резьбы; установка новых отводов и соединительных деталей соответствующего диаметра с обеспечением герметичности. тепловой отопления

	8
	Гидравлическое испытание и промывка системы водоснабжения
	система
	1
	После выполнения ремонтных работ провести гидравлическое испытание системы на герметичность, устранить выявленные течи при необходимости, выполнить промывку системы. тепловой отопления

	9
	Окраска замененных участков. Вывоз мусора
	компл
	1
	Очистка и окраска замененных металлических участков после завершения монтажа. Сбор, погрузка и вывоз строительного и ремонтного мусора, образовавшегося при выполнении работ. тепловой отопления

	10
	Демонтаж и установка трубы  с фланцем Ду80
	м.п.
	6
	Демонтаж коррозионно поврежденного участка, включая фланцевое соединение; монтаж нового стального участка трубы Ду80 с обеспечением надежного и герметичного соединения. тепловой отопления

	
	
	
	
	Для выполнения работ поставщик обязан обеспечить наличие необходимого сварочного оборудования для сварки и монтажа труб и все расходные материалы за счет поставщика.





Жұмысты орындауға арналған жалпы талаптар:
• Мердігер барлық жұмысты ақаулы заң мен осы техникалық сипаттамаға сәйкес толық орындайды.
• Барлық материалдар, құбырлар, фитингтер, штепсельдер, фитингтер, тұтыну материалдары, құралдар, құралдар және жеке қорғаныс құралдары мердігер тарапынан қамтамасыз етіледі, егер келісімшартта басқаша көрсетілмесе.
• Материалдар мен компоненттер жаңа, жұмыс іздері жоқ, техникалық ережелер мен осы типтегі өнімге қатысты нормативтік құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс.
• Жұмыс басталмас бұрын, мердігер тапсырыс берушімен ұйымдастырушылық мәселелер, жұмыс орны және су көзін ажырату/қалпына келтіру рәсімі бойынша келісуге міндетті.
• Жұмыс орындау кезінде мердігер нысанның бар инженерлік желілері мен құрылымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті.
• Орнатқаннан кейінгі барлық қосылымдар сенімді және мықты болуы тиіс. Егер ағып кету анықталса, мердігер оларды өз есебінен жоюға міндетті.
• Жұмыс аяқталғаннан кейін су беру жүйесін гидравликалық сынақ пен жуу жүргізіледі.
• Жөндеу аяқталғаннан кейін жұмыс орнын ретке келтіру: құрылыс қалдықтарын, қалдықтарын және материалдардың қалдықтарын шығарып, шығару.
• Жұмыстың нәтижесінде нысанда қызмет көрсетуге жарамды, ауа өткізбейтін және пайдалануға дайын су беру жүйесі пайда болды.

Ескерту: Ақаулы есепте DN80, DN32 құбырларының және DN15, DN80 өшіру клапандарының техникалық жағдайы қанағаттанарлық емес, белсенді ағып кетулер бар және ірі апат қаупі бар екені көрсетілген. Бұл техникалық сипаттама анықталған ақаулардың тізімі негізінде жасалған.
ЖЕТКІЗУШІНІҢ МІНДЕТТІ ШАРТТАРЫ
Жұмысты орындау үшін жеткізуші құбырларды дәнекерлеу және орнату үшін қажетті дәнекерлеу жабдықтарының қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс.
Жеткізуші барлық қажетті жұмыстардың өз материалдары мен жабдықтарын пайдаланып орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Жұмыстың құнына барлық қажетті материалдар кіреді, соның ішінде:

* фланецтік қосылысы бар болат шарлы клапан DN 80;
* фланецтері бар болат DN 80 құбыры;
* болат құбыр DN 25;
* болат тығынды DN 25;
* фланецтер, бекіткіштер, дәнекерлеу электродтары және жұмысты орындауға қажетті басқа да шығындар.

Жұмысты орындауға қажетті барлық материалдар, жабдықтар, құралдар және тұтыну материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынып, жеткізіледі. Жеткізуші олардың қолжетімділігі мен сапасына толық жауапты.
• Жеткізуші осы техникалық сипаттамада және ақаулы әрекетте көрсетілген барлық жұмыстарды орындауға міндетті, оның ішінде ақаулы және зақымдалған құбырларды, крандарды, тығындарды, иілулерді, қосу бөлшектерін және жүйенің басқа элементтерін бөлшектеу.
• Жеткізуші жұмыстың толық орындалуы үшін қажетті барлық қажетті материалдар, өнімдер, жабдықтар, компоненттер мен тұтыну материалдарын тәуелсіз және өз есебімен қамтамасыз етеді.
• Жеткізушінің есебіне тиісті диаметрлі барлық құбырлар, шарлы клапандар, тығындар, иілулер, фланецтер, қосу бөлшектері, бекіткіштер, тығыздағыштар, электродтар, дәнекерлеу материалдары, грунт, бояу және басқа да шығындар беріледі.
• Жүктеу, түсіру, жеткізу, көтеру, материалдар мен жабдықтарды жұмыс орнына тасымалдау барлық шығындарды жеткізуші мойнына алады.
• Барлық бөлшектеу және орнату жұмыстарын жеткізуші өз қаражатымен және өз есебімен орындайды, оның ішінде қажетті құралдар, жабдықтар, дәнекерлеу жабдықтары, арматуралар және жеке қорғаныс құралдары қолданылады.
• Жеткізуші барлық ауыстырылған элементтерді тәуелсіз орнатып, қосуға, дұрыс орнатуға және барлық қосылымдардың қаттылығын қамтамасыз етуге міндетті.
• Жөндеуді жоғары сапалы және толық аяқтау үшін қажет қосымша шығындар, компоненттер немесе басқа элементтер анықталған жағдайда, оларды сатып алу мен пайдалану да Жеткізуші тарапынан өз есебінен жүзеге асырылады, егер мұндай жұмыстар мен материалдар жөндеу нысанына қатысты болса.
• Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші жүйені сынауға, анықталған кемшіліктерді жоюға және жұмыс алаңын бастапқы күйіне қалпына келтіруге міндетті.
• Жеткізуші жұмыс барысында пайда болған бөлшектелген материалдарды, құрылыс және жөндеу қалдықтарын дербес жинап, жүктеп, алып тастайды.
• Барлық материалдар, компоненттер, тұтыну материалдары, бөлшектеу және орнату жұмыстары, жеткізу, тиеу және түсіру, тестілеу, тазалау және қоқысты жою құны жеткізушінің жалпы құнына енгізілуі тиіс.

