Техническая спецификация
Замена стеклопакетов входной группе учебный корпус
	Параметры см
	Требуется стеклопакетов штука

	
	3
	1
	1
	1

	Высота
	98
	89
	85
	64

	Ширина
	134
	154
	154
	117



Общежитие входная группа
Изготовление и установка металлопластиковой двустворчатой входной двери с усилением профтрубой – 1 штука.
Высота 407 см.
Ширина 132 см.
Перед началом работ Поставщик обязан самостоятельно снять замеры.

Техникалық сипаттама
Екі қабатты терезелерді оқу корпусының кіру тобына ауыстыру
	Параметрлер қараңыз
	Екі қабатты терезелер қажет

	
	3
	1
	1
	1

	Биіктігі
	98
	89
	85
	64

	Ені
	134
	154
	154
	117



Жатақхана кіру тобы
Кәсіби құбырмен нығайтылған металл – пластиктен жасалған қос жармалы кіреберіс есікті дайындау және орнату-1 дана.
Биіктігі 407 см.
Ені 132 см.
Жұмыс басталар алдында өнім беруші өлшеулерді өз бетінше алып тастауға міндетті.
