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Техническая спецификация

Составление и изготовление плана эвакуации при пожаре и изготовление знаков категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на двери склада категорий «Б» и склада ГСМ категорий «А».

План должен быть на казахском и русском языках в количестве 2 шт. План изготавливается в формате А 3 (297*420 мм), в цветном виде, в рамках из багета (деревянный). 
Планы эвакуации  согласовать  с заказчиком.
Для составления плана поставщик выезжает на объект для точного обозначения огнетушителей, пожарных шкафов, ручных извещателей ПС, электрощитовых, телефонов. 

План эвакуации

План эвакуации представляет собой схему, с нанесенными контурами помещений, коридоров, лестничных маршей в зданиях и сооружениях, где могут находиться и работать люди.
На плане эвакуации условными обозначениями (элементами) указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, места расположения противопожарного оборудования, аварийных телефонов связи, средств первой медицинской помощи и дополнительных средств. 
На плане эвакуации расшифровываются все условные обозначения, примененные на них, а также установленные правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях чрезвычайной (аварийной) ситуации.

Требования к планам эвакуации

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, объекта с указанием:
- путей эвакуации;
- эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
- аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;
- места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, объекте;
- мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;
- мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО.
В текстовой части плана эвакуации следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.
- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
[bookmark: _GoBack]Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

                                              Наименование работ

          Изготовление знаков категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на двери склада категорий «Б» и склада ГСМ категорий «А».

Техническое описание

          Выполнить изготовление информационных табличек со знаками категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Таблички должны быть размещены на входных дверях склада и склада ГСМ.

Требования к исполнению

· Материал табличек — самоклеящаяся пленка либо пластик, устойчивый к воздействию окружающей среды.
· Размер и цветовое исполнение знаков должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
· Информация на табличках должна быть четкой, легко читаемой и долговечной.
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Техникалық сипаттама
Өрт кезінде эвакуациялау жоспарын әзірлеу және дайындау, сондай-ақ «Б» санатындағы қойма мен «А» санатындағы ЖЖМ қоймасының есіктеріне жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлар санатының белгілерін дайындау.

       Жоспар қазақ және орыс тілдерінде 2 дана көлемінде болуы тиіс. Жоспар А3 форматында (297×420 мм), түрлі-түсті түрде, ағаш багет жақтауда дайындалады.
       Эвакуация жоспарлары Тапсырыс берушімен келісілсін.
       Жоспарды әзірлеу үшін Өнім беруші өрт сөндіргіштердің, өрт шкафтарының, өрт дабылының қолмен іске қосылатын хабарлағыштарының, электр қалқандарының және телефондардың нақты орналасқан орындарын белгілеу мақсатында объектіге шығуы тиіс.
Эвакуация жоспары

        Эвакуация жоспары – адамдар болуы және жұмыс істеуі мүмкін ғимараттар мен құрылыстардағы үй-жайлардың, дәліздердің, баспалдақ марштарының контурлары көрсетілген схема.
       Эвакуация жоспарында шартты белгілермен (элементтермен) эвакуациялау жолдары, эвакуациялық және авариялық шығу жолдары, өртке қарсы жабдықтардың орналасқан орындары, авариялық байланыс телефондары, алғашқы медициналық көмек көрсету құралдары және қосымша құралдар көрсетіледі.
      Эвакуация жоспарында қолданылған барлық шартты белгілердің түсіндірмесі, сондай-ақ адамдардың мінез-құлық қағидалары, олардың төтенше (авариялық) жағдайлардағы іс-қимылдарының тәртібі мен реттілігі көрсетіледі.

Эвакуация жоспарларына қойылатын талаптар

      Эвакуация жоспарлары графикалық және мәтіндік бөліктерден тұруы тиіс. Графикалық бөлігі ғимараттың, құрылыстың немесе объектінің қабаттық (секциялық) жоспарын келесі мәліметтермен қамтуы тиіс:
эвакуациялау жолдары;
эвакуациялық шығу жолдары және (немесе) құтқару құралдарының орналасқан орындары;
авариялық шығу жолдары, түтін кірмейтін баспалдақ торлары, сыртқы ашық баспалдақтар және т.б.;
ғимараттағы, құрылыстағы немесе объектідегі эвакуация жоспарының орналасқан орны;
қауіпсіздік белгілерімен және IMO символдарымен белгіленген құтқару құралдарының орналасқан орындары;
өрт қауіпсіздігі белгілерімен және IMO символдарымен белгіленген өртке қарсы қорғаныс құралдарының орналасқан орындары.
Эвакуация жоспарының мәтіндік бөлігінде:
төтенше жағдайдың (өрттің, аварияның және т.б.) туындағаны туралы хабарлау тәсілдері;
адамдарды эвакуациялау тәртібі мен реттілігі;
адамдардың міндеттері мен іс-қимылдары, оның ішінде өрт сөндіру немесе авариялық-құтқару бөлімшелерін, жедел медициналық көмекті шақыру тәртібі және т.б.;
жабдықтарды, механизмдерді авариялық тоқтату, электрмен жабдықтауды ажырату тәртібі және т.б.;
өртке қарсы және апатқа қарсы автоматика жүйелерін (қондырғыларын) қолмен (қайталама) іске қосу тәртібі баяндалуы тиіс.
Эвакуация жоспарларының мәтіндік бөлігі төтенше жағдайлар (өрт, авария және т.б.) кезіндегі іс-қимылдар жөніндегі нұсқаулықтарды қамтуы және көрнекілік үшін қауіпсіздік белгілері мен символдармен толықтырылуы тиіс.

Жұмыс атауы

«Б» санатындағы қойма мен «А» санатындағы ЖЖМ қоймасының есіктеріне жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлар санатының белгілерін дайындау.
Техникалық сипаттамасы

Қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлар санатының белгілері бар ақпараттық тақтайшаларды дайындау қажет. Тақтайшалар қойма мен ЖЖМ қоймасының кіреберіс есіктеріне орналастырылуы тиіс.

Орындауға қойылатын талаптар

Тақтайшалардың материалы – өздігінен жабысатын пленка немесе қоршаған орта әсеріне төзімді пластик.
Белгілердің өлшемі мен түстік орындалуы өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Тақтайшалардағы ақпарат анық, оңай оқылатын және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы тиіс.


