ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги
Демонтаж существующих и поставка с установкой новых санитарно-технических приборов (унитазов), включая все необходимые материалы и комплектующие.
1. Общие требования
Поставщик осуществляет полный комплекс работ по демонтажу ранее установленных унитазов, поставке всех необходимых санитарно-технических приборов, материалов, комплектующих и выполнению монтажных работ по установке новых унитазов.
В стоимость услуги должны быть включены все материалы, комплектующие, расходные материалы, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж, монтаж, подключение и проверка работоспособности, необходимые для полного и качественного выполнения работ.
За счет Поставщика предоставляются, в том числе, но не ограничиваясь:
· унитазы;
· сливные бачки;
· сиденья с крышками;
· гофрированные соединения;
· канализационные трубы и соединительные элементы;
· водоподводящие трубы/шланги;
· запорная и сливная арматура;
· уплотнительные материалы;
· крепежные элементы;
· дюбели, шурупы и декоративные колпачки;
· прокладки;
· герметизирующие материалы;
· иные материалы и комплектующие, необходимые для качественного выполнения работ.
Поставщик несет полную ответственность за соответствие поставляемых материалов и оборудования требованиям настоящей технической спецификации, их качество, комплектность, совместимость и пригодность для монтажа.

2. Демонтаж существующих унитазов
Поставщик обязан выполнить демонтаж существующих унитазов в количестве, соответствующем количеству устанавливаемых новых санитарно-технических приборов.
Демонтаж включает:
· отключение подачи воды;
· демонтаж сливного бачка;
· демонтаж сиденья;
· отсоединение унитаза от канализационной системы;
· демонтаж креплений;
· демонтаж существующего унитаза;
· удаление старых соединительных элементов и неисправных комплектующих;
· подготовку места установки нового унитаза;
· вынос демонтированного оборудования и строительного/монтажного мусора с места проведения работ.
Демонтаж должен выполняться с соблюдением мер, исключающих повреждение существующих систем водоснабжения, канализации, напольного покрытия и других элементов помещения.

3. Детские унитазы — 30 штук
Количество:
30 комплектов.
Требования к изделию:
Детский напольный унитаз со сливным бачком и сиденьем с крышкой.
	Характеристика
	Требование

	Тип
	Детский напольный унитаз

	Материал
	Санфарфор

	Цвет
	Белый

	Форма
	Овальная

	Ширина
	28–31 см

	Длина (глубина)
	50–55 см

	Общая высота с бачком
	55–67 см

	Высота чаши от пола до сиденья
	30–35 см

	Выпуск
	Косой

	Смыв
	Круговой

	Установка
	Напольная

	Сиденье
	С крышкой

	Петли сиденья
	Пластиковые

	Крепление
	Крепеж для установки в комплекте

	Бачок
	В комплекте

	Цвет
	Белый


Комплектация детского унитаза
В комплект поставки должны входить:
1. Основание унитаза с выпускным патрубком и чашей для сбора воды.
2. Сливной бачок — емкость для накопления воды, устанавливаемая на полочку чаши.
3. Крышка бачка.
4. Сливной механизм — арматура с кнопкой или штоком для спуска воды из бачка в чашу.
5. Наливной (впускной) клапан с поплавком для наполнения бачка водой и автоматического перекрытия подачи воды при достижении необходимого уровня.
6. Сиденье с крышкой — пластиковое или дюропластовое.
7. Крепежный комплект для установки бачка, включая болты/винты, уплотнительные гайки и резиновую прокладку между бачком и чашей.
8. Крепеж для монтажа чаши к полу — дюбели, шурупы и декоративные колпачки.
9. Все необходимые соединительные, уплотнительные и монтажные элементы.
Поставщик обязан обеспечить полную совместимость всех элементов комплекта между собой.

4. Взрослые унитазы — 13 штук
Количество:
13 комплектов.
Требования к изделию:
	Характеристика
	Требование

	Тип
	Унитаз-моноблок

	Материал корпуса
	Санфарфор

	Цвет
	Белый

	Форма
	Овальная

	Монтаж
	Напольный

	Выпуск
	Горизонтальный

	Скрытый монтаж
	Нет

	Установка бачка
	На унитаз

	Сиденье
	В комплекте

	Режим смыва
	Двойной

	Механизм слива
	Механический

	Высота чаши
	41 см

	Антивсплеск
	Да

	Покрытие
	Антигрязевое

	Сиденье
	Дюропласт

	Микролифт
	Да

	Конструкция
	Безободковая

	Размеры
	690 × 370 × 810 мм

	Комплектация
	Сиденье из дюропласта с микролифтом, бачок, запорная арматура

	Вес
	Ориентировочно 40 кг

	Качество
	Изделие промышленного производства, соответствующее заявленным техническим характеристикам


Все размеры и характеристики должны соответствовать заявленным требованиям либо быть технически эквивалентными или улучшенными без ухудшения функциональных характеристик.

5. Монтаж новых унитазов
Поставщик выполняет полный комплекс монтажных работ, включая:
1. Проверку места установки.
2. Проверку состояния канализационного выпуска.
3. Проверку возможности подключения к существующей системе водоснабжения и канализации.
4. Установку унитаза.
5. Установку и подключение сливного бачка.
6. Установку сиденья с крышкой.
7. Установку сливной и наливной арматуры.
8. Подключение к системе водоснабжения.
9. Подключение к канализационной системе.
10. Установку необходимой гофры, труб, переходников, прокладок и соединительных элементов.
11. Герметизацию соединений.
12. Надежное крепление унитаза к полу.
13. Регулировку сливного механизма.
14. Проверку наполнения бачка.
15. Проверку работы механизма слива.
16. Проверку отсутствия протечек.
17. Проверку герметичности всех соединений.
18. Проверку устойчивости установленного унитаза.
19. Удаление упаковочных материалов и монтажного мусора после выполнения работ.

6. Материалы и комплектующие
Все материалы и комплектующие приобретаются и предоставляются Поставщиком за свой счет.
Поставщик самостоятельно определяет необходимое количество вспомогательных материалов для качественного выполнения работ, исходя из фактических условий объекта.
В частности, Поставщик за свой счет предоставляет:
· гофры для подключения унитазов;
· канализационные трубы;
· переходники;
· соединительные муфты;
· гибкие подводки;
· краны и запорную арматуру;
· прокладки;
· уплотнители;
· герметик;
· крепеж;
· дюбели;
· шурупы;
· декоративные колпачки;
· сливную арматуру;
· наливную арматуру;
· иные необходимые материалы и комплектующие.
Дополнительная оплата за материалы, необходимые для завершения предусмотренных настоящей спецификацией работ, не допускается, если иное прямо не предусмотрено договором.

7. Порядок приемки материалов Заказчиком
До начала монтажных работ все поставляемые унитазы, материалы, комплектующие и оборудование подлежат обязательному осмотру и проверке представителями Заказчика.
Проверке подлежат:
· соответствие техническим характеристикам;
· размеры;
· материал изготовления;
· комплектность;
· внешний вид;
· отсутствие трещин, сколов, деформаций и иных повреждений;
· качество поверхности;
· наличие всех необходимых комплектующих;
· совместимость комплектующих;
· соответствие заявленному типу выпуска;
· соответствие требованиям к сливному механизму;
· соответствие требованиям к сиденью и крышке;
· отсутствие видимых производственных дефектов.
Заказчик вправе отказаться от принятия и использования любых материалов, оборудования или комплектующих, если они:
· не соответствуют настоящей технической спецификации;
· имеют ненадлежащее качество;
· имеют повреждения или производственные дефекты;
· не соответствуют заявленным размерам;
· не имеют необходимой комплектации;
· не совместимы с существующими инженерными сетями;
· не обеспечивают надлежащее функционирование установленного оборудования;
· отличаются от согласованных технических характеристик.
В случае отказа Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить несоответствующие материалы или оборудование на соответствующие требованиям, без увеличения стоимости договора.

8. Ответственность Поставщика
Поставщик несет полную ответственность за:
· качество поставляемых унитазов;
· соответствие оборудования технической спецификации;
· комплектность поставки;
· качество всех используемых материалов;
· совместимость всех комплектующих;
· правильность выполнения демонтажных работ;
· правильность выполнения монтажных работ;
· герметичность соединений;
· отсутствие протечек после установки;
· надежность крепления унитазов;
· работоспособность сливного и наливного механизмов;
· сохранность существующих инженерных коммуникаций в процессе выполнения работ;
· устранение выявленных недостатков;
· замену некачественных или несоответствующих материалов за свой счет.
В случае выявления недостатков, связанных с качеством поставленных материалов либо выполненных монтажных работ, Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленный Заказчиком срок.

9. Требования к конечному результату
После завершения работ каждый установленный унитаз должен:
· быть надежно закреплен;
· не иметь люфта;
· быть подключен к системе водоснабжения и канализации;
· не иметь протечек;
· обеспечивать нормальный набор воды в бачок;
· обеспечивать корректную работу сливного механизма;
· обеспечивать полный слив воды;
· иметь герметичные соединения;
· быть пригодным для безопасной эксплуатации.
После завершения монтажа Поставщик обязан совместно с представителем Заказчика провести контрольное испытание каждого установленного унитаза путем наполнения бачка и выполнения пробного смыва.
Работы считаются выполненными после проверки и подтверждения Заказчиком работоспособности установленных санитарно-технических приборов.
Общий объем
· Детские унитазы — 30 шт.
· Взрослые унитазы — 13 шт.
· Всего — 43 унитаза.
· Демонтаж старых унитазов — 43 шт.
· Поставка и установка новых унитазов — 43 шт.
· Все необходимые материалы и комплектующие — за счет Поставщика.






















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы
Қолданыстағы санитариялық-техникалық жабдықтарды (унитаздарды) бөлшектеу, жаңа унитаздарды жеткізу және орнату, оның ішінде барлық қажетті материалдар мен жинақтауыштарды қамтамасыз ету.
1. Жалпы талаптар
Өнім беруші бұрын орнатылған унитаздарды толық бөлшектеу, барлық қажетті санитариялық-техникалық жабдықтарды, материалдарды, жинақтауыштар мен шығыс материалдарын жеткізу, сондай-ақ жаңа унитаздарды орнату бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға тиіс.
Қызметтің құнына барлық материалдар, жинақтауыштар, шығыс материалдары, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, бөлшектеу, монтаждау, қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру кіруге тиіс.
Материалдар мен жинақтауыштар Өнім берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
· унитаздар;
· ағызу бөшкелері;
· қақпағы бар отырғыштар;
· гофрленген қосылыстар;
· кәріз құбырлары және жалғау элементтері;
· су жеткізу құбырлары/иілгіш шлангілер;
· жабу және ағызу арматурасы;
· тығыздағыш материалдар;
· бекіту элементтері;
· дюбельдер, бұрандалар және сәндік қақпақшалар;
· төсемдер;
· герметизациялау материалдары;
· жұмыстарды сапалы орындауға қажетті басқа да материалдар.
Өнім беруші жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне, сапасына, жиынтықтылығына, үйлесімділігіне және монтаждауға жарамдылығына толық жауап береді.

2. Қолданыстағы унитаздарды бөлшектеу
Өнім беруші орнатылатын жаңа санитариялық-техникалық жабдықтардың санына сәйкес қолданыстағы унитаздарды бөлшектеу жұмыстарын орындауға тиіс.
Бөлшектеу жұмыстарына мыналар кіреді:
· су беруді ажырату;
· ағызу бөшкесін бөлшектеу;
· отырғышты бөлшектеу;
· унитазды кәріз жүйесінен ажырату;
· бекіту элементтерін бөлшектеу;
· қолданыстағы унитазды бөлшектеу;
· ескі жалғау элементтері мен жарамсыз жинақтауыштарды алып тастау;
· жаңа унитазды орнату орнын дайындау;
· бөлшектелген жабдықтар мен монтаж қалдықтарын жұмыс жүргізілетін орыннан шығару.
Бөлшектеу жұмыстары қолданыстағы сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне, еден жабынына және үй-жайдың басқа элементтеріне зақым келтірмейтіндей етіп орындалуы тиіс.

3. Балаларға арналған унитаздар — 30 дана
Саны:
30 жиынтық.
Бұйымға қойылатын талаптар:
Ағызу бөшкесі және қақпағы бар отырғышы бар балаларға арналған еденге орнатылатын унитаз.
	Сипаттамасы
	Талап

	Түрі
	Балаларға арналған едендік унитаз

	Материалы
	Санфарфор

	Түсі
	Ақ

	Пішіні
	Сопақша

	Ені
	28–31 см

	Ұзындығы (тереңдігі)
	50–55 см

	Бөшкемен жалпы биіктігі
	55–67 см

	Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі
	30–35 см

	Шығарылымы
	Қиғаш

	Шаю түрі
	Дөңгелек

	Орнату түрі
	Еденге орнатылатын

	Отырғышы
	Қақпағымен бірге

	Отырғыш ілмектері
	Пластикалық

	Бекіту
	Орнатуға арналған бекіткіш жиынтықта болуы тиіс

	Ағызу бөшкесі
	Жиынтықта

	Түсі
	Ақ


Балаларға арналған унитаздың жиынтықтамасы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіруге тиіс:
1. Ағызу келтеқұбыры және су жинауға арналған тостағаны бар унитаз негізі.
2. Ағызу бөшкесі — тостағанның сөресіне орнатылатын су жинауға арналған сыйымдылық.
3. Ағызу бөшкесінің қақпағы.
4. Ағызу механизмі — бөшкеден тостағанға су жіберуге арналған түймесі немесе өзегі бар арматура.
5. Қалқымасы бар су толтыру клапаны — бөшкеге су жинауға және қажетті деңгейге жеткен кезде су беруді автоматты түрде тоқтатуға арналған.
6. Қақпағы бар отырғыш — пластикалық немесе дюропласттан жасалған.
7. Бөшкені орнатуға арналған бекіту жиынтығы, оның ішінде болттар/бұрандалар, тығыздағыш сомындар және бөшке мен тостаған арасына арналған резеңке төсем.
8. Тостағанды еденге бекітуге арналған бекіткіштер — дюбельдер, бұрандалар және сәндік қақпақшалар.
9. Барлық қажетті жалғау, тығыздау және монтаждау элементтері.
Өнім беруші жиынтықтың барлық элементтерінің өзара толық үйлесімділігін қамтамасыз етуге тиіс.

4. Ересектерге арналған унитаздар — 13 дана
Саны:
13 жиынтық.
Бұйымға қойылатын талаптар:
	Сипаттамасы
	Талап

	Түрі
	Унитаз-моноблок

	Корпус материалы
	Санфарфор

	Түсі
	Ақ

	Пішіні
	Сопақша

	Орнату түрі
	Еденге орнатылатын

	Шығарылымы
	Көлденең

	Жасырын монтаж
	Жоқ

	Бөшкенің орнатылуы
	Унитазға орнатылады

	Отырғыш
	Жиынтықта

	Шаю режимі
	Қос режимді

	Ағызу механизмі
	Механикалық

	Тостаған биіктігі
	41 см

	Шашыратуға қарсы жүйе
	Иә

	Жабыны
	Ластануға қарсы

	Отырғыш
	Дюропласт

	Микролифт
	Иә

	Конструкциясы
	Жиегі жоқ (ободсыз)

	Өлшемдері
	690 × 370 × 810 мм

	Жиынтықтамасы
	Микролифті бар дюропласт отырғыш, ағызу бөшкесі, жабу арматурасы

	Салмағы
	Шамамен 40 кг

	Сапасы
	Көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін өнеркәсіптік өндіріс бұйымы


Барлық өлшемдер мен сипаттамалар көрсетілген талаптарға сәйкес келуге немесе бұйымның функционалдық сипаттамаларын төмендетпей, техникалық жағынан баламалы немесе жақсартылған болуы тиіс.

5. Жаңа унитаздарды монтаждау
Өнім беруші монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындауға тиіс, оның ішінде:
1. Орнату орнын тексеру.
2. Кәріз шығару құбырының жай-күйін тексеру.
3. Қолданыстағы сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосу мүмкіндігін тексеру.
4. Унитазды орнату.
5. Ағызу бөшкесін орнату және қосу.
6. Отырғыш пен қақпақты орнату.
7. Ағызу және су толтыру арматурасын орнату.
8. Сумен жабдықтау жүйесіне қосу.
9. Кәріз жүйесіне қосу.
10. Қажетті гофраны, құбырларды, жалғастырғыштарды, төсемдерді және жалғау элементтерін орнату.
11. Қосылыстарды герметизациялау.
12. Унитазды еденге берік бекіту.
13. Ағызу механизмін реттеу.
14. Бөшкенің сумен толтырылуын тексеру.
15. Ағызу механизмінің жұмысын тексеру.
16. Су ағып кетудің жоқтығын тексеру.
17. Барлық қосылыстардың герметикалығын тексеру.
18. Орнатылған унитаздың орнықтылығын тексеру.
19. Жұмыстар аяқталғаннан кейін қаптама материалдары мен монтаж қалдықтарын жинау және шығару.

6. Материалдар мен жинақтауыштар
Барлық материалдар мен жинақтауыштарды Өнім беруші өз қаражаты есебінен сатып алады және қамтамасыз етеді.
Өнім беруші объектідегі нақты жағдайларға сүйене отырып, жұмыстарды сапалы орындау үшін қажетті қосалқы материалдардың санын дербес анықтайды.
Атап айтқанда, Өнім беруші өз қаражаты есебінен мыналарды қамтамасыз етеді:
· унитаздарды қосуға арналған гофралар;
· кәріз құбырлары;
· өтпелі элементтер;
· жалғастырғыш муфталар;
· иілгіш су жеткізу шлангілері;
· крандар және жабу арматурасы;
· төсемдер;
· тығыздағыштар;
· герметик;
· бекіткіштер;
· дюбельдер;
· бұрандалар;
· сәндік қақпақшалар;
· ағызу арматурасы;
· су толтыру арматурасы;
· басқа да қажетті материалдар мен жинақтауыштар.
Осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды аяқтау үшін қажетті материалдар үшін шарттың құнын қосымша ұлғайтуға жол берілмейді, егер шартта өзгеше тікелей көзделмесе.

7. Материалдарды Тапсырыс берушінің қабылдау тәртібі
Монтаждау жұмыстары басталғанға дейін барлық жеткізілетін унитаздар, материалдар, жинақтауыштар мен жабдықтар Тапсырыс берушінің өкілдері тарапынан міндетті түрде қарап-тексеріліп, тексерілуге тиіс.
Тексеруге мыналар жатады:
· техникалық сипаттамаларға сәйкестігі;
· өлшемдері;
· дайындау материалы;
· жиынтықтылығы;
· сыртқы түрі;
· жарықшақтардың, сызаттардың, сынықтардың, деформациялардың және басқа да зақымдардың болмауы;
· бетінің сапасы;
· барлық қажетті жинақтауыштардың болуы;
· жинақтауыштардың өзара үйлесімділігі;
· шығарылым түріне сәйкестігі;
· ағызу механизміне қойылатын талаптарға сәйкестігі;
· отырғыш пен қақпаққа қойылатын талаптарға сәйкестігі;
· көрінетін өндірістік ақаулардың болмауы.
Тапсырыс беруші кез келген материалдарды, жабдықтарды немесе жинақтауыштарды қабылдаудан және пайдаланудан бас тартуға құқылы, егер олар:
· осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе;
· сапасы тиісті деңгейде болмаса;
· зақымданған немесе өндірістік ақаулары болса;
· көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмесе;
· қажетті жиынтықтамасы болмаса;
· қолданыстағы инженерлік желілермен үйлеспесе;
· орнатылған жабдықтың тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етпесе;
· келісілген техникалық сипаттамалардан өзгеше болса.
Тапсырыс беруші бас тартқан жағдайда Өнім беруші сәйкес келмейтін материалдарды немесе жабдықтарды өз қаражаты есебінен, шарттың құнын арттырмай, талаптарға сәйкес материалдармен ауыстыруға міндетті.

8. Өнім берушінің жауапкершілігі
Өнім беруші мыналар үшін толық жауапкершілік көтереді:
· жеткізілетін унитаздардың сапасы;
· жабдықтардың техникалық ерекшелікке сәйкестігі;
· жеткізілімнің толықтығы;
· пайдаланылатын барлық материалдардың сапасы;
· барлық жинақтауыштардың үйлесімділігі;
· бөлшектеу жұмыстарының дұрыс орындалуы;
· монтаждау жұмыстарының дұрыс орындалуы;
· қосылыстардың герметикалығы;
· монтаждан кейін су ағып кетудің болмауы;
· унитаздардың сенімді бекітілуі;
· ағызу және су толтыру механизмдерінің жұмысқа жарамдылығы;
· жұмыстарды орындау барысында қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың сақталуы;
· анықталған кемшіліктерді жою;
· сапасыз немесе талаптарға сәйкес келмейтін материалдарды өз қаражаты есебінен ауыстыру.
Жеткізілген материалдардың сапасына немесе орындалған монтаждау жұмыстарына байланысты кемшіліктер анықталған жағдайда Өнім беруші оларды Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

9. Жұмыстардың соңғы нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін әрбір орнатылған унитаз:
· берік бекітілуі;
· бос тербелісі болмауы;
· сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосылуы;
· су ағып кетпеуі;
· бөшкеге судың қалыпты толтырылуын қамтамасыз етуі;
· ағызу механизмінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі;
· судың толық ағызылуын қамтамасыз етуі;
· герметикалық қосылыстарға ие болуы;
· қауіпсіз пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп әрбір орнатылған унитазды бақылау сынағынан өткізуге тиіс: бөшкеге су толтыру және сынақ ретінде су ағызу жүргізіледі.
Жұмыстар Тапсырыс беруші орнатылған санитариялық-техникалық жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеріп, растағаннан кейін орындалды деп есептеледі.
Жалпы көлемі
· Балаларға арналған унитаздар — 30 дана.
· Ересектерге арналған унитаздар — 13 дана.
· Барлығы — 43 унитаз.
· Ескі унитаздарды бөлшектеу — 43 дана.
· Жаңа унитаздарды жеткізу және орнату — 43 дана.
· Барлық қажетті материалдар мен жинақтауыштар — Өнім берушінің қаражаты есебінен.

