Техническое задание
на изготовление офисной мебели

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Дизайн/эскиз мебели
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Стол для учителя (офисный)
	Габаритный размер: 1200*650*800 мм.. Изготовлен из высококачественного сертифицированного ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ не менее 2 мм. Для дополнительной жесткости конструкции под столешницей предусмотрена царга 450мм. Стол комплектуется подвесной тумбой с правой стороны, одной полкой внутри тумбы. Ширина тумбы 410-440 мм/высота 400-405 мм Ручки металлические, дугообразные. На опорах наличие подпяточников, Наличие ПВХ заглушек и подпяточников. Цвет дуб светлый/бук/бук бавария светлый/ольха (возможен подходящий вариант оттенка по согласованию). Гарантия 12 месяцев.
	 По согласованию с заказчиком
	шт
	3

	2
	Шкаф офисный (полуоткрытый) для учебного кабинета
	Габаритный размер 80*400*1900 мм. Изготовлен из высококачественного сертифицированного ЛДСП толщиной 16 мм..,  верхнего и нижнего щитов, выполненных из ЛДСП толщиной 22 мм Цвет шкафа – дуб светлый/бук/бук бавария светлый/ольха  (возможен подходящий вариант оттенка по согласованию). Шкаф полуоткрытый разделен на две части. В верхней части наличие трех ниш (две полки), снизу глухие дверки, внутри нижней части наличие одной полки. Полки ЛДСП 16 мм. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Нижняя половина закрывается двумя дверками Дверь деревянная (комплект 2 шт.) 70*40мм.. Двери глухие выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Комплектуется тремя полками: одна врезная и две вкладных. Регулируемые опоры компенсируют неровности пола. Соединение деталей при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки верхнего и нижнего щитов облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки верхнего и нижнего щитов облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Гарантия 12 месяцев.
	По согласованию с заказчиком
	шт
	1

	3
	Шкаф (закрытый) для хранения спортивного инвентаря
	[bookmark: _GoBack]Габаритный размер 165*500*2000 мм. Изготовлен из высококачественного сертифицированного ЛДСП толщиной 18 мм..,  верхнего и нижнего щитов, выполненных из ЛДСП толщиной 22 мм Цвет шкафа – дуб светлый/бук/бук бавария светлый/ольха  (возможен подходящий вариант оттенка по согласованию). Шкаф закрытый двухдверный. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Комплектуется тремя полками: одна расположена от низа шкафа 75-90 см (для возможности размещения спортивных обручей 75-90 см согласовать с заказчиком ) Полки ЛДСП 18 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки верхнего и нижнего щитов облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Регулируемые опоры компенсируют неровности пола
	 По согласованию с заказчиком
	шт
	1



Упаковка при доставке: усиленный трехслойный гофракартон, стяжка лентой, жесткие противоударные уголки, пробковые спейсера, фурнитура - в отдельном защищенном отсеке/зашищена от ударов упаковочным материалом. Мебель поставляется в разобранном виде, сборка и установка осуществляется на месте нахождения заказчика. Поставщик обязан предоставить документы по приему и передаче (накладная, акт выполненных работ, счет фактуру) отдельными строками на услугу и отдельно за товары с указанием количества, цен и суммы. Сроки изготовления 20 календарных дней, с момента согласования договора, за исключением сроков предусмотренных для отечественных товаропроизводителей.

