Техническая спецификация

Наименование лота: Услуги по художественной росписи стен
 (с разработкой дизайн-проекта) (общая площадь — 93 м²)

Объём работ:
Общая площадь росписи — 93 (девяносто три) квадратных метров.
Поверхность — ровные, окрашенные стены внутри здания (подготовка не требуется).
Работы выполняются на территории школы по адресу: ВКО, р.Марқакөл, ул Кожабек Сатжанов, здание 3822
1. Состав работ.

1. Проведение замеров и фотофиксации участка работ.
2. Разработка дизайн-проекта (на выбор Заказчика, с последующим утверждением финального макета).
3. Подготовка файлов к печати/росписи (цветокоррекция, масштабирование).
4. Выполнение художественной печати с помощью вертикального принтера (wall printer) либо аналогичной технологии прямой печати на стене.
5. Проверка качества изображения, при необходимости локальная подкраска и финишное закрепление защитным лаком (по согласованию с Заказчиком).
6. Уборка рабочего места и сдача объекта.

2. Требования к материалам и технологии.

Используемые краски/чернила — экологически безопасные, без запаха, сертифицированные для применения в помещениях образовательных организаций.
Изображение должно быть устойчивым к выцветанию и легко очищаемым сухой салфеткой.
Поверхность стен не требует выравнивания (работы выполняются на готовом основании).
Печать выполняется с разрешением не менее 600×1200 dpi.
Цветопередача — в соответствии с утверждённым макетом.

3. Требования к дизайн-проекту.

Подрядчик обязан предоставить дизайн-проект, включающий:
· визуализацию (2 варианта);
· финальный эскиз в масштабе;
· цветовую палитру (основные оттенки);
· макет изображения в формате JPG/PNG/PDF.
Дизайн согласуется с Заказчиком в электронном виде до начала работ.

4. Требования к подрядчику.

Опыт выполнения аналогичных работ 
Наличие оборудования для вертикальной печати.
Наличие сертификатов безопасности на краски/чернила.
Срок выполнения работ 16 календарных дней с момента заключения договора.
Гарантия на выполненные работы — не менее 12 месяцев (в части выцветания, отслоения и дефектов печати).


Техникалық сипаттама

Лоттың атауы: қабырғаларды көркем бояу бойынша қызметтер
 (дизайн жобасын әзірлеумен) (жалпы ауданы-93 м2)

Жұмыс көлемі:
Суреттің жалпы ауданы-93 (тоқсан үш) шаршы метр.
Беті-ғимарат ішіндегі тегіс, боялған қабырғалар (дайындық қажет емес).
[bookmark: _GoBack]Жұмыстар ШҚО, Марқакөл ауданы, Қожабек Сатжанов көшесі, 3822 мекенжайы бойынша мектеп аумағында орындалады/

1. Жұмыс құрамы.

1. Жұмыс учаскесін өлшеу және фотофиксациялау.
2. Дизайн жобасын әзірлеу (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша, кейіннен соңғы макетін бекітумен).
3. Файлдарды басып шығаруға/бояуға дайындау (түстерді түзету, масштабтау).
4. Тік принтерді (wall printer) немесе қабырғаға ұқсас тікелей басып шығару технологиясын қолдана отырып, көркем басып шығаруды орындау.
5. Кескін сапасын тексеру, қажет болған жағдайда жергілікті түрту және қорғаныс лакпен әрлеу (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша).
6. Жұмыс орнын жинау және объектіні тапсыру.2. Материалдар мен технологияға қойылатын талаптар.

2. Материалдар мен технологияға қойылатын талаптар.

Қолданылатын бояулар/сиялар экологиялық таза, иіссіз, білім беру ұйымдарының үй — жайларында қолдануға сертификатталған.
Кескін Түссізденуге төзімді және құрғақ шүберекпен оңай тазалануы керек.
Қабырғалардың беті тегістеуді қажет етпейді (жұмыстар дайын негізде орындалады).
Басып шығару кемінде 600×1200 dpi ажыратымдылығымен орындалады.
Түстерді көрсету-бекітілген макетке сәйкес.3. Дизайн жобасына қойылатын талаптар.

3. Дизайн жобасына қойылатын талаптар.

Мердігер мыналарды қамтитын дизайн жобасын ұсынуға міндетті:
 визуализация (2 нұсқа);
 масштабтағы соңғы эскиз;
 түстер палитрасы (негізгі реңктер);
 JPG/PNG/PDF форматындағы кескіннің орналасуы.
Дизайн Тапсырыс берушімен жұмыс басталғанға дейін электронды түрде келісіледі.
4. Мердігерге қойылатын талаптар.

Ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесі 
Тік басып шығаруға арналған жабдықтың болуы.
Бояуларға/сияға қауіпсіздік сертификаттарының болуы.
Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн.
Орындалған жұмыстарға кепілдік — кемінде 12 ай (өшу, қабыршақтану және басып шығару ақаулары бөлігінде).).

