Техническая спецификация
Наименование: 
[bookmark: _Hlk242886320]Замена шин автомобиля Chevrolet Tracker с летних на зимние шипованные, с балансировкой и очисткой
Переобувка автомобиля с летней резины на зимнюю (шипованную) с балансировкой колес Автомобиль марки ГАЗель Next

Замена шин автомобиля Chevrolet Tracker с летних на зимние шипованные, с балансировкой и очисткой
1. Общие сведения:
Объект обслуживания: Легковой автомобиль Chevrolet Tracker
Тип кузова: SUV (внедорожник компактный)
Тип привода: Передний/полный (в зависимости от комплектации)
Количество колес: 4 шт.
Тип дисков: Легкосплавные
2. Технические требования:
№	Наименование работ/материалов	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Демонтаж летних шин с колес	4	шт.	Акуратное снятие без повреждения дисков
2	Установка зимних шин шипованных	4	шт.	Размер шин согласно паспорту автомобиля
3	Балансировка колес	4	шт.	Допуск дисбаланса не более 10 г
4	Очистка колес и дисков	4	шт.	Использование безопасных моющих средств
5	Проверка давления в шинах	4	шт.	Давление согласно рекомендации производителя
6	Утилизация загрязнений (грязь, пыль, остатки)	—	—	Экологически безопасная утилизация
3. Материалы и оборудование:
Зимние шипованные шины размером: 215/60 R17 (рекомендуемый размер для Chevrolet Tracker, допускается уточнение по ПТС)
Балансировочные грузики
Смазочные материалы для монтажа шин
Моющие средства для очистки
4. Требования к качеству:
Работы должны выполняться сертифицированным персоналом с использованием исправного оборудования.
После балансировки биение колеса не допускается.
Шипы зимних шин должны быть целыми и равномерно распределены.
Очистка производится без повреждения лакокрасочного покрытия и дисков.
5. Условия выполнения работ:
Работы выполняются на специализированном шиномонтажном посту.
Срок выполнения: в день обращения (не более 2 часов).
Гарантия на выполненные работы: 14 календарных дней.
6. Примечания:
Клиент должен предоставить автомобиль и комплект зимних шин.
При необходимости возможна проверка герметичности вентилей.


1. Наименование услуги:
[bookmark: _Hlk242886189][bookmark: _Hlk242886205]Переобувка автомобиля с летней резины на зимнюю (шипованную) с балансировкой колес.
2. Объект обслуживания:
Автомобиль марки ГАЗель Next
Тип транспортного средства — лёгкий коммерческий автомобиль.
Количество колёс — 6 шт. (включая сдвоенные задние колёса, если предусмотрено комплектацией).
3. Состав выполняемых работ:
1. Демонтаж летних шин с дисков.
2. Осмотр состояния дисков на наличие повреждений и дефектов.
3. Очистка дисков от загрязнений и остатков балансировочных грузов.
4. Монтаж зимних шин (шипованных) на диски.
5. Установка колес на автомобиль.
6. Балансировка каждого колеса на стенде.
7. Проверка давления в шинах и доведение до нормы согласно техническим требованиям завода-изготовителя.
8. Контрольное протягивание гаек/болтов крепления колес.
4. Требования к исполнителю:
Исполнитель должен иметь специализированное оборудование для шиномонтажных и балансировочных работ.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
Используемые балансировочные материалы и клапаны должны соответствовать стандартам безопасности.
5. Требования к качеству:
Не допускается повреждение шин и дисков в процессе монтажа/демонтажа.
Биение колеса после балансировки — не более 10 г.
Давление в шинах должно соответствовать техническому паспорту автомобиля.
6. Условия выполнения работ:
Работы выполняются в тёплом, сухом помещении или на оборудованной площадке.
Срок выполнения — не более 1 часа на один автомобиль.
7. Результат:
Автомобиль полностью подготовлен к эксплуатации в зимний период, шины установлены, отбалансированы и проверены.


Техникалық ерекшелік
Атауы:
Chevrolet Tracker автокөлігінің шиналарын жазғы шүберектен қысқы шүберекке ауыстыру, баланстау және тазалау
Автомобильді жазғы резеңкеден қысқы (бұдырлы) дөңгелектерді теңгерумен қайта аяқ киім ГАЗель Next маркалы автомобиль

Chevrolet Tracker автокөлігінің шиналарын жазғы шүберектен қысқы шүберекке ауыстыру, баланстау және тазалау
1. Жалпы мәліметтер:
Қызмет көрсету нысаны: Chevrolet Tracker жеңіл автокөлігі
Шанақ түрі: SUV (шағын жол талғамайтын көлік)
Жетек түрі: Алдыңғы/толық (жиынтығына байланысты)
Дөңгелектер саны: 4 дана.
Диск түрі: Оңай балқытылатын
2, Техникалық талаптар:
№ Жұмыстардың/материалдардың атауы Бірлік саны Ескерту
1 Жазғы шиналарды дөңгелектерден бөлшектеу 4 дана. Дискілерді зақымдамай акуратпен алып тастау
2 Шипирленген қысқы шиналарды орнату 4 дана. Автомобиль паспортына сәйкес шиналардың мөлшері
3 Дөңгелектерді теңгеру 4 дана. 10 г аспайтын теңгерімсіздікке жол беру
4 Дөңгелектер мен дискілерді тазалау 4 дана. Қауіпсіз жуу құралдарын пайдалану
5 Шиналардағы қысымды тексеру 4 дана. Өндірушінің ұсынымына сәйкес қысым
6 Ластануларды кәдеге жарату (лас, шаң, қалдықтар) - - Экологиялық қауіпсіз кәдеге жарату
3. материалдар мен жабдықтар:
Қысқы шипирленген шиналар өлшемі: 215/60 R17 (Chevrolet Tracker үшін ұсынылған өлшем, ККҚ бойынша нақтылауға рұқсат етіледі)
Теңгерімдік жүктер
Шиналарды монтаждауға арналған майлау материалдары
Тазалауға арналған жуу құралдары
4, Сапаға қойылатын талаптар:
Жұмыстарды сертификатталған персонал жарамды жабдықты пайдалана отырып орындауы тиіс.
Теңгеруден кейін доңғалақты соғуға жол берілмейді.
Қысқы шиналардың бұрамалары бүтін және біркелкі бөлінуі тиіс.
Тазалау лак-бояу жабыны мен дискілерді бүлдірмей жүргізіледі.
5, Жұмыстарды орындау шарттары:
Жұмыстар мамандандырылған шина монтаждау бекетінде орындалады.
Орындау мерзімі: өтініш берген күні (2 сағаттан артық емес).
Орындалған жұмыстарға кепілдік: 14 күнтізбелік күн.
6, Ескертулер:
Клиент автомобильді және қысқы шиналар жиынтығын ұсынуы тиіс.
Қажет болған жағдайда вентильдердің герметикалығын тексеруге болады.


1, Қызметтің атауы:
Автомобильді жазғы резеңкеден қысқы (бұдырлы) дөңгелектерді теңгерумен қайта аяқ киім.
2, Қызмет көрсету объектісі:
ГАЗель Next маркалы автокөлік
Көлік құралының түрі - жеңіл коммерциялық автомобиль.
Доңғалақтар саны - 6 дана (егер жиынтықпен көзделген болса, қосарланған артқы доңғалақтарды қоса алғанда).
3, Орындалатын жұмыстардың құрамы:
1, Жазғы шиналарды дискілерден бөлшектеу.
2, Дискілердің жай-күйін зақымданулар мен ақаулардың болуына тексеру.
3, Дискілерді ластанудан және теңгерімдік жүктердің қалдықтарынан тазарту.
4, Қысқы шиналарды дискілерге монтаждау.
5, Дөңгелектерді автомобильге орнату.
6, Әрбір доңғалақты стендте теңгеру.
7, Шиналардағы қысымды тексеру және дайындаушы зауыттың техникалық талаптарына сәйкес нормаға жеткізу.
8, Дөңгелектерді бекіту гайкаларын/бұрандаларын бақылау арқылы созу.
4, Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушының шина монтаждау және теңгерімдеу жұмыстарына арналған арнайы жабдығы болуы тиіс.
Жұмыстарды білікті персонал орындауы тиіс.
Пайдаланылатын теңгерімдік материалдар мен клапандар қауіпсіздік стандарттарына сәйкес болуы тиіс.
5, Сапаға қойылатын талаптар:
Монтаждау/бөлшектеу процесінде шиналар мен дискілердің зақымдануына жол берілмейді.
Теңгерілгеннен кейін дөңгелектің соғылуы - 10 г аспайды
Шиналардағы қысым автомобильдің техникалық паспортына сәйкес болуы тиіс.
6, Жұмыстарды орындау шарттары:
Жұмыстар жылы, құрғақ үй-жайда немесе жабдықталған алаңда орындалады.
Орындау мерзімі - бір автомобильге 1 сағаттан аспайды.
7, Нәтиже:
Автокөлік қысқы кезеңде пайдалануға толық дайын, шиналар орнатылған, теңгерілген және тексерілген.
