Техническая спецификация

Наименование объекта: ГККП "Ясли-сад № 1 "Бәйтерек" акимата города Астаны.
Адрес объекта: Казахстан,  город Астана, район Байконыр, микрорайон Жастар, улица Александра Кравцова, здание 2/3, почтовый индекс 010000.
Срок выполнение работ: 15 дней со дня подписания договора. 
Наименование закупки: Работы по восстановлению солевого покрытия солевой пещеры с поставкой аэрогалита и консультацией по эксплуатации. 
1. Общие требования
Исполнитель должен выполнить работы по восстановлению и частичному обновлению солевого покрытия пола и стен солевой пещеры, обеспечить поставку аэрогалита и провести обучение и консультацию по правилам эксплуатации солевой пещеры.
2. Перечень и требования к работам и услугам
2.1. Замена соли на полу:
Удаление поврежденного, загрязненного или утратившего эксплуатационные свойства солевого слоя пола.
Подготовка поверхности к нанесению нового солевого покрытия.
Поставка и укладка новой соли, предназначенной для использования в солевых помещениях.
Равномерное распределение соли по поверхности пола с обеспечением аккуратного внешнего вида и пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Уборка рабочей зоны после завершения работ.
2.2. Частичное восстановление солевого слоя на стенах:
Осмотр участков стен с поврежденным или осыпавшимся солевым покрытием.
Подготовка поврежденных участков к восстановлению.
Восстановление солевого слоя на отдельных участках стен с использованием материалов, совместимых с существующим покрытием.
Обеспечение прочного сцепления восстановленного слоя с основанием и однородного внешнего вида.
Удаление остатков материалов и строительного мусора после завершения работ.
2.3. Поставка аэрогалита:
Наименование товара: аэрогалит.
Количество: 5 кг.
Материал должен быть пригоден для применения в солевых пещерах и солевых помещениях.

Товар должен поставляться в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность материала при транспортировке и хранении.
Материал должен быть новым, без загрязнений и посторонних примесей, с указанием наименования и сведений о производителе при наличии.
2.4. Обучение и консультация по эксплуатации солевой пещеры:
Проведение инструктажа для представителей заказчика по правилам эксплуатации солевой пещеры после восстановления покрытия.
Консультация по уходу за солевым покрытием пола и стен.
Разъяснение правил поддержания надлежащего состояния солевых поверхностей и мер по предотвращению их повреждения.
Предоставление рекомендаций по текущему уходу, уборке и сохранению солевого покрытия.
3. Требования к исполнителю
Исполнитель должен обладать необходимыми знаниями и опытом выполнения работ по восстановлению солевых покрытий.
Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть включены в стоимость работ.
Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и с сохранением существующих конструкций и оборудования помещения.
4. Требования к результату
Солевое покрытие пола заменено, поверхность подготовлена и пригодна для эксплуатации.
Поврежденные участки солевого покрытия стен восстановлены.
Аэрогалит в количестве 5 кг поставлен заказчику.
Обучение и консультация по эксплуатации солевой пещеры проведены.
Рабочая зона очищена от мусора и остатков материалов.
Результат работ передается заказчику по акту выполненных работ.
5. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки.











Деректер парағы

Нысанның атауы: Астана қаласы әкімдігінің «№1 «Бәйтерек» бақшасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.
Мүліктің мекенжайы: Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Жастар шағын ауданы, Александр Кравцов көшесі, 2/3 ғимарат, пошталық индексі 010000.
Аяқталу мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн.
Сатып алу атауы: Тұз үңгірінің тұз жабынын қалпына келтіру жұмыстары, аэрогалитпен қамтамасыз ету және пайдалану бойынша кеңес беру.
1. Жалпы талаптар
Мердігер тұз үңгірінің едені мен қабырғаларының тұз жабынын қалпына келтіру және ішінара жаңарту жұмыстарын жүргізуі, аэрогалитпен қамтамасыз етуі және тұз үңгірін пайдалану ережелері бойынша оқыту мен кеңес беруі тиіс.
2. Жұмыстар мен қызметтерге қойылатын талаптардың тізімі мен талаптары
2.1. Еденге тұз себу:
Еденнен зақымдалған, ластанған немесе тозған тұз қабатын алып тастау.
Жаңа тұзды жабынды жағуға бетті дайындау.
Тұз бөлмелерінде пайдалануға арналған жаңа тұзды жеткізу және орнату.
Тұздың еден бетіне біркелкі таралуы, ұқыпты көріністі және әрі қарай пайдалануға жарамдылығын қамтамасыз етеді.
Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
2.2. Қабырғалардағы тұз қабатын ішінара қалпына келтіру:
Тұз жабыны зақымдалған немесе ұсақталған қабырға бөліктерін тексеру.
Зақымдалған жерлерді қалпына келтіруге дайындау.
Қабырғалардың жеке бөліктеріндегі тұз қабатын қолданыстағы жабынмен үйлесімді материалдарды пайдаланып қалпына келтіру.
Қалпына келтірілген қабаттың негізге берік жабысуын және біркелкі көріністі қамтамасыз ету.
Жұмыс аяқталғаннан кейін қалдық материалдар мен құрылыс қалдықтарын шығару.
2.3. Аэрогалитті жеткізу:
Өнімнің атауы: аэрогалит.
Саны: 5 кг.
Материал тұз үңгірлерінде және тұз бөлмелерінде қолдануға жарамды болуы керек.

Тасымалдау және сақтау кезінде материалдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өнім тиісті қаптамада жеткізілуі керек.
Материал жаңа, ластанудан және бөгде қоспалардан таза болуы керек, егер бар болса, өндірушінің атауы мен ақпараты көрсетілуі керек.
2.4. Тұз үңгірін пайдалану бойынша оқыту және кеңес беру:
Тұз үңгірін жабынды қалпына келтіргеннен кейін пайдалану ережелері бойынша тапсырыс беруші өкілдеріне нұсқаулық өткізу.
Едендер мен қабырғалардағы тұзды жабындарға күтім жасау бойынша кеңес беру.
Тұз беттерінің тиісті күйін сақтау ережелерін және олардың зақымдануын болдырмау шараларын түсіндіру.
Тұз бетін үнемі күтіп ұстау, тазалау және күтіп ұстау бойынша ұсыныстар беру.
3. Орындаушыға қойылатын талаптар
Мердігер тұз жабындарын қалпына келтіру жұмыстарын орындауда қажетті білім мен тәжірибеге ие болуы керек.
Жұмысты аяқтау үшін қажетті барлық материалдар жұмыстың құнына енгізілуі тиіс.
Жұмыс қауіпсіздік талаптарына сәйкес және үй-жайдың қолданыстағы құрылымдары мен жабдықтарын сақтай отырып жүргізілуі керек.
4. Нәтижеге қойылатын талаптар
Еденнің тұз жабыны ауыстырылды, беті дайындалды және пайдалануға жарамды.
Қабырғалардағы тұз жабынының зақымдалған жерлері қалпына келтірілді.
Тапсырыс берушіге 5 кг көлеміндегі аэрогалит жеткізілді.
Тұз үңгірін пайдалану бойынша тренингтер мен кеңестер өткізілді.
Жұмыс аймағы қоқыс пен материал қалдықтарынан тазартылады.
Жұмыстың нәтижесі жұмыстың аяқталғаны туралы актке сәйкес тапсырыс берушіге беріледі.
5. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер орындалған жұмысқа қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
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