 
                                                                                                                                                                                             
Техническая спецификация
Работы по обследованию систем вентиляции на дымоудаление (системы противодымной вентиляции зданий и сооружений)
 
  Полный рабочий день с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов в рабочие дни с соблюдением всех правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.
Сроки выполнения: в течение 30 календарьных дней с момента подписания договора.
Поставщик после подписания договора должен провести работы: 
1. По измерению фактического расхода воздуха в каналах и воздуховодах системы дымоудаления и подпора воздуха.
2. Проверку работоспособности оборудования и автоматики, обеспечивающих удаление дыма и подачу воздуха при пожаре.
3. По завершению обследования предоставить протокола испытаний с результатами замеров количестве  2 экземпляров.
Адреса объектов:
РК, Костанайская, город Рудный улица 50 лет Октября, 102А.
РК, Костанайская, город Рудный улица 50 лет Октября, 104А.
РК, Костанайская, город Рудный улица П. Корчагина 162А.
РК, Костанайская, город Рудный улица Володарского 1.
 
Оказание услуг должны выполняться силами и средствами Поставщика (инструментами, приспособлениями, материалами, запасными частями и оборудованием), поверенное в установленном порядке, для измерения расхода воздуха и фиксации параметров работы системы.
Поставщик должен обеспечить исполнение своими работниками действующих у Заказчика Правил: по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене. 

Услуга должна проводиться согласно методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений поверенное в установленном порядке, для измерения расхода воздуха и фиксации параметров работы системы. 

Испытания выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области пожарной безопасности. 
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Түтін желдету жүйесін тексеру жұмыстары (Ғимараттар мен құрылыстарға арналған түтін желдету жүйелері)

Барлық электр қондырғыларының ережелеріне (PUE), өрт қауіпсіздігі ережелеріне (PTE) және өрт қауіпсіздігі ережелеріне (PTB) сәйкес, жұмыс күндері сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін толық жұмыс уақыты, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін.
Аяқталу мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізуші келесі жұмыстарды орындауы керек:
1. Түтін шығару және қысыммен қамтамасыз ету жүйесінің құбырларындағы және ауа өткізгіштеріндегі нақты ауа ағынын өлшеу.
2. Өрт кезінде түтін шығаруды және ауамен қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін жабдық пен автоматиканың жұмысын тексеру.
3. Тексеру аяқталғаннан кейін өлшеу нәтижелерімен бірге сынақ есебінің екі данасын ұсыну.
Нысанның мекенжайлары:
Қазақстан, Қостанай облысы, Рудный қаласы, Октябрь көшесі, 50 жыл, 102A.
Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный қаласы, Октябрьдің 50 лет көшесі, 104A.

Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный қаласы, П. Корчагина көшесі, 162A.

Қызметтер Жеткізушінің ресурстары мен жабдықтарын (құралдар, арматуралар, материалдар, қосалқы бөлшектер және жабдықтар) пайдаланып көрсетілуі тиіс, олар ауа ағынын және тіркеу жүйесінің жұмыс параметрлерін өлшеуге тиісті түрде сертификатталған.
Жеткізуші өз қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария және гигиена бойынша қолданыстағы ережелерін сақтауын қамтамасыз етуі тиіс.

Қызмет ауа ағынын және тіркеу жүйесінің жұмыс параметрлерін өлшеуге тиісті түрде сертификатталған электр қондырғыларын сынау және өлшеу үшін пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалуы тиіс.

Сынау Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
