Техспецификации для Служебных удостоверений количество 80шт
	Параметр
	Описание / Требования в техспецификации

	Наименование товара
	Изготовление служебных удостоверений с вкладышем

	Материал обложки
	высококачественный кожзаменитель. Цвет: темно-синий 

	Размеры (в развернутом виде)
	210 х 70 мм 

	Лицевая сторона обложки
	Тиснение фольгой золотистого цвета. Изображение Государственного Герба Республики Казахстан и наименование государственного органа на государственном и русском языках.

	Внутренний вкладыш
	Материал: плотная матовая фотобумага или защищенная бумага с тангирной (защитной) сеткой, плотностью не менее 200 г/м². Фон: голубой с элементами государственной символики.

	Элементы защиты
	Наличие голографической защитной наклейки (диаметром от 15 мм) с логотипом ведомства, ламинация с ультрафиолетовой защитой, уникальная нумерация.

	Содержимое вкладыша
	Место для цветного фото (размер 3х4 см или), поля для указания ФИО, должности, даты выдачи и срока действия, подписи руководителя и гербовой печати.


Дополнительное требование: «Поставщик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком эскиз (дизайн-макет) вкладыша и обложки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора». 
2.Техспецификации для Служебных жетонов 
[bookmark: _GoBack](нагрудных знаков) количество 80 шт
Жетоны изготавливаются из металла методом штамповки или чеканки и должны иметь надежное крепление к форме 
	Параметр
	Описание / Требования в техспецификации

	Наименование товара
	Металлический служебный жетон (нагрудный знак)

	Материал изготовления
	Латунь, сталь или сплав цветных металлов (с гальваническим покрытием «под золото»).

	Метод изготовления
	Цельноштампованный (или метод чеканки) для обеспечения высокой четкости рельефа и надписей.

	Форма и размеры
	Форма:  овал  (согласовать с заказчиком). Размер: диаметр не менее 32 мм (или высота 70 мм, ширина 50 мм). Толщина металла: не менее 1.5–3 мм.

	Покрытие и эмали
	Покрытие цветной горячей или холодной эмалью (светостойкой), устойчивой к истиранию и механическим повреждениям.

	Персонализация
	Нанесение индивидуального номера (выпуклый рельеф или лазерная гравировка в нижней части жетона).

	Тип крепления
	Булавка с визорным (безопасным) замком, заколка или винтовое крепление (гайка с винтом) для надежной фиксации на форменной одежде (согласовать с заказчиком)

	Внешний вид
	Отсутствие сколов, трещин, раковин, заусенцев на кромках. Рельеф должен быть четким, выступающие части полированные, фон матовый.



