3

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес рентген кабинетінде, аралас үй-жайларда және іргелес аумақтарда дозиметриялық өлшеулер жүргізу. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 20 желтоқсанда № 21822 болып тіркелді.
Қызметтердің атауы: Радиолық мониторниг/зерттеу/бақылау бойынша қызметтер
Қызметтердің техникалық ерекшеліктері:

	№
	Наименования
	Количество

	1
	Передвижной рентген аппарат DRGEM JADE-40
	1

	2
	Рентгеновский диагностический передвижной аппарат IZI
	1

	3
	Рентгеновский флюорографический стационарный цифровой аппарат 12ФК1 "ФЛЮАРКОМ"
	1


	№
	Наименование
	Название
	Количество

	1
	Индивидуальное средство защиты
	Фартук рентгензащитный двухсторонний
	2

	2
	Индивидуальное средство защиты
	Воротник рентгенозащитный
	2


Қызметтердің көрсету орны:  Шымкент қаласы, Алдияров к 60
Рентгендік зерттеулер жүргізу кезінде пациенттерге тиімді дозаларды есептеу

Пациенттің сәулелену дозалары оның амбулаториялық картасына, ауру тарихына міндетті қосымша болып табылатын рентгенологиялық зерттеулер кезінде пациентке дозалық жүктемені есепке алу парағында және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес күнделікті рентгенологиялық зерттеулерді есепке алу журналында тіркеледі ҚР ЖЖМ-275/2020. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 20 желтоқсанда № 21822 болып тіркелді.

Өнім беруші рентген аппараты үшін пациенттерге арналған тиімді дозаларды және клиникалық практикада көзделген барлық зерттеу режимдерін есептеу қызметін ұсынады. Жүргізілген өлшеулер нәтижелерінің негізінде рентгенографиялық аппаратта қорытынды түрінде рентгенологиялық зерттеулер жүргізу кезінде режимдер мен есептелген тиімді дозалар кестесі бар хаттама ұсынылады және оны тапсырыс берушіде бекітеді.

Қорытындыда радиациялық мониторинг нәтижелерін бағалау (зерттеу/Бақылау, өлшеу нәтижелері, өлшеу түрі, өлшеу орны мен күні, экологиялық жағдайды талдау, ұсынылатын іс-шаралар) болуы тиіс.
Техническая спецификация закупаемых услуг.
Проведение дозиметрических измерений в рентгеновском кабинете, смежных помещениях и на прилегающих территориях в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822.

Наименование услуг: Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля
Техническая спецификация, характеристика услуг:

	№
	Наименования
	Количество

	1
	Передвижной рентген аппарат DRGEM JADE-40
	1

	2
	Рентгеновский диагностический передвижной аппарат IZI
	1

	3
	Рентгеновский флюорографический стационарный цифровой аппарат 12ФК1 "ФЛЮАРКОМ"
	1


	№
	Наименование
	Название
	Количество

	1
	Индивидуальное средство защиты
	Фартук рентгензащитный двухсторонний
	2

	2
	Индивидуальное средство защиты
	Воротник рентгенозащитный
	2


Место оказания услуг: г.Шымкент, ул.Алдиярова 60
Расчет эффективных доз на пациентов при проведении рентгеновских исследований
Дозы облучения пациента регистрируются в листе учета дозовых нагрузок на пациента при рентгенологических исследованиях, являющимся обязательным приложением к его амбулаторной карте, истории болезни, и в журнале учета ежедневных рентгенологических исследований в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822.

Поставщик предоставляет услугу расчета эффективных доз на пациентов для рентгеновского аппарата и всех режимов исследования, предусмотренных в клинической практике. На основании результатов проведенных измерений предоставляется протокол с таблицей режимов и рассчитанных эффективных доз при проведения рентгенологических исследований на рентгенографическом аппарате в виде заключения и утвердить его у Заказчика.

Заключение должно содержать оценку результатов радиационного мониторинга (обследования/контроля, результаты замеров, вид измерения, место и дата измерения, анализ экологической ситуации, рекомендуемые мероприятия).

