ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку и укладку резинового напольного покрытия

1. Наименование услуги

Поставка и выполнение работ по укладке резинового напольного покрытия во входной группе и на эвакуационных выходах школы.

2. Объем работ

Предварительные размеры резинового покрытия:

· ширина — 4 м;

· длина — 40 м;

· ориентировочная площадь — 160 м²;

· толщина покрытия — 8 мм.

Указанные размеры являются предварительными.

Окончательные размеры и фактическая площадь покрытия определяются после обязательного выезда Поставщика на объект, осмотра и проведения контрольных замеров.
3. Требования к резиновому покрытию

Поставщик обязан предоставить и выполнить укладку нового резинового напольного покрытия толщиной 8 мм.

Покрытие должно:

· быть новым, без повреждений и производственных дефектов;

· быть износостойким;

· быть предназначенным для эксплуатации в общественных зданиях с высокой интенсивностью движения;

· быть пригодным для регулярной уборки;

· обеспечивать безопасное передвижение учащихся, сотрудников и посетителей;

· иметь аккуратный внешний вид.

Цвет и внешний вид покрытия предварительно согласовываются с Заказчиком.
Поставщик не вправе самостоятельно менять согласованный цвет покрытия без согласования с Заказчиком.

4. Обязательный выезд на объект

До начала поставки и выполнения работ Поставщик обязан прибыть в школу для:

1. Осмотра мест укладки покрытия.

2. Проведения контрольных замеров.

3. Определения фактической площади.

4. Определения мест расположения стыков.

5. Определения участков, требующих усиления краев.

6. Проверки состояния основания.

7. Согласования с Заказчиком цвета покрытия.

8. Уточнения окончательного объема необходимых материалов и работ.

Поставка и раскрой покрытия должны осуществляться с учетом фактических размеров, полученных при контрольном обмере.

5. Материалы и расходы Поставщика

Резиновое покрытие и все необходимые материалы для его укладки предоставляются Поставщиком за свой счет.
В стоимость коммерческого предложения должны быть включены все материалы, комплектующие, расходные материалы и работы, необходимые для полного и качественного выполнения услуги, в том числе:

· резиновое напольное покрытие;

· клеевые составы;

· грунтовочные материалы при необходимости;

· материалы для подготовки основания;

· материалы для проклейки стыков;

· резиновая окантовка;

· материалы для дополнительного усиления краев;

· доставка;

· раскрой и подгонка;

· укладка покрытия;

· проклейка стыков;

· проклейка окантовки;

· уборка после выполнения работ.

Дополнительная оплата Заказчиком за необходимые материалы и комплектующие не производится.
Если для качественного выполнения работ потребуется дополнительное количество клея, окантовки или иных материалов, их приобретение осуществляется Поставщиком за свой счет.

6. Подготовка основания

Перед укладкой Поставщик обязан осмотреть и подготовить основание.

Подготовка включает:

· очистку от мусора, пыли и загрязнений;

· удаление отслаивающихся элементов;

· устранение неровностей и дефектов, препятствующих качественной укладке;

· при необходимости — грунтование основания.

При выявлении существенных дефектов основания Поставщик обязан сообщить об этом Заказчику до начала укладки.

7. Укладка резинового покрытия

Покрытие должно быть уложено с соблюдением технологии, рекомендованной производителем материала.

Не допускается наличие:

· складок;

· волн;

· вздутий;

· отслоений;

· незакрепленных участков;

· зазоров между полотнами;

· выступающих или незакрепленных краев.

Покрытие должно плотно прилегать к основанию и быть надежно зафиксировано.

8. Проклейка стыка

Предусмотреть надежную проклейку стыка между полотнами резинового покрытия:

· длина стыка — 6,5 пог. м.

Стык должен быть проклеен по всей длине соответствующим клеевым составом.

После выполнения работ стык должен быть ровным, надежно зафиксированным и не создавать препятствий для движения.

9. Резиновая окантовка краев

Предусмотреть проклейку краев покрытия резиновой окантовкой:

· общая длина — 90 пог. м;

· ширина окантовки — 10 см.

Окантовка должна быть надежно проклеена по всей длине.

Особое внимание необходимо уделить участкам:

· перед дверными проемами;

· возле входных дверей;

· на эвакуационных выходах;

· в местах интенсивного движения учащихся;

· в местах перехода покрытия на другие виды напольного покрытия.

Перед дверными проемами края покрытия необходимо дополнительно усилить и надежно зафиксировать резиновой окантовкой, чтобы исключить загибание, скатывание, отрыв края покрытия и возможность спотыкания учащихся.

10. Клеевой состав

Поставщик обязан предусмотреть достаточное количество клеевого состава для:

· укладки резинового покрытия;

· проклейки стыка длиной 6,5 м;

· проклейки резиновой окантовки длиной 90 м.

Ориентировочный расчет клея производится исходя из фактической площади покрытия и нормы расхода выбранного клеевого состава.

Для предварительного расчета допускается принять расход около 0,5 кг/м².

При площади покрытия 160 м² расчетное количество клея для основной площади составляет около 80 кг.

С учетом проклейки окантовки, стыка и технологического запаса рекомендуется предусмотреть не менее 100 кг клеевого состава.

Окончательное количество клея определяется Поставщиком согласно норме расхода производителя выбранного клеевого состава и фактической технологии укладки.

Количество клея должно быть достаточным для полного и качественного выполнения всех работ.
Недостающее количество клея или других материалов Поставщик приобретает за свой счет.

11. Требования безопасности

Работы должны выполняться с учетом безопасности учащихся, сотрудников и посетителей школы.

После завершения работ:

· края покрытия не должны загибаться или подниматься;

· покрытие не должно скатываться;

· стыки не должны выступать;

· не должно быть складок и волн;

· покрытие не должно создавать препятствий для движения;

· покрытие не должно мешать открыванию и закрыванию дверей;

· на эвакуационных выходах покрытие не должно препятствовать свободному и безопасному проходу людей.

Особое внимание уделить надежной фиксации краев перед дверными проемами для исключения риска спотыкания учащихся.

12. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, возникшие по причине ненадлежащего качества материала или выполнения работ, в том числе:

· отслоение покрытия;

· отклеивание стыков;

· отклеивание резиновой окантовки;

· отрыв краев покрытия;

· загибание или скатывание краев;

· образование вздутий;

· появление незакрепленных участков;

· другие дефекты, возникшие по вине Поставщика.

Все гарантийные работы выполняются без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

13. Приемка выполненных работ

Приемка производится после полного завершения работ и устранения выявленных недостатков.

При приемке проверяются:

· соответствие фактической площади результатам контрольного замера;

· соответствие покрытия согласованному цвету;

· качество укладки;

· надежность фиксации покрытия;

· качество проклейки стыка длиной 6,5 м;

· качество проклейки резиновой окантовки длиной 90 м;

· надежность усиления краев перед дверными проемами;

· отсутствие складок, волн и отслоений;

· безопасность передвижения по покрытию.

14. Ориентировочный объем работ

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Резиновое напольное покрытие, толщина 8 мм
	м²
	160

	2
	Укладка резинового покрытия
	м²
	160

	3
	Проклейка стыка покрытия
	пог. м
	6,5

	4
	Резиновая окантовка, ширина 10 см
	пог. м
	90

	5
	Проклейка резиновой окантовки
	пог. м
	90

	6
	Дополнительное усиление краев перед дверными проемами
	пог. м
	по факту

	7
	Клеевой состав
	кг
	ориентировочно 100

	8
	Подготовка основания
	м²
	по факту

	9
	Выезд на объект и контрольный замер
	усл.
	1

	10
	Доставка материалов
	усл.
	1

	11
	Уборка после выполнения работ
	усл.
	1


15. Стоимость

В стоимость коммерческого предложения Поставщика должны быть включены все расходы, необходимые для полного выполнения работ, включая стоимость резинового покрытия, клея, резиновой окантовки, всех расходных и монтажных материалов, доставки, контрольного замера, подготовки основания, раскроя, укладки, проклейки стыков и краев, усиления краев и уборки после выполнения работ.

Все необходимые материалы и работы выполняются за счет Поставщика. Дополнительные расходы со стороны Заказчика не предусматриваются.
16. Основное требование к результату работ

Работы должны быть выполнены качественно, аккуратно и с учетом высокой интенсивности движения учащихся.

Особое внимание Поставщик обязан уделить надежной проклейке стыка и фиксации краев покрытия, особенно перед дверными проемами, чтобы исключить загибание, скатывание и отрыв покрытия, а также риск спотыкания учащихся.

17. Передача оставшихся материалов Заказчику

После завершения работ и приемки объекта все оставшиеся неиспользованные материалы, приобретенные Поставщиком в рамках выполнения настоящей услуги, передаются Заказчику (школе).

Передаче подлежат, в том числе:

· оставшиеся неиспользованные части резинового покрытия;

· остатки резиновой окантовки;

· неиспользованные клеевые и монтажные материалы, если они пригодны для дальнейшего использования;

· иные неиспользованные материалы, приобретенные Поставщиком для выполнения работ.

Передача остатков материалов осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика и фиксируется при окончательной приемке выполненных работ.

Поставщик не вправе без согласования с Заказчиком вывозить или утилизировать оставшееся резиновое покрытие и другие пригодные к дальнейшему использованию материалы.

Количество переданных остатков может быть отражено в акте приема-передачи или акте выполненных работ.

