
Техническая спецификация

1) Отыскание места повреждения кабеля
2) Разрешение (ордер) на земляные работы
3) Вскыртие асфальтного покрытия
4) Раскопка грунта
5) Прокол КЛ-10кВ
6) [bookmark: _Hlk205550942]Установка соединительных муфт
7) [bookmark: _Hlk205550966]Установка кабельной вставки ААБЛ3*120 (2м)
8) Засыпка и трамбовка грунта
9) Восстановление асфальтного покрытия
[bookmark: _GoBack]Испытания КЛ – 10кВ

В стоимость работ должны быть включены все расходы, включая приобретение и поставку материалов и оборудования, а также выполнение всех видов монтажных работ.

Техникалық ерекшелік

1) Кабельдің зақымдалған жерін табу
2) Жер жұмыстарына рұқсат (ордер)
3) Асфальтты жабынды жырту
4) Топырақты қазу
5) КЛ-10кВ тесу
6) Жалғастырғыш муфталарды орнату
7) ААБЛ3 * 120 (2м) кәбілдік ендірме орнату
8) Топырақты толтыру және таптау
9) Асфальт жабынын қалпына келтіру
10) КЛ - 10кВ сынау

Жұмыстар құнына материалдар мен жабдықтарды сатып алу мен жеткізуді, сондай-ақ монтаждау жұмыстарының барлық түрлерін орындауды қоса алғанда, барлық шығыстар енгізілуге тиіс.
