                                     Техническая спецификация 
Услуги по замене стёкол в пластиковых дверях..Работы по изготовлению и по замене двойного стекла в пластиковой двери,в количестве 1 штука.-117,5*71,5 см.
Для точного размера предварительно нужно для замера прислать специалиста. Согласовать с заказчикомю. Срок выполнения услуг  20 календарных дней с момента вступления договора в силу.
Поставка и установка входит в сумму.
[bookmark: _GoBack]Работа включает следующее:
Демонтаж разбитых/треснутых стеклопакетов при выполнении работ нужно использовать новые материалы,приобретенные за счёт Поставщика.После выполнения работы,Поставщик обязан в местах установки стеклопакета нанести герметик,силикон,произвести проверку(испытание) на проникновение воды путём проливания вручную,в присутствии представителя Заказчика,по окончании работы произвести уборку рабочего места,в виде мытья окон(стеклопакет).
Поставщик после замены разбитых/треснутых стеклопакетов ,на новый ,обязан вывести старые стеклопакеты и строительный мусор на полигон захоронения ТБО.
                                                Техникалық сипаттама
 Пластикалық есіктердегі әйнекті ауыстыру қызметтері..Пластикалық есіктегі Қос әйнекті дайындау және ауыстыру бойынша жұмыстар, саны 1 дана.-117,5 * 71,5 см. Нақты өлшем үшін алдымен өлшеу үшін маман жіберу керек. Тапсырыс берушімен келісіңізмю. Қызметтерді орындау мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. Жеткізу және орнату сомаға кіреді. Жеткізу және орнату сомаға кіреді. Жұмыс мыналарды қамтиды: Сынған / жарылған екі қабатты терезелерді бөлшектеу жұмыстарды орындау кезінде жеткізушінің есебінен сатып алынған жаңа материалдарды пайдалану қажет.Жұмысты орындағаннан кейін Өнім беруші екі қабатты терезені орнату орындарында герметик,силикон жағуға,қолмен төгу жолымен судың енуіне тексеру(сынау) жүргізуге,тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жұмыс аяқталғаннан кейін терезелерді жуу(екі қабатты терезе) түрінде жұмыс орнын тазалауға міндетті. Сынған/жарылған екі қабатты терезелерді жаңасына ауыстырғаннан кейін жеткізуші ескі екі қабатты терезелер мен құрылыс қоқыстарын ҚТҚ көму полигонына шығаруға міндетті.
