
Техникалық сипаттама
Туалет сатып алу және қондыру  жұмыстары
1. Жалпы мәліметтер
Жеткізуші көшедегі дәретхананы орнату бойынша жұмыстар кешенін орындауға, сондай-ақ ағаштан жасалған жерүсті құрылымын орнатуға міндеттенеді.
Барлық материалдар, жабдықтар, көлік шығыстары, тиеу-түсіру жұмыстары, жер жұмыстары, монтаждау және басқа да ілеспе шығыстар жұмыс құнына қосылады.
2. Жұмыстарды орындау орны Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылы, Игілікұлы көшесі №3А, Қарабау метеостанциясы.
3. Жұмыстардың құрамы мен көлемі
3.1. Жер жұмыстары
Мердігер мыналарды орындауға міндетті: тереңдігі кемінде 2 метр қазба шұңқырының астындағы шұңқырды игеру; артық топырақты шығару және кәдеге жарату
3.2. Септик шұңқырын орнату
Техникалық талаптар:
- Септик шұңқырының тереңдігі – кемінде 2 метр;
4. Дәретхананың жер үсті бөлігін орнату
Конструкциясы
Құрылыс түрі-ағаш көше дәретханасы;
- кем дегенде 100×100 мм ағаш Арқалықтан жасалған тірек жақтау;
- жиек тақтасынан сыртқы қаптама;
- Профильді парақтан немесе металл плиткадан жасалған шатыр, 1,40 × 1,40 м, тегіс, бір қабатты;
- қалыңдығы кемінде 40 мм тақтадан жасалған еден;
- сыртқы және ішкі құлыптау құрылғыларымен ағаш есіктер, есік ойығының ені 65 см,
есік ойығының биіктігі 1,90м, жоғарғы жағында 20×10 см желдету саңылауы қарастырылған, есік қалыңдығы: 15 мм.
5. Өлшемдері: Құрылымның жалпы ауданы — биіктігі кемінде 2,30 м, еңісі 5%-ға дейін; кабинаның өлшемі — кемінде 1,20 × 1,20 м.
6. Қосымша талаптар: шатырдың жарықтары мен ағып кетулерінің болмауы.
Барлық материалдар жаңа және пайдалануда болмаған болуы тиіс; жұмыстар Қазақстан Республикасының Құрылыс және санитарлық нормаларына сәйкес орындалады; конструкция қауіпсіз пайдалануды және өңірдің климаттық жағдайларына тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс; жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақ құрылыс қоқыстарынан тазартылуы тиіс. Орындалған жұмыстарға және пайдаланылған материалдарға кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Жұмыстарды орындау мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. 
Жұмыстың нәтижесі: Нәтиже-толық салынған және пайдалануға дайын ағаш сыртқы дәретхана, тереңдігі 2 метр болатын шұңқыр.




















Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]Приобретение и установка туалеты 
1. Общие сведения
Поставщик обязуется выполнить комплекс работ по устройству уличного туалета, и установку деревянной надземной конструкции.
Все материалы, оборудование, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, монтаж и иные сопутствующие расходы включаются в стоимость работ.
2. Место выполнения работ: Атырауская область, Кызылкогинский район, поселок Карабау, улица Игиликулы №3А.метеостанция Карабау.
3. Состав и объем работ
3.1. Земляные работы
Поставщик обязан выполнить: Разработку котлована под выгребную яму глубиной не менее 2 метров; вывоз и утилизацию излишков грунта;
3.2. Устройство выгребной ямы
Технические требования: 
- Глубина выгребной ямы — не менее 2 метров; 
4. Устройство надземной части туалета
Конструкция
- Тип сооружения — деревянный уличный туалет;
- несущий каркас из деревянного бруса не менее 100×100 мм;
- наружная обшивка из обрезной доски;
[bookmark: _Hlk238717880][bookmark: _Hlk238718044]- кровля из профилированного листа либо металлочерепицы 1,40 × 1,40 м, плоская,односкатная;
- пол из доски толщиной не менее 40 мм;
- двери деревянные с наружными и внутренними запирающими устройствами, ширина проема 65см, высота 1,90м, с зазором сверху размером 20×10см для вентиляции, толщина двери 15 мм.
Деревянные элементы наружной конструкции должны быть обработаны влагозащитным и антисептическим составом, предназначенным для наружных работ, обеспечивающим защиту древесины от воздействия атмосферных осадков, влаги, плесени и гниения;
5. Размеры: Общая площадь сооружения —высота — не менее 2,30 м с уклоном до 5%; размер кабины — не менее 1,20 × 1,20 м. 
6. Дополнительные требования: отсутствие щелей и протечек кровли.
Все материалы должны быть новыми и не бывшими в эксплуатации; работы выполняются в соответствии со строительными и санитарными нормами Республики Казахстан; конструкция должна обеспечивать безопасную эксплуатацию и устойчивость к климатическим условиям региона; после завершения работ территория должна быть очищена от строительного мусора.
Гарантия на выполненные работы и использованные материалы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. 
Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения договора на портале государственных закупок. Результатом является полностью построенный и готовый к эксплуатации деревянный уличный туалет выгребной ямой глубиной 2 метра.
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