ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
Бауыржан Момышұлы атындағы 28237 әскери бөлімінің сарбаздар моншасы үй-жайларына ағымдағы жөндеу жүргізуге және жабдықтауға арналған

1. Жалпы ережелер
Жұмыстарды жүргізу мақсаты: Бөлімнің жеке құрамы үшін заманауи, қауіпсіз және жайлы санитарлық-гигиеналық жағдайларды жасау.   Жұмыстар тозған конструкциялар мен әрлеу жабындарын бөлшектеуді (демонтаж), едендерді, қабырғалар мен төбелерді жөндеуді, сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау, жарықтандыру жүйелерін жаңартуды, сондай-ақ санитарлық-техникалық жабдықтарды, есіктерді, терезелер мен жиһаздарды жеткізу мен орнатуды қарастырады.   Барлық жұмыстар материалдардың, жабдықтардың, жеткізудің, бөлшектеудің, монтаждаудың, сынақтан өткізудің және құрылыс қоқысын шығарудың құнын қоса алғанда, «кілтпен тапсыру» қағидасы бойынша кешенді түрде орындалуы тиіс.
2. Жуыну бөлімі
Өлшемдері: ұзындығы 15,50 м, ені 5,50 м, биіктігі 2,40 м
	Атауы
	Көлемі

	Еден ауданы
	85,25 м²

	Төбе ауданы
	85,25 м²

	Площадь стен без вычета проёмов
	100,80 м²


Бөлшектеу және дайындық жұмыстары: Зақымдалған плиткаларды, ескі жабындарды, жарамсыз су тарату крандарын, душ және электр техникалық жабдықтарды бөлшектеу. Беттерді тазалау, негізін жөндеу, тегістеу, астарлау және бетін қаптауға дайындау жұмыстарын орындау. 
Едендер: 85,25 м² ауданға гидрооқшаулау жүргізу, су қабылдайтын траптарға еңістікті қарастыру, ылғалға шыдамды замазкамен тозуға төзімді тайғанамайтын керамогранит төсеу. Қабырғалар мен едендердің түйіскен жерлерін герметизациялау.
Қабырғалар: Жеткізушінің есебінен негізді алдын ала тегістеп, астарлап және өңдеп, 100,80 м² дейінгі ауданда 1200 × 600 мм форматындағы ашық сұр түсті керамогранитпен қаптауды орындау.
Төбе: 85,25 м² аудан бетін дайындау, ылғалды бөлмелерге арналған ақ түсті бояумен ылғалға шыдамды шпатлевка жүргізу және бояу. Шамамен өлшемі 600 × 600 мм болатын ылғалдан қорғалған жарықдиодты шырағдандарды орнату — алдын ала кемінде 20 дана.
Сантехникалық жабдықтар: Кафельмен қапталған перделері, «тропикалық душ» типіндегі жоғарғы душ лейкалары, ыстық және суық су араластырғыштары, сөрелері және ілгіштері бар 7 жеке душ орнын орнату. Үй-жайдың орталық осі бойынша кемінде 20 су тарату нүктесі бар стационарлық екі жақты жуыну аймағын ұйымдастыру. Қосымша оң жақ қабырға бойымен кемінде 7 краны бар жуыну блоктарын қарастыру. Жаңбастар мен жөкелерді санитарлық өңдеуге арналған екі ванна орнату.
Инженерлік желілер: Ыстық және суық сумен жабдықтау құбырларын, бекіту арматурасын, кәріз құбырларын, траптарды, су бұратын науаларды және қосатын элементтерді ауыстыру мен монтаждау бойынша қажетті жұмыстарды орындау. Герметикалығына сынақ жүргізу.
Терезелер: Өлшемдері 79 см х 1,36 м; 90 см х 4,04 м; 56 см х 1,92 м болатын 3 пластик терезені бөлшектеу және ауыстыру, бағандарды, терезе алды тақталарын толық әрлеу және монтаждау жіктерін герметизациялау.
Жуыну бөлмесінің кіреберісінде аяқ киім табанын өңдеуге арналған стационарлық дезинфекциялық барьер қарастыру.
3. Булану (бу отауы) бөлімі
Өлшемдері: 3,00 × 5,50 м. Ауданы: 16,50 м²
Жуыну аймағының шеткі бөлігінде булану бөлімін ұйымдастыруды қарастыру.
· Қабырғалар мен төбені бу отауының ылғалдылық-температуралық режиміне жарамды ыстыққа төзімді сүрекпен қаптауды орындау.
· Жиектері жұмырланған екі ярусты стационарлық ағаш сөрелерді ұйымдастыру.
· Қорғаныс қоршауы және қажетті қауіпсіздік жүйелері бар тас пешін (печь-каменка) орнату — 1 жиынтық.
· Сыртқа қарай ашылатын ыстыққа төзімді бір табақты есік орнату.
· Ыстыққа және ылғалға төзімді жарықтандыруды монтаждау.
       Конструкциялардың өртке қарсы қорғанысын және пештен беткі қабаттарға дейінгі қауіпсіз қашықтықты қамтамасыз ету.
      Пештің қуаты мен бу отауының нақты сыйымдылығын бақылау өлшемдері мен техникалық есептеуден кейін анықтау. Бастапқы ерекшелік бойынша алдын ала сыйымдылығы — 20 адамға дейін.



4. Киім ауыстыру бөлімі
Өлшемдері: 7,60 × 5,50 × 2,80 м
	Атауы
	Көлемі

	Еден ауданы
	41,80 м²

	Төбе ауданы
	41,80 м²

	Қабырғалар ауданы
	73,36 м²


Едендер: Негізді дайындау, қажет болған жағдайда гидрооқшаулау жүргізу, 41,80 м² ауданға тайғанамайтын керамогранит төсеу. 
Қабырғалар: Зақымдалған жабындарды жою, сылақты жөндеу, шпательдеу, астарлау және ылғалға шыдамды жуылатын бояумен бояу жұмыстарын орындау. Жеткізушінің есебінен қабырғаларды еденнен төбеге дейін керамикалық плиткамен немесе керамогранитпен қаптау. 
Төбе: 41,80 м² ауданда кассеталық панельдерсіз, ылғалға шыдамды бояумен тегіс, ақ түсті етіп орындау. 
Жарықтандыру: Өлшемі шамамен 600 × 600 мм болатын жарықдиодты шырағдандарды орнату — алдын ала кемінде 10 дана, электр сымдары мен қорғаныс құрылғыларына ревизия жүргізу. 
Жиһаз: Металл коррозияға қарсы қаңқасы, ылғалға шыдамды ағаш отырғыштары және киім ілгіштері бар стационарлық орындықтарды орнату. Өлшемі 2,48 * 1,74 м болатын 8 дана мөлшерінде. 
Есіктер мен терезелер: Шамамен 800 × 2000 мм болатын 4 пластик есікті, орама шторлар орнатылған 2 пластик терезені ауыстыру, таза ішкі киімді беруге арналған беру терезесін қарастыру. 

5. Кір ішкі киімді қабылдау бөлмесі
Өлшемдері: 3,90 × 2,80 × 2,90 м
	Атауы
	Көлемі

	Еден ауданы
	10,92 м²

	Төбе ауданы
	10,92 м²

	Қабырғалар ауданы
	38,86 м²


Зақымдалған әрлеуді бөлшектеуді, қабырғаларды, еденді және төбені жөндеу мен дайындауды орындау. 
Еденді тайғанамайтын ашық сұр керамогранитпен қаптау. Төбені кассеталық панельдерсіз, ылғалға шыдамды бояумен тегіс, ақ түсті етіп орындау. 
Қабырғалардың жоғарғы бөлігін ылғалға шыдамды жуылатын материалдармен, төменгі бөлігін дат баспайтын болаттан жасалған қорғаныс парақтарымен немесе баламалы коррозияға төзімді материалмен әрлеу. 
Қабылдау-беру терезесін орнатуды қарастыру — 1 жиынтық, бес жылжымалы арба-себет, педалі бар урна, радиатордың қорғаныс экраны және жарықдиодты жарықтандыру. 

6. Таза ішкі киімді сақтау және беру бөлмесі
Өлшемдері: 4,20 × 3,40 × 3,00 м
	Наименование
	Объём

	Еден ауданы
	14,28 м²

	Төбе ауданы
	14,28 м²

	Қабырғалар ауданы
	45,60 м²


Еденді ылғалға шыдамды тайғанамайтын жабын құрылғысымен жөндеу, қабырғаларды жуылатын бояумен жөндеу және бояу, төбені аспалы панельдерсіз ақ түске дайындау және бояу.
Металл торлары мен есіктері жоқ ашық секциялық стеллаждарды жеткізу мен орнатуды қарастыру — 1 жиынтық, жабық шкафтар — 1 жиынтық, жұмыс үстелі — 1 дана, биметалдық радиатор — 1 дана.
Жарықдиодты жарықтандыруды монтаждау — алдын ала 2 шырағдан, электр сымдарын, жылытуды тексеруді орындау. Қажет болса, екі терезені, бағандарды және тығыздағыштарды ауыстыруды жүзеге асыру.

7. Кіреберіс есікті ауыстыру
Бұрыннан бар металл кіреберіс есікті бөлшектеуді және жаңа екі табақты жылытылған металл есікті монтаждауды қарастыру.
Алдын ала өлшемі: 2050 × 1200 мм, саны — 1 жиынтық.
Техникалық талаптар: сыртқы болат парақтың қалыңдығы кемінде 1,5 мм, есік полотносының қалыңдығы кемінде 70 мм, қорабы қалыңдығы кемінде 2 мм болаттан жасалған, жанбайтын жылу оқшаулағыш толтырғышы, коррозияға қарсы жабыны, екі тығыздау контуры, күшейтілген топсалары, құлыптары, тұтқалары және қажетті фурнитурасы бар.
Есік блогын орнатуды, бекітуді, герметизациялауды, жіктерді жылытуды және бағандарды толық ішкі әрі сыртқы әрлеуді орындау.

8. Жөндеудің жиынтық көлемдері
	Көрсеткіш
	Көлемі

	Негізгі үй-жайлардың еден ауданы
	152,25 м²

	Негізгі үй-жайлардың төбе ауданы
	152,25 м²

	Қабырғалардың геометрикалық ауданы
	258,62 м²

	Булану аймағы
	16,50 м²

	Жеке душ орындары
	7 дана

	Орталық жуыну аймағы
	1 жиынтық

	Орталық аймақтың су тарату нүктелері
	Кемінде 20

	Қабырға жанындағы қосымша крандар
	Кемінде 7

	Ауыстырылатын пластик терезелер   
	5 дана.

	Пластик есіктер
	4 дана.

	Металл кіреберіс есік
	1 дана.

	Тас пеші (печь-каменка)
	1 жиынтық


Булану бөлімінің ауданы алдын ала жуыну бөлімінің өлшемдеріне кіреді және жалпы ауданға бөлек қосылмайды. Қабырғалардың ауданы есік пен терезе ойықтары шегерілмей келтірілген.   

9. Орындау және қабылдау талаптары
Мердігер жұмыстар басталғанға дейін үй-жайларға нақты өлшеулер жүргізуге, инженерлік желілерді тексеруге және тапсырыс берушімен жабдықтардың орналасу схемасын келісуге міндетті.
Қолданылатын құрылыс материалдары мен жабдықтар жаңа, ылғалға шыдамды, пайдалану шарттарына сәйкес және сапасын растайтын тиісті құжаттары болуы тиіс.
Гидрооқшаулау және инженерлік коммуникацияларды төсеу бойынша жасырын жұмыстарды таза әрлеуге дейін тиісті актілерді жасай отырып, тапсырыс берушіге ұсыну қажет.
Монтаждаудан кейін сумен жабдықтау, кәріз, жылыту, жарықтандыру және электр қауіпсіздігі жүйелерін тексеру, анықталған кемшіліктерді жою және үй-жайларды пайдалануға дайын күйінде тапсыру қажет.
Барлық жұмыстар бөлшектеуді, материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, монтаждауды, қосуды, сынауды, жинауды және қоқысты шығаруды қоса алғанда, «кілтпен тапсыру» қағидасы бойынша орындалуы тиіс.   
























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение текущего ремонта и оснащение помещений солдатской бани воинской части 28237 имени Бауыржана Момышұлы

1. Общие положения
Цель проведения работ: Создание современных, безопасных и комфортных санитарно-гигиенических условий для личного состава части.
Работы предусматривают демонтаж изношенных конструкций и отделочных покрытий, ремонт полов, стен и потолков, обновление систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения, а также поставку и установку санитарно-технического оборудования, дверей, окон и мебели.
Все работы выполнить комплексно, «под ключ», включая стоимость материалов, оборудования, доставки, демонтажа, монтажа, испытаний и вывоза строительного мусора.

2. Моечное отделение
Габариты: длина 15,50 м, ширина 5,50 м, высота 2,40 м
	Наименование
	Объём

	Площадь пола
	85,25 м²

	Площадь потолка
	85,25 м²

	Площадь стен без вычета проёмов
	100,80 м²


Демонтажные и подготовительные работы: Демонтировать повреждённую плитку, старые покрытия, непригодные водоразборные краны, душевое и электротехническое оборудование. Выполнить очистку поверхностей, ремонт основания, выравнивание, грунтование и подготовку к облицовке.
Полы: Выполнить гидроизоляцию площади 85,25 м², предусмотреть уклоны к водоприёмным трапам, уложить износостойкий нескользкий керамогранит с влагостойкой затиркой. Места сопряжения стен и полов герметизировать.
Стены: Выполнить облицовку светло-серым керамогранитом формата 1200 × 600 мм на площади до 100,80 м² с предварительным выравниванием, грунтованием и обработкой основания за счет Поставщика.
Потолок: Подготовить поверхность площадью 85,25 м², выполнить влагостойкую шпаклёвку и окраску белой краской, предназначенной для влажных помещений. Установить влагозащищённые светодиодные светильники ориентировочного размера 600 × 600 мм — предварительно не менее 20 шт.
Сантехническое оборудование: Установить 7 индивидуальных душевых мест с перегородками общитой кафелью, верхними душевыми лейками типа «тропический душ», смесителями горячей и холодной воды, полочками и крючками. По центральной оси помещения устроить стационарную двухстороннюю моечную зону с не менее 20 водоразборными точками. Дополнительно вдоль правой стены предусмотреть моечные блоки с не менее 7 кранами. Установить две ванны для санитарной обработки тазов и мочалок.
Инженерные сети: Выполнить необходимые работы по замене и монтажу труб горячего и холодного водоснабжения, запорной арматуры, канализационных труб, трапов, водоотводящих лотков и соединительных элементов. Произвести испытания герметичности.
Окна: Демонтировать и заменить 3 пластиковых окна размером 79 см х 1,36м; 90 см х 4,04 м; 
56 см х 1,92 м с полной отделкой откосов, подоконников и герметизацией монтажных швов.
При входе в моечное помещение предусмотреть стационарный дезинфекционный барьер для обработки подошв обуви.

3. Парильное отделение
Размеры: 3,00 × 5,50 м. Площадь: 16,50 м²
Предусмотреть устройство парильного отделения в торцевой части моечной зоны.
· Выполнить обшивку стен и потолка термостойкой древесиной, пригодной для влажностно-температурного режима парной.
· Устроить двухъярусные стационарные деревянные полки с закруглёнными кромками.
· Установить печь-каменку — 1 комплект, с защитным ограждением и необходимыми системами безопасности.
· Установить термостойкую одностворчатую дверь с открыванием наружу.
· Смонтировать термостойкое влагозащищённое освещение.
· Обеспечить противопожарную защиту конструкций и безопасное расстояние от печи до поверхностей.
Мощность печи и фактическую вместимость парной определить после контрольных замеров и технического расчёта. Предварительная вместимость по исходной спецификации — до 20 человек.



4. Раздевальное отделение
Габариты: 7,60 × 5,50 × 2,80 м
	Наименование
	Объём

	Площадь пола
	41,80 м²

	Площадь потолка
	41,80 м²

	Площадь стен
	73,36 м²


Полы: выполнить подготовку основания, при необходимости гидроизоляцию, укладку нескользкого керамогранита площадью 41,80 м².
Стены: удалить повреждённые покрытия, выполнить ремонт штукатурки, шпаклевание, грунтование и окраску влагостойкой моющейся краской. От пола до потолка стены облицевать керамической плиткой или керамогранитом за счет Поставщика.
Потолок: выполнить ровным, белым, с влагостойкой окраской, без кассетных панелей на площади 41,80 м².
Освещение: установить светодиодные светильники размером ориентировочно 600 × 600 мм — предварительно не менее 10 шт., провести ревизию электропроводки и защитных устройств.
Мебель: установить стационарные скамьи с металлическим антикоррозийным каркасом, влагостойкими деревянными сиденьями и вешалками для одежды. В количестве 8 штук размером 2,48 * 1,74м.
Двери и окна: заменить 4 пластиковые двери ориентировочно 800 × 2000 мм, 2 пластиковых окна с установкой рулонных штор, предусмотреть передаточное окно для выдачи чистого белья.
5. Помещение приёма грязного белья
Габариты: 3,90 × 2,80 × 2,90 м
	Наименование
	Объём

	Площадь пола
	10,92 м²

	Площадь потолка
	10,92 м²

	Площадь стен
	38,86 м²


Выполнить демонтаж повреждённой отделки, ремонт и подготовку стен, пола и потолка.
Пол облицевать нескользким светло-серым керамогранитом. Потолок выполнить ровным, белым, с влагостойкой окраской, без кассетных панелей.
Верхнюю часть стен отделать влагостойкими моющимися материалами, нижнюю — защитными листами из нержавеющей стали либо равнозначным коррозионностойким материалом.
Предусмотреть установку приёмно-передаточного окна — 1 комплект, пяти передвижных тележек-корзин, урны с педалью, защитного экрана радиатора и светодиодного освещения.

6. Помещение хранения и выдачи чистого белья
Габариты: 4,20 × 3,40 × 3,00 м
	Наименование
	Объём

	Площадь пола
	14,28 м²

	Площадь потолка
	14,28 м²

	Площадь стен
	45,60 м²


Выполнить ремонт пола с устройством влагостойкого нескользкого покрытия, ремонт и окраску стен моющейся краской, подготовку и окраску потолка в белый цвет без подвесных панелей.
Предусмотреть поставку и установку открытых секционных стеллажей без металлических решёток и дверок — 1 комплект, закрытых шкафов — 1 комплект, рабочего стола — 1 шт., биметаллического радиатора — 1 шт.
Смонтировать светодиодное освещение — предварительно 2 светильника, выполнить проверку электропроводки, отопления. Осуществить замену двух окон, откосов и уплотнений при необходимости.
7. Замена входной двери
Предусмотреть демонтаж существующей входной металлической двери и монтаж новой двустворчатой утеплённой металлической двери.
Предварительный размер: 2050 × 1200 мм, количество — 1 комплект.
Технические требования: наружный стальной лист толщиной не менее 1,5 мм, толщина дверного полотна не менее 70 мм, коробка из стали толщиной не менее 2 мм, негорючее теплоизоляционное заполнение, антикоррозийное покрытие, два контура уплотнения, усиленные петли, замки, ручки и необходимая фурнитура.
Выполнить установку дверного блока, крепление, герметизацию, утепление швов и полную внутреннюю и наружную отделку откосов.

8. Сводные объёмы ремонта
	Показатель
	Объём

	Площадь полов основных помещений
	152,25 м²

	Площадь потолков основных помещений
	152,25 м²

	Геометрическая площадь стен
	258,62 м²

	Парильная зона
	16,50 м²

	Индивидуальные душевые места
	7 шт.

	Центральная моечная зона
	1 комплект

	Водоразборные точки центральной зоны
	Не менее 20

	Дополнительные краны у стены
	Не менее 7

	Заменяемые пластиковые окна
	5 шт.

	Пластиковые двери
	4 шт.

	Металлическая входная дверь
	1 шт.

	Печь-каменка
	1 комплект


Площадь парильного отделения предварительно входит в габариты моечного отделения и отдельно к общей площади не прибавляется. Площади стен приведены без вычета дверных и оконных проёмов.

9. Требования к выполнению и приёмке
Подрядчик обязан до начала работ выполнить фактические замеры помещений, обследовать инженерные сети и согласовать с заказчиком схему расположения оборудования.
Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми, влагостойкими, соответствовать условиям эксплуатации и иметь предусмотренные документы качества.
Скрытые работы по гидроизоляции и прокладке инженерных коммуникаций предъявлять заказчику до чистовой отделки с составлением соответствующих актов.
После монтажа необходимо выполнить проверку водоснабжения, канализации, отопления, освещения и электробезопасности, устранить выявленные недостатки и передать помещения готовыми к эксплуатации.
Все работы выполнить «под ключ», включая демонтаж, поставку материалов и оборудования, монтаж, подключение, испытания, уборку и вывоз мусора. 
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