ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

с предоставлением запасных частей и материалов

Количество и марки обслуживаемых автомобилей: 3 штука автомобиля КИА Соренто , (гос номер 123ВD07) КИА Спортейдж гос номер 691 ВС07. Jac S5 2022 года(гос номер 049AU07)
1. СТО (станция технического облуживания) должно включать: 

1.
Должно иметься собственное или арендованное помещение. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта должен производиться в сервисном центре, который находится в черте города Уральск ЗКО;  

2.
Зону приемки и выдачи автомобильной техники. 

3.
Производственный участок должен быть оборудован постами для проведения регламентных и ремонтных работ, оборудован подъемниками или с домкратом 200 кг. С освещением. 

4.
Диагностическую линию для проведения инстументального контроя. 

5.
Территорию, оборудованную удобными путями въезда и выезда. 

6.
Оказание услуги должно осуществляться в течений 3 часов с момента обращения Заказчика вне очереди. 

7.
Запасные части и расходные материалы должны быть новые, оригинального производства, заводские номера должны соответствовать номерам каталога завода изготовителя данной автотехники. 
8.
Поставщик должен иметь в наличии оборудование, диагностический инструмент и оборудования с программным обеспечением завода изготовителя и квалификационный персонал по ремонту и техническому обслуживанию данного типа автотехники: 
-Автоэлектрик – не менее 2; 

-Автомеханик, автослесарь – не менее 2;  

-Специалист по детейлингу – не менее 2; 

-Автомойщика – не менее 2; 

2. Исполнитель обязуется подтвердить наличие следующего оборудования: 

-подъемник двух-стоечные подъемники грузоподъемностью не менее 4 тонн;   

-подъемники для сход/развала грузоподъемностью не менее 4 тонн;
-домкрат; 

-компьютер диагностический; 

-зарядное устройство для аккумуляторов;  

-набор всех инструментов (ключей, головок и др.) для выполнения; 

-аппарат для проверки давления торливной системы; 

-станок шиномонтажный;
-цех для ремонта электрооборудования; 
-цех для кузовных работ;
-детейлинг цех; 
-автомойка;

Наличие 
оборудования 
и 
инструментов, 
указанных 
в данной спецификации, должны подтверждаться документально, бухгалтерскими документами о наличии.  
Наличие СТО должно подтверждаться документально. Для собственников: СТО подтверждается правоустанавливающими документами и (или) государственным актом на землю. Для арендаторов СТО: договором аренды (оригинал) с подтверждающими правоустанавливающими документами и (или) государственным актом на землю от собственника.
3. Требования по обслуживанию:

1. Предоставление гарантии на все виды работ и услуг не менее одного года.

2. Предоставление услуг по компьютерной диагностике автотранспорта, все расходы, связанные с диагностикой электрических и механических неполадок Поставщик обязан выполнять за свой счет.
3. Предоставление представителям Заказчика возможности присутствовать при осуществление ремонтных работ и контролировать ход их выполнения.

4. Поставщик обязан перед обслуживанием автотранспорта представить техническое заключение по неисправности автотранспорта (дефектный акт) на согласование заказчику.
5. Потенциальный поставщик при подаче ценового предложения должен выставить в портале прайс-лист на товары и оказываемые (работ).

Диагностика (по мере необходимости): двигателя, ходовой части, электронных систем, электрооборудования, замер давления топливного насоса, проверка плотности аккумулятора, ремонт;

Замена (по мере необходимости): масла, жидкостей, колодок, ремней; замена масел в двигателе, АКПП, МКПП, мост, гур, замена охлаждающей жидкости (с прокачкой), сцепления (с прокачкой), замена фильтра воздушного, замена фильтра топливного, замена тормозных колодок передних, задних дисковых, задних барабанных, замена ремня ГРМ, гур электрический, кондиционера, генератора, промывка инжектора, замена свечей, замена фильтра салона;
Двигатель: капитальный ремонт, замена гидрокомпенсаторов, замена колец, вкладышей, замена цепи, звездочек, натяжителя, замена сальника коренного, снятие-установка двигателя, замена прокладки головки блока, поддона, замена прокладки клапанной крышки, замена прокладки коллектора выпускного, замена всасывающего коллектора, замена водяного насоса, замена термостата, замена радиатора, замена распределительного, замена масленого насоса, замена подушки заднего, переднего, ремонт головки блока без м/д, регулировка клапанов, замена глушителя (одна часть), снятие агрегата;
Ходовая часть, сцепления: Замена сцепления (диск, корзина, выжимной), замена тросика;
Рулевое управление: Замена наконечника, замена тяги задней, замена, рулевой, замена пыльного рейки, замена мех. рейки, замена рейки ГУР, ремонт рейки ГУР, замена подушек рулевой рейки, замена поворотного кулака, лифт рулевой рейки, регулировка, геометрия;
КПП: Мех. КПП (м/д), ремонт, замена сальника привода, авт. КПП (м/д) замена новый АКПП для авто киа;
Подвеска: замена стойки амортизатора, замена амортизатора, замена сальника хвостовика, замена рычага, регулировка люфта ступицы, замена ступицы передней в сборе, замена ступицы задней в сборе, замена подшипника ступицы, замена стойки стабилизатора, замена втулок стабилизатора (1шт), замена шаровой опоры, замена сайленблоков рычага (1шт), замена кулака цапфы, замена продольной тяги, замена поперечной тяги; замена шины зимные и летные приобретенным заказчиком (балансировки, развалсхождение и.т.д.).
Привод: замена привода, замена крестовины, замена редуктора заднего моста, замена редуктора переднего моста, замена эластичной муфты, замена подвесного подшипника, м/д карданного вала, ремонт мостов;

Тормозная система: замена тормозного диска, замена суппорта, замена тормозного шланга, замена главного тормозного цилиндра, замена вакуумного усилителя, замена троса ручника;

Электрооборудование: замена стартер, ремонт генератора, замена, ремонт трамблер, замена проводка в/в, замена катушки (1 шт), замена (наруж, внут.) лампочек, замена датчика, замена тросика спидометра, замена щиток приборов, замена звукового сигнала (обоих), замена лампочек интерьера, замена двигателя стеклоочистителя;
6. Все услуги по техническому обслуживанию автотранспорта начинаются только с момента утверждения заказчиком технического заключения. После окончания услуг поставщик предоставляет акт оказанных услуг. Все запасные части необходимые для оказания услуги по техническому обслуживанию автотранспорта включены в стоимость договора. Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта не должны превышать суммы договора, вне зависимости от стоимости запасной части. Использование восстановленных запасных частей не допускается. Во время оказания услуги Поставщик несет полную материальную ответственность за автотранспортное средство. В случае нанесения материального ущерба, не зависимо от обстоятельств, Поставщик возмещает нанесенный материальный ущерб в полном объеме за счет собственных средств в течении трех календарных дней. В случае отсутствия возможности доезда автотранспорта в связи с поломкой или иными причинами до пункта технического обслуживания, Поставщик обязан доставить его на эвакуаторе либо на прицепе с жесткой сцепкой до места назначения за свой счет не позднее трех дней с момента поступления заявки. Все услуги по обслуживанию автотранспорта должны проводиться в присутствии представителя Заказчика, а также Поставщик обязан вернуть замененные детали Заказчику. Все расходы, связанные с оказанием услуги по техническому обслуживанию автотранспорта за счет Поставщика.
При поломке машины, исполнитель осуществляет работы по текущему ремонту или обслуживанию в течение   3 (трех) суток, с момента подачи Заявки Заказчиком.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2026 года.

Қосалқы бөлшектер мен материалдарды ұсына отырып, автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қызмет көрсетілетін автокөліктің саны мен маркасы: 3 дана КИА Соренто , (гос номер 123ВD07) КИА Спортейдж гос номер 691 ВС07. Jac S5 2022 жылғы (гос номер 049AU07)
1. ТҚС (техникалық қызмет көрсету станциясы) мыналарды қамтуы керек:

1. Жеке немесе жалға алынған үй-жайы болуы керек. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары БҚО Орал қаласының шегінде орналасқан сервистік орталықта жүргізілсін;

2. Автомобиль жабдықтарын қабылдау және беру аймағы.

3. Өндірістік алаң техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған тіректермен, көтергіштермен жабдықталған немесе 200 кг домкратпен жабдықталуы тиіс. Жарықтандырумен.

4. Аспаптық бақылауға арналған диагностикалық желі.

5. Қолайлы кіру және шығу жолдарымен жабдықталған аумақ.

6. Қызметті көрсету Тапсырыс беруші кезектен тыс өтініш берген сәттен бастап 3 сағат ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

7. Қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары жаңа, түпнұсқа шығарылым болуы керек, сериялық нөмірлері осы көлік құралын өндірушінің каталог нөмірлеріне сәйкес келуі керек.

8. Жеткізушінің қолда бар жабдықтары, диагностикалық құралдары және өндірушінің бағдарламалық қамтамасыз етуі бар жабдықтары және көліктің осы түрін жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін білікті персоналы болуы керек:

- автоэлектрик – кемінде 2;

- автослесарь, автослесарь – кемінде 2;

-Бөлшектеу бойынша маман – кемінде 2;

- автокөлік жуу машинасы - кемінде 2;

2. Мердігер келесі жабдықтың болуын растауға міндеттенеді:

- жүк көтергіштігі кемінде 4 тонна болатын екі тіректі көтергіштерді көтеру;

- жүк көтергіштігі кемінде 4 тонна түсіру/құлау үшін көтергіштер;

- домкрат;

- диагностикалық компьютер;

- аккумуляторларға арналған зарядтағыш;

-орындауға арналған барлық құралдардың (кілттер, бастар және т.б.) жиынтығы;

- ағынды жүйенің қысымын тексеруге арналған аппарат;

- шина ауыстырғыш;

- электр жабдықтарын жөндеу шеберханасы;

- дене жөндеу цехы;

- детальдарды өңдеу цехы;

- көлік жуу;

Осы спецификацияда көрсетілген жабдықтар мен құралдардың болуы құжатталған болуы тиіс, бар-жоғы туралы есеп құжаттары.

СТО-ның болуы құжатталған болуы керек. Меншік иелері үшін: ЕТЖ құқық белгілейтін құжаттармен және (немесе) жерге мемлекеттік актімен расталады. ТҚС жалға алушылар үшін: меншік құқығын растайтын құжаттармен және (немесе) меншік иесінен жер учаскесіне мемлекеттік актімен жалға алу шарты (түпнұсқасы).
3. Техникалық қызмет көрсету:

1. Барлық жұмыс пен қызметке бір жылдан кем емескепілдеме беру.

2. Автокөліктерге компьютерлік диагностика қызметкөрсету, Электр және механикалық ақауларды диагностикалауға байланысты барлық шығындарды өнім беруші өз есебінен орындауға міндетті.
3.Тапсырыс беруші жөндеу жұмыс барысында және жұмыстың жолын қадағалауға құқығыболуытиіс.

4. Жеткізуші автокөлікке қызмет көрсету алдында автокөлік бойынша техникалық қорытындыны (ақау актісі) тапсырыс берушінің келісуіне ұсынуға міндетті.
5. Жеткiзушi барлық жұмыстарға және қызметтерге прайс-парағы беруi керек.

Өтімді бөліктің (қарау), электронды жүйенің, электро жабдықты, жанар-жағармайдын қысым сорапын өлшеу, аккумулятор нығыздығының тексеру және жөндеу диагностикасы.

Автокөлікке, қажеттілікке орай, майды, сұйықтықты, колодканы, белбеулерді, қозғағышта майды, АКПП, МКПП, мосты, гурды, тоңазыт-сұйықтықты (прокачкамен), тіркемдер (прокачкамен), ауасүзгіште, жанар-жағармайда фильтрді, алдынғы тежеуіш қалыпын, артқы дисткті, артқы дабылдар, ГРМ белбеуді, электрикалық гурды, кондиционерді, генераторды, инжектордышаю, шамды және салондағы фильтрді ауыстыру.

Қозғалтқыш: күрделі жөндеу, гидрокомпенсаторларды, дөңгелектерді, шынжырларды, жұлдызшыларды, сальниктерді, двигательдерді алып-салу, подонның блоктың басындағы төсімдерін, клапонқақпақтарының төсімдерін, коллектор-шығарушы төсемдерін, сорушы коллекторды, жіберуші насосоты, термостатты, радиаторды, распредвалды, май насосын, артқы, алдынғы жастықшаларын, м/д-сыз блоктың басын жөндеу клапандарды реттеу, глушительді (бірбөлігі), агрегатты алып ауыстыру.

Жүру бөлігі, сцепление: сцепленияны (диск, корзина, басқыш), тросты ауыстыру.

Рөльдік басқару: тұғырын, артқы ауырлықты, рөлдікті, шаңды рейкаларды, гуррейкаларын, механикалық рейкаларды, рөлдің рейкалар жастықшасын, бұрылыс кулактарын, реттеу, геометрия ауыстыру.

КПП (барлык автокөлікке): механикалық КПП (м/д) жөндеу, сальниктерді, авт. КПП(м/д) ауыстыру.

Подвеска: амотизатордың (бірбірлік) тіреулерін алмастыру, амортизаторды ауыстыру, құйыршың-шажырқайдыауыстыру, тұтқаны, ступицаларды, жиналған алдыңғы ступицаны, ступицалардың подшипниктерін ауыстыру, шардықықты, сайленблоктардың тұтқасы (1 дана), жұмырдық шетмойындар ауыстыру, боилықәуестігін ауыстыру, көлденең әуестігін ауыстыру, қысқы және жазғы мезгілге арналған тапсырыс беруші алған дөңгелектерді ауыстыру соның ішінде (балансировка,развал т.б жұмыстар)
Привод: жетекті (бірбөлігі), крестовиналарды (бірбөлігі), артқы мостың редукторларын, алдыңғы мостың редукторларын, икемді муфталарды, аспалы подшипниктерді, айқаратопсанүйіндісін ауыстыру.

Тежеуішжүйеде: тежеуішдискті, суппортты, тежеуіш шлангте, басты тежеуіште цилидрді, ваккумды қүдекішті, ручник арқанын ауыстыру.

Электрожабдықта: стартерді, генераторды жөндеу, трамблерды жөндеу, желілеу в/в, (1) катушканы, (ішкі және сыртқы) шамды, спидометр тросты, аспаптың дәнжарнағын, дыбысты белгісін, интерьер шамын, шынытазартқыш қозғағышын ауыстыру.
6. Жеткізуші автокөлікке қызмет көрсету алдында автокөлік бойынша техникалық қорытындыны (ақау актісі) тапсырыс берушінің келісуіне ұсынуға міндетті. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша барлық қызметтер Тапсырыс беруші техникалық қорытындыны бекіткен сәттен басталады. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін қызмет көрсетуші көрсетілген қызмет актісін ұсынады. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету үшін қажетті барлық қосалқы бөлшектер Шарттың құнына енгізілген. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Қосалқы бөліктің құнына қарамастан, Шарттың сомасынан аспауы тиіс. Қалпына келтірілген қосалқы бөлшектерді пайдалануға жол берілмейді. Қызмет көрсету кезінде өнім беруші автокөлік құралы үшін толық материалдық жауапты болады. Материалдық залал келтірілген жағдайда, мән-жайларға қарамастан, өнім беруші келтірілген материалдық залалды күнтізбелік үш күн ішінде өз қаражаты есебінен толық көлемде өтейді. Техникалық қызмет көрсету пунктіне сынуға немесе өзге де себептерге байланысты автокөліктің жету мүмкіндігі болмаған жағдайда, өнім беруші оны эвакуаторда не қатты тіркемесі бар тіркемеде белгіленген жерге дейін өтінім келіп түскен сәттен бастап үш күннен кешіктірмей өз есебінен жеткізуге міндетті. Автокөлікке қызмет көрсету бойынша барлық қызметтер Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізілуі тиіс, сондай-ақ өнім беруші ауыстырылған бөлшектерді Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті. Автокөлікке техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен болады. 

Машина сынған кезде Орындаушы Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 3 (үш) тәулік ішінде ағымдағы жөндеу немесе қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүзеге асыру қажет.
Жұмыс атқару уақытты (барлык автокөлікке): 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

