Техникалық ерекшелік

Қызметтердің атауы: «Г» сыныбының қауіпті қалдықтарын жинау, уақытша сақтау, әкету, тасымалдау, бейтараптандыру, залалсыздандыру және кәдеге жарату (жою) жөніндегі қызметтер.
Қалдықтардың сипаттамасы
• Қалдықтарды жіктеу: «Г» сыныбының қалдықтары - құрамы бойынша өнеркәсіпке жақын токсикологиялық қауіпті қалдықтар.
Қалдықтардың құрамы:
	№
	Атауы
	Өлш бірл
	саны
	кг

	1
	Пайдаланылған автомобиль шиналары
	дана
	46
	368

	2
	Ауа, май сүзгілері
	дана
	28
	28

	3
	Пайдаланылған майлар
	литр
	794
	634

	4
	Лак-бояу материалдарынан босаған ыдыс (ЛБМ)
	банка
	106
	32

	
	Итого:
	
	974
	1062



Қызмет көрсетуге және технологиялық процеске қойылатын талаптар
Қалдықтарды шығару Тапсырыс берушінің аумағынан Орындаушының мамандандырылған көлігімен алдын ала өтінім бойынша жүзеге асырылады, Тиеу-түсіру жұмыстары Орындаушының күшімен және қаражатымен орындалады.
Орындау фактісі бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге:
• Қалдықтарды қабылдау-тапсыру актілері («Г» сыныбындағы қалдықтардың нақты салмағын/санын және түрін көрсете отырып);
• Жою (залалсыздандыру/кәдеге жарату) туралы кәдеге жарату әдісі, қондырғының атауы және залалсыздандырудың соңғы орны көрсетілген акті.
Қауіпсіздік және жауапкершілік
• Орындаушы Тапсырыс берушіге қалдықтарды тиеу және қабылдау сәтінен бастап Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы, санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық нормаларының сақталуына толық жауапты болады.
• Тиеу немесе тасымалдау процесінде авариялық жағдайлар (төгілу, төгілу, ыдыстың зақымдануы) туындаған жағдайда салдарды жою толық Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

















Техническая спецификация

Наименование услуг: Услуги по сбору, временному хранению, вывозу, транспортировке, нейтрализации, обезвреживанию и утилизации (уничтожению) опасных отходов класса «Г». 
Характеристика отходов
· Классификация отходов: Отходы класса «Г» — токсикологически опасные отходы, по составу близкие к промышленным. 
· Состав отходов:
	№
	Наименование
	ед изм
	кол-во
	кг

	1
	Отработанные автомобильные шины
	шт
	46
	368

	2
	Фильтры воздушные, масляные 
	шт
	28
	28

	3
	Отработанные масла
	литр
	794
	634

	4
	Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)
	банка
	106
	32

	
	Итого:
	
	974
	[bookmark: _GoBack]1062



Требования к оказанию услуг и технологическому процессу
Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с территории Заказчика по предварительной заявке Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и средствами Исполнителя.
По факту выполнения Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
· Акты приема-передачи отходов (с указанием точного веса/количества и вида отходов класса «Г»);
· Акт об уничтожении (обезвреживании/утилизации) с указанием метода утилизации, наименования установки и конечного места обезвреживания. 
Безопасность и ответственность
· Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан с момента погрузки и приема отходов у Заказчика. 
· В случае возникновения аварийных ситуаций (разлив, россыпь, повреждение тары) в процессе погрузки или транспортировки ликвидация последствий осуществляется полностью за счет Исполнителя.
