Техническая спецификация
услугу по чистке оборудования Arctic Sun

Проведение комплексной профилактической чистки и обслуживания медицинской системы контроля температуры Arctic Sun, включая очистку внутренних и внешних узлов, проверку технического состояния и работоспособности оборудования.
Состав работ
1. Визуальный осмотр оборудования
Проверка корпуса, соединений, линий подачи теплоносителя, разъёмов и интерфейсов.
2. Очистка внешних поверхностей
Удаление загрязнений с корпуса, панели управления, кнопок и элементов управления с использованием безопасных медицинских дезинфицирующих средств.
в процессе обработки будут применяться дезинфицирующие средства на основе хлорамина Б
3. Очистка внутренних узлов
Проверка и промывка контура циркуляции теплоносителя (воды/жидкости).
Очистка вентиляционных каналов и радиаторов охлаждения.
Удаление пыли и отложений с внутренних плат и модулей.
4. Проверка соединений и шлангов
Контроль состояния кабелей, шлангов, коннекторов.
Проверка герметичности и отсутствия протечек.
5. Технические проверки
Проверка работы насосов циркуляции.
Тестирование датчиков температуры.
Проверка корректности отображения параметров на панели управления.
6. Функциональный тест после чистки
Запуск оборудования в тестовом режиме.
Проверка стабильности температурного режима и работы системы охлаждения/нагрева.
7. Документирование
Заполнение сервисного отчёта.
Рекомендации по дальнейшему обслуживанию.
Соблюдение требований производителя и норм техники безопасности.










Техникалық сипаттама
Arctic sun аппараттық тазалау қызметі

Ішкі және сыртқы тораптарды тазалауды, Жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қоса алғанда, Arctic sun медициналық температураны бақылау жүйесін кешенді профилактикалық тазалау және қызмет көрсету.
Жұмыс құрамы
1.	Жабдықты визуалды тексеру
Корпусты, қосылыстарды, салқындатқыш жеткізу желілерін, қосқыштар мен интерфейстерді тексеру.
2.	Сыртқы беттерді тазалау
Қауіпсіз медициналық дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, корпустан, басқару панелінен, түймелерден және басқару элементтерінен кірді кетіру.
өңдеу процесінде Б хлораминіне негізделген дезинфекциялық құралдар қолданылады
3.	Ішкі түйіндерді тазарту
Салқындатқыштың (су/сұйықтық) айналым контурын тексеру және жуу.
Желдету арналары мен салқындату радиаторларын тазалау.
Ішкі тақталар мен модульдерден шаң мен шөгінділерді кетіру.
4.	Қосылымдар мен шлангтарды тексеру
Кабельдердің, шлангтардың, коннекторлардың күйін бақылау.
Ағып кетуді және ағып кетуді тексеру.
5.	Техникалық тексерулер
Айналым сорғыларының жұмысын тексеру.
Температура датчиктерін сынау.
Басқару тақтасында параметрлердің дұрыс көрсетілуін тексеру.
6.	Тазалаудан кейінгі функционалды тест
Жабдықты сынақ режимінде іске қосу.
Температура режимінің тұрақтылығын және салқындату/жылыту жүйесінің жұмысын тексеру.
7.	Құжаттау
Сервистік есепті толтыру.
[bookmark: _GoBack]Әрі қарай қызмет көрсету бойынша ұсыныстар.
Өндірушінің талаптары мен қауіпсіздік ережелерін сақтау.
