ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
бейнебақылау жүйесін жаңғырту жұмыстарын орындауға  
  СОО КММ ғимаратында
1. Жұмыстардың атауы
Жоба Dahua фирмасының 60 IP бейнебақылау камерасын орнатуды көздейді
 орталық 64 арналы бейнетіркегішке қосылған 4 Мп рұқсатымен.
 Мұрағатты сақтау үшін 48 ТБ дискілік кеңістік қарастырылған. Көру 
бейнебақылау 43 дюймдік 4K экранда жүзеге асырылады. Деректерді беру жабдықты коммуникациялық шкафтар мен PoE-коммутаторларға тарата отырып, жергілікті және талшықты-оптикалық желі бойынша ұйымдастырылған. Жүйенің негізгі түйіндері үздіксіз қуат көздерімен жабдықталған. Жоба жүйені толық орнатуды, конфигурациялауды, қосуды және тестілеуді қамтиды
2. Жұмыстың мақсаты.
Ғимараттың аумағын, кіреберістерін, шығуларын, дәліздерін және басқа да жалпы пайдалану аймақтарын тәулік бойы көзбен шолып бақылауды қамтамасыз ету, қызметкерлер мен қызмет алушылардың қауіпсіздік деңгейін арттыру, сондай-ақ бейнежазбаларды көру және сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету.
3. Жұмыстың құрамы мен көлемі
Мердігер барлық жұмыстарды орындайды, соның ішінде:
Объектіні тексеру және жабдықты орнату орындарын анықтау.
Қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізу.
Ғимараттың ішінде және сыртында IP бейнекамераларды орнату.
Cat-тан төмен емес санаттағы кабельді пайдалана отырып, кабель желілерін төсеу.5e.
Әр қабатта желілік жабдықты, бейнетіркегіш пен жинақтағышты орнату
Әр қабатта коммутациялық шкафтарды / қораптарды орнату.
Бейнекамераларды қосу және конфигурациялау.
Жазбаны, мұрағатты және қашықтан қарауды орнату.
Кабель желілері мен жабдықтарды таңбалау.
Бүкіл жүйенің жұмысын тексеру.
Жауапты қызметкерді бейнебақылау жүйесімен жұмыс істеуге үйрету.
Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттаманы беру.
камералар, ажыратымдылық, кадр жиілігі және жазу режимі.
5. Камералардың болжамды орналасуы:
Жалпы саны 60 камерадан кем емес. Орнатудың соңғы орындары ғимаратты тексергеннен кейін анықталады, бірақ жүйе бір қабатта кемінде 12 камерадан тұратын бейнебақылауды қамтамасыз етуі керек:
1 қабат:
негізгі кіру-1;
қосалқы кірістер / шығыстар-1;
дәліздер-4;
дағдарыс бөлмелері-2
баспалдақ алаңдары-2;
кіру тобы-2;
2 қабат:
Дәліздер-8;
дағдарыс бөлмелері-2
кіру / шығу аймақтары-1.
баспалдақ алаңдары-1;
3 қабат:
Дәліздер-8;
дағдарыс бөлмелері-2
кіру / шығу аймақтары-1.
баспалдақ алаңдары-1;
4 қабат:
Дәліздер-8;
дағдарыс бөлмелері-2
баспалдақ алаңдары-1;
кіру / шығу аймақтары-1.
Асхана:
Асхана-2, 
Дәліз -2
Сыртқы камералар:
қосалқы кірістер-3;
Ғимараттың алдындағы аумақ-1;
аумаққа кіру/шығу орындары-4;
6. Кабельдік және монтаждау жұмыстары:
Кабель желілері қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы нормаларды сақтай отырып, ұқыпты салынады. 
Бір қабаттағы кабельдің ұзындығы кемінде 200 метр. Сыртқы камералар үшін 2000 метр.
Кабельді төсеу:кабель-каналда ;өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып орындалады;
қолданыстағы инженерлік желілерге зақым келтірместен; желілерді міндетті түрде таңбалаумен.
Жұмыстарды орындағаннан кейін кабельдің қабырғалар мен жабындар арқылы өтетін жерлерін жеткізуші жабады.

7. Әр қабаттағы желілік жабдық:
PoE-қосқыштар;, желілік қосқыштар; патч панельдері; коммутациялық шкафтар, үздіксіз қуат көздері;, қосқыш және монтаждау материалдары.
Жабдықтардың саны Орнатылатын камералардың нақты санына және желінің схемасына сүйене отырып, Орнатылатын камералардың кемінде 20% -. одан әрі қосуды ескере отырып айқындалады.
Бейнекамераларды әр қабаттан бірінші қабаттағы серверге қайталау.
8. Үздіксіз қуат көзі
Бейнебақылау жабдығы тиісті қуаттың үздіксіз қуат көзі арқылы қосылады.
UPS қысқа мерзімді электр қуатын өшіру кезінде жабдықтың жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз етеді.
9. Бейнежазбаларды сақтау және қарау
Жүйе қамтамасыз етуі керек:
тәулік бойы жазылу;
мұрағатты сақтау күнтізбелік 45 тәуліктен кем емес;
жазбаны күні мен уақыты бойынша іздеңіз;
мұрағатты қарау;
таңдалған бейне жазбаны экспорттау;
суретті нақты уақытта көру мүмкіндігі; смартфонда трансляциялау мүмкіндігі бар.
бейнежазбада күн мен уақытты көрсету
Мониторды сервер диагоналіне орнату кем дегенде 40 дюйм.
10. Орнату және орнату
Мердігер жабдықты "кілтпен" орнатуды орындайды.
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін:
әрбір бейнекамераны тексеріңіз;
сурет сапасын тексеріңіз;
жазбаны тексеріңіз;
мұрағатты тексеріңіз;
инфрақызыл сәуленің жұмысын тексеріңіз;
желілік байланысты тексеріңіз;
күн мен уақытты реттеңіз;
пайдаланушы рұқсаттарын теңшеңіз;
сынақ кезеңінде жүйенің жұмысын тексеріңіз.
11. Құжаттама
Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге:
Орындалған жұмыстар актісі.
Бейнекамераларды орналастыру схемасы.
Жабдықты қосу схемасы.
Модельдер мен сериялық нөмірлерді көрсете отырып, орнатылған жабдықтардың тізбесі.
Жабдықты пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
Жауапты тұлға үшін Жүйеге кіру деректері.
12. Кепілдік міндеттемелері
Жабдыққа кепілдік-өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес, бірақ кемінде 12 ай.  Орындалған жұмыстарға кепілдік: кемінде 12 ай
Кепілдік мерзімі кезеңінде Орындаушының кінәсінен не сапасыз монтаждау салдарынан туындаған анықталған ақауларды Орындаушы өз есебінен жояды.
13. Ерекше шарттар
Бейнекамералардың түпкілікті санын, оларды орнату орындарын, кабельдік трассалардың ұзындығын және желілік жабдықтардың санын Орындаушы объектіні тексергеннен кейін Тапсырыс берушімен бірлесіп айқындайды.
Орындаушы жүйені дұрыс орнатуға, қосуға және конфигурациялауға жауапты.
Бейнебақылау жүйесі жұмыс аяқталғаннан кейін пайдалануға толық дайын және жұмыс күйінде Тапсырыс берушіге берілді. Жеткізушінің есебінен барлық қажетті материалдар мен шығындар.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ  модернизации системы видеонаблюдения  
  в здании КГУ ТЦСО
1. Наименование работ
Проект предусматривает установку 60 IP-камер видеонаблюдения фирмы Dahua
 разрешением 4 Мп с подключением к центральному 64-канальному видеорегистратору.
 Для хранения архива предусмотрено 48 ТБ дискового пространства. Просмотр 
видеонаблюдения осуществляется на 43-дюймовом 4K экране. Передача данных организована по локальной и оптоволоконной сети, с распределением оборудования по коммуникационным шкафам и PoE-коммутаторам. Ключевые узлы системы оснащены источниками бесперебойного питания. Проект включает полный монтаж, настройку, подключение и тестирование системы
2. Цель выполнения работ.
Обеспечение круглосуточного визуального контроля территории, входов, выходов, коридоров и других зон общего пользования здания, повышение уровня безопасности работников и получателей услуг, а также обеспечение возможности просмотра и хранения видеозаписей.
3. Состав и объем работ
Подрядчик выполняет полный комплекс работ, включающий:
Обследование объекта и определение мест установки оборудования.
Поставку необходимого оборудования и материалов.
Монтаж IP-видеокамер внутри и снаружи здания.
Прокладку кабельных линий с использованием кабеля категории не ниже Cat.5e.
Установку сетевого оборудования, видеорегистратора и накопителя, на каждом этаже
Установку коммутационных шкафов/боксов на каждом этаже.
Подключение и настройку видеокамер.
Настройку записи, архива и удаленного просмотра.
Маркировку кабельных линий и оборудования.
Проверку работоспособности всей системы.
Обучение ответственного работника работе с системой видеонаблюдения.
Передачу Заказчику исполнительной документации.
камер, разрешение, частоту кадров и режим записи.
5. Ориентировочное размещение камер:
Общее количество не менее 60 камер. Окончательные места установки определяются после обследования здания, но система должна обеспечить видеоконтроль, не менее 12 камер на одном этаже:
1 этаж:
главный вход-1;
запасные входы/выходы-1;
коридоры-4;
[bookmark: _Hlk238823708]кризисные комнаты-2
лестничные площадки-2;
входная группа-2;
2 этаж:
Коридоры-8;
кризисные комнаты-2
зоны входов/выходов-1.
лестничные площадки-1;
3 этаж:
Коридоры-8;
кризисные комнаты-2
зоны входов/выходов-1.
лестничные площадки-1;
4 этаж:
Коридоры-8;
кризисные комнаты-2
[bookmark: _Hlk238826745]лестничные площадки-1;
зоны входов/выходов-1.
Столовая:
Обеденная зона-2, 
Коридор -2
Наружные камеры:
запасные входы-3;
Территория перед зданием-1;
места въезда/выезда с территории-4;
6. Кабельные и монтажные работы:
Кабельные линии прокладываются  аккуратно, с соблюдением требований безопасности и действующих норм. 
Длина кабеля на одном этаже не менее 200 метров. И 2000 метров для наружных камер.
Прокладка кабеля выполняется:в кабель-канале ;с учетом требований пожарной безопасности;
без повреждения существующих инженерных сетей;с обязательной маркировкой линий.
Места прохода кабеля через стены и перекрытия после выполнения работ заделываются поставщиком.

7. Сетевое оборудование на каждом этаже:
PoE-коммутаторы;,сетевые коммутаторы; патч-панели; коммутационные шкафы, источники бесперебойного питания;, соединительные и монтажные материалы.
Количество оборудования определяется исходя из фактического количества устанавливаемых камер и схемы сети, с учетом дальнейшего добавления камер не менее 20 % от устанавливаемых.
Дублирование видеокамер с каждого этажа  в серверную на первом этаже.
8. Источник бесперебойного питания
Оборудование видеонаблюдения подключается через источник бесперебойного питания соответствующей мощности.
ИБП обеспечивает сохранение работоспособности оборудования при кратковременном отключении электропитания.
9. Хранение и просмотр видеозаписей
Система должна обеспечивать:
круглосуточную запись;
хранение архива не менее 45 календарных суток;
поиск записи по дате и времени;
просмотр архива;
экспорт выбранного фрагмента видеозаписи;
возможность просмотра изображения в реальном времени; С возможностью трансляции на смартфоне.
отображение даты и времени на видеозаписи
Установка монитора в серверной диагональ не менее 40 дюйм.
10. Монтаж и настройка
Подрядчик выполняет монтаж оборудования «под ключ».
После завершения монтажных работ необходимо:
проверить каждую видеокамеру;
проверить качество изображения;
проверить запись;
проверить архив;
проверить работу ИК-подсветки;
проверить сетевое соединение;
настроить дату и время;
настроить права доступа пользователей;
проверить работу системы в течение тестового периода.
11. Документация
По окончании работ Заказчику предоставить:
Акт выполненных работ.
Схему размещения видеокамер.
Схему подключения оборудования.
Перечень установленного оборудования с указанием моделей и серийных номеров.
Инструкции по эксплуатации оборудования.
Данные для доступа к системе для ответственного лица.
12. Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование — в соответствии с гарантийными обязательствами производителя, но не менее 12 месяцев.  Гарантия на выполненные работы: не менее 12 месяцев
В период гарантийного срока выявленные неисправности, возникшие по вине Исполнителя либо вследствие некачественного монтажа, устраняются Исполнителем за свой счет.
13. Особые условия
Окончательное количество видеокамер, места их установки, длина кабельных трасс и количество сетевого оборудования определяются Исполнителем совместно с Заказчиком после обследования объекта.
Исполнитель несет ответственность за правильность монтажа, подключения и настройки системы.
Система видеонаблюдения после завершения работ полностью готова к эксплуатации и передана Заказчику в рабочем состоянии. Все необходимые материалы и затраты за счет поставщика.

