Шартқа №2 қосымша

Жұмысты орындауға арналған техникалық спецификация
Нысанның атауы: Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің «Көмекбай Қарақозов атындағы №235 мектеп-гимназиясы» КММ спортзалының еден жабындысын ағымдағы жөндеу.
1. Жұмысты орындауға қойылатын жалпы талаптар:
Жұмыс жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, дефектілік актіге, сондай-ақ Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс кестесіне сәйкес жүргізіледі. Жөндеу жұмыстары толық аяқталуы керек және сапаны төмендететін ақаулар, кемшіліктер, кемшіліктер (соның ішінде жасырын ақаулар) болмауы керек.
Құрылыс материалдарын сақтауды, жинақтауды және Тапсырыс берушінің аумағына жеткізуді Жеткізуші өз күшімен жүзеге асырады. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге бекітуге жұмыс кестесін ұсынады, онда нысанды жөндеу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері белгіленеді. Қызметкерлердің жұмысына және күнделікті жұмыс сапасына мониторинг жүргізуге жауапты тұлғаны тағайындайды, ол күн сайынғы атқарылған жұмыс туралы есеп береді және барлық мәселелерді Тапсырыс берушімен келіседі. Жеткізуші осы жұмысты орындауға байланысты барлық шығындарды (құрылыс қоқыстарын жою, жүктерді тасымалдау және сақтау, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды сатып алу құны; осы жұмыс түрін орындауға қажетті барлық басқа шығындарды) өз мойнына алады.
Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтерді Жеткізуші өз бетімен қамтамасыз етуі тиіс. Материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды қоймалау, сақтау және олардың бүлінуі, зақымдануы немесе жоғалуы үшін Тапсырыс беруші жауапты емес. Жұмыс барысында Жеткізуші құрылыс қоқыстарын өз күшімен шығарып тұруы керек.

2. Еден жабындысына қойылатын арнайы техникалық талаптар:

Жабынды түрі: Кәсіби спорттық ПВХ линолеумі (Спортивное ПВХ покрытие SPORTIQ жалпы қалыңдығы 8 мм-ден кем емес). Төсеу технологиясы: Төсеу жұмыстары ескі резеңке үгіндіні (резиновый крошка) толық сыдырып алып тастап, негізді тазалағаннан кейін жүргізіледі. Линолеумді монтаждау жұмыстары Vetonit Fast Level қоспасын қолдана отырып, қалыңдығы 6 мм полимерцементті өзін-өзі тегістейтін құйма еден (наливной пол) құйылғаннан кейін жасалады. Линолеум екі компонентті полиуретанды желімге отырғызылып, жіктері арнайы шнурмен ыстық дәнекерлеу (горячая сварка швов) әдісімен біріктірілуі тиіс.

· Түстерге бөлінуі және көлемі:
· Орталық ойын аймағы (Волейбол алаңы): Түсі — Сәбіз түстес / Морковный (Оранжевый), жалпы ауданы — 162 шаршы метр.
· Сыртқы аймақ (Аут сызығынан тыс жерлер): Түсі — Көк (Синий), жалпы ауданы — 148 шаршы метр.
· Жабындының жалпы көлемі:  Нақты 310 шаршы метр.

Сертификаттау және кепілдік міндеттемелерге қойылатын талаптар:
· Зауыттық сертификаттар: Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде дайындаушы зауыттың ресми сәйкестік сертификаттарының түпнұсқасын немесе бекітілген көшірмелерін (соның ішінде КМ2/КМ3 өрт қауіпсіздігі сертификатын, санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны және спорттық стандарттарға сәйкестік сертификаттарын) өткізуге міндетті.
· Зауыттық кепілдік: Жеткізілетін спорттық еден жабындысына өндіруші зауыттан нысан пайдалануға берілген күннен бастап кем дегенде 5 (бес) жыл мерзімге ресми зауыттық кепілдік берілуі шарт.
· Өнім берушінің кепілдігі: Жеткізуші (мердігер) орындалған монтаждау, желімдеу және жіктерін пісіру (сварка швов) жұмыстарының сапасына Жұмысты қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап кем дегенде 24 (жиырма төрт) ай мерзімге толық кепілдік береді. Кепілдік мерзім ішінде анықталған барлық ақаулар Жеткізушінің өз күшімен және қаражаты есебінен жойылады.
Техническая спецификация на выполнение работ
Наименование объекта: Текущий ремонт напольного покрытия спортзала КГУ «Школа-гимназия №235 имени Комекбая Каракозова» отдела образования по городу Кызылорда.
1. Общие требования к выполнению работ:

Работы будут производиться согласно проектно-сметной документации, дефектного акта, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком. Ремонтные работы должны быть выполнены и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество.
Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Поставщика. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по ремонту объекта. Назначить ответственное лицо для ежедневного контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком. Поставщик принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов, продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ).
Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами. За хранение материалов, складирование материалов, деталей, конструкций и оборудования и их повреждения, порчи и потерь Заказчик не несет ответственность. В процессе работы Поставщик вывозит строительный мусор.
2. Специфические (особые) технические требования к напольному покрытию:
· Тип покрытия: Профессиональное спортивное ПВХ покрытие (Спортивное ПВХ покрытие SPORTIQ  общей толщиной не менее 8 мм).
· Технология укладки: Работы по укладке производятся после полного демонтажа старого покрытия из резиновой крошки и очистки основания. Монтаж линолеума выполняется после заливки полимерцементного самонивелирующегося наливного пола толщиной 6 мм с применением смеси Vetonit Fast Level. Линолеум укладывается на двухкомпонентный полиуретановый клей, а стыки (швы) провариваются специальным шнуром методом горячей сварки (горячая сварка швов).

2. Цветовое зонирование и объемы (Екі түсті бөлінісі):
· Центральная игровая зона (Волейбол алаңы): Цвет — Морковный / Оранжевый (сәбіз түстес), общая площадь — 162 кв. метра.

· Внешняя зона (Ауттар мен қауіпсіздік аймағы): Цвет — Синий (көк түс), общая площадь — 148 кв. метров.

· Общая площадь покрытия: Строго 310 кв. метров.

3. Требования к сертификации и гарантийным обязательствам:
· Заводские сертификаты: Поставщик обязан предоставить оригиналы или заверенные копии официальных сертификатов соответствия от завода-изготовителя (в том числе сертификаты пожарной безопасности КМ2/КМ3, санитарно-эпидемиологические заключения и спортивные сертификаты соответствия стандартам).

· Заводская гарантия: На поставляемое спортивное покрытие должна предоставляться официальная долгосрочная гарантия от завода-производителя на срок не менее 5 (пяти) лет со дня ввода в эксплуатацию.

· Гарантия Поставщика (Өнім берушінің кепілдігі): Поставщик (подрядчик) предоставляет полную гарантию на качество выполненных монтажных/строительных работ и надежность соединений (включая сварные швы и клеевую основу) на срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. Все дефекты, выявленные в гарантийный период, устраняются силами и за счет средств Поставщика.

