ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по монтажу доводчика на входную пластиковую дверь и демонтаж старого
1. Наименование работы: Работы по монтажу доводчика на входную пластиковую дверь и демонтаж старого.
2. Единица измерения: работа.
3. Количество (объём): 1 шт. (одна входная дверь).
4. Место выполнения работ: по адресу, указанному Заказчиком: г. Житикара, 6-65.
5. Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней дней с даты вступления договора в силу.
6. Цель закупки
Обеспечение исправного функционирования входной пластиковой двери путём демонтажа неисправного (старого) дверного доводчика, установки нового доводчика и выполнения необходимых регулировочных работ.
7. Состав и объём работ
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Осмотреть входную пластиковую дверь, старый доводчик и места его крепления, определить подходящий способ установки нового доводчика.
2. Выполнить аккуратный демонтаж старого доводчика с сохранением целостности дверного полотна, дверной коробки и существующей фурнитуры.
3. При необходимости подготовить места крепления нового доводчика, используя крепёжные элементы, совместимые с конструкцией пластиковой двери.
4. Поставить и установить новый дверной доводчик, предназначенный для входных дверей, с комплектом необходимых крепёжных элементов.
5. Выполнить монтаж в соответствии с инструкцией производителя доводчика и с учётом конструкции двери.
6. Отрегулировать скорость закрывания двери и конечный ход закрывания, обеспечив надёжное срабатывание защёлки (при её наличии).
7. Проверить работоспособность установленного доводчика путём многократного открывания и закрывания двери.
8. Удалить образовавшийся при выполнении работ мусор и привести рабочее место в надлежащее состояние.
8. Технические и качественные требования
8.1. Новый доводчик должен быть исправным, новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов.
8.2. Доводчик должен соответствовать массе, ширине и конструктивным особенностям имеющейся входной пластиковой двери.
8.3. Доводчик должен обеспечивать плавное, контролируемое и самостоятельное закрывание двери без резких ударов и самопроизвольного открытия.
8.4. Конструкция доводчика должна предусматривать возможность регулировки скорости закрывания и конечного дохлопа, если это предусмотрено конструкцией выбранной модели.
8.5. Все крепёжные элементы, необходимые для надёжного монтажа, должны входить в комплект поставки либо предоставляться Исполнителем дополнительно без увеличения стоимости договора.
8.6. Монтаж должен быть выполнен качественно, с надёжной фиксацией доводчика и рычажного механизма, без повреждения дверного полотна, профиля, стеклопакета и иных элементов двери.
8.7. После завершения работ дверь должна свободно открываться и закрываться, доводчик должен работать без заеданий, посторонних шумов и ослабления креплений.
8.8. Материалы и оборудование должны соответствовать применимым требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие соответствие установленного оборудования установленным требованиям.
9. Требования к результату работ
По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику входную пластиковую дверь с установленным и отрегулированным доводчиком в исправном рабочем состоянии.
Результат работ должен соответствовать следующим условиям:
· старый доводчик демонтирован;
· новый доводчик установлен и надёжно закреплён;
· дверь самостоятельно закрывается из рабочего положения;
· регулировки обеспечивают плавное закрывание и надёжное срабатывание защёлки при её наличии;
· элементы двери и фурнитура не имеют повреждений, возникших по вине Исполнителя;
· рабочее место очищено после завершения монтажа.
10. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счёт устранить недостатки, возникшие по его вине вследствие некачественного монтажа или регулировки.
Гарантия на установленный доводчик предоставляется в соответствии с гарантией производителя, но не менее срока, установленного законодательством Республики Казахстан, если соответствующие требования применимы.
11. Порядок приёмки выполненных работ
Приёмка осуществляется Заказчиком после проверки качества выполненных работ и фактической работоспособности доводчика.
Основанием для приёмки является надлежащее выполнение предусмотренного объёма работ и подписание сторонами акта выполненных работ в установленном порядке.
При выявлении недостатков Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в согласованный с Заказчиком срок.
12. Стоимость работ
Стоимость договора должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе демонтаж старого доводчика, приобретение и доставку нового доводчика, крепёжных элементов, монтаж, регулировку, проверку работоспособности и уборку рабочего места, а также иные необходимые расходы.
Дополнительная оплата за перечисленные работы и материалы не допускается, если иное не предусмотрено договором и законодательством Республики Казахстан.
13. Особые условия
Работы выполняются с соблюдением требований безопасности и инструкций производителя оборудования. Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных работ и сохранность имущества Заказчика в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и договором.


















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Пластикалық кіреберіс есікке есік жапқышын орнату және ескісін алып тастау
1. Жұмыс сипаттамасы: Пластикалық кіреберіс есікке есік жапқышын орнату және ескісін алып тастау.
2. Өлшем бірлігі: Жұмыс.
3. Саны (көлемі): 1 бірлік (бір кіреберіс есік).
4. Жұмыс орны: Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай: Жітіқара, 6-65.
5. Орындау мерзімі: Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
6. Сатып алу мақсаты
Ақаулы (ескі) есік жапқышын алып тастау, жаңасын орнату және қажетті түзетулерді орындау арқылы пластикалық кіреберіс есіктің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
7. Жұмыстың көлемі мен функциясы
Мердігер келесі жұмыстарды орындауға жауапты:
1. Пластикалық кіреберіс есікті, ескі есік жапқышын және оның орнатылатын орындарын тексеріп, жаңа есік жапқышы үшін қолайлы орнату әдісін анықтаңыз.
2. Есік жапырағының, есік жақтауының және қолданыстағы фурнитураның тұтастығын сақтай отырып, ескі есік жапқышын мұқият алып тастаңыз.
3. Қажет болған жағдайда, пластикалық есік дизайнына сәйкес келетін бекіткіштерді пайдаланып, жаңа есік жапқышына орнату орындарын дайындаңыз.
4. Кіреберіс есіктеріне арналған жаңа есік жапқышын қажетті бекіткіштермен бірге орнатыңыз және орнатыңыз.
5. Есік жапқышын өндірушінің нұсқауларына сәйкес және есіктің дизайнын ескере отырып орнатыңыз.
6. Есіктің жабылу жылдамдығын және соңғы жабылу жүрісін реттеңіз, бұл ілмектің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді (бар болса).
7. Есікті бірнеше рет ашып-жабу арқылы орнатылған есік жапқышының жұмысын тексеріңіз. 8. Жұмыс кезінде пайда болған кез келген қоқысты алып тастаңыз және жұмыс аймағын тиісті жағдайға келтіріңіз.
8. Техникалық және сапа талаптары
8.1. Жаңа есік жапқышы жаңа, жақсы жұмыс жағдайында, пайдаланылмаған және механикалық зақымданулар мен ақаулардан таза болуы керек.
8.2. Есік жапқышы қолданыстағы пластикалық кіреберіс есіктің салмағына, еніне және дизайн ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек.
8.3. Есік жапқышы есіктің кенеттен соққыларсыз немесе байқаусызда ашылмай тегіс, бақыланатын және өздігінен жабылуын қамтамасыз етуі керек.
8.4. Есік жапқышы таңдалған үлгіде қарастырылған жағдайда, жабылу жылдамдығын және соңғы бекітуді реттеуге мүмкіндік беретіндей етіп жасалған болуы керек.
8.5. Қауіпсіз орнату үшін қажетті барлық бекіткіштер жеткізу пакетіне қосылуы немесе мердігер келісімшартқа қосымша ақы төлемей қосымша қамтамасыз етуі керек.
8.6. Орнату есік жапқышы мен рычаг механизмін сенімді бекіту арқылы, есік жапырағына, профиліне, шыны блокқа немесе есіктің басқа компоненттеріне зақым келтірмей, жоғары стандарт бойынша орындалуы керек.
8.7. Жұмыс аяқталғаннан кейін есік еркін ашылып-жабылуы керек, ал есік жапқышы кептеліссіз, бөгде шусыз немесе бекіткіштердің босаңсуынсыз жұмыс істеуі керек.
8.8. Материалдар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық ережелеріне сәйкес келуі керек. Қажет болған жағдайда, мердігер орнатылған жабдықтың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.
9. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге орнатылған және реттелген есік жапқышы бар пластикалық кіреберіс есігін жұмыс жағдайында жеткізеді.
Келесі шарттар келесі шарттарға сәйкес келуі керек:
• ескі есік жапқышы алынып тасталған;
• жаңа есік жапқышы орнатылып, мықтап бекітілген;
• есік жұмыс орнынан автоматты түрде жабылады;
• реттеулер, егер бар болса, ілмектің тегіс жабылуын және сенімді жұмысын қамтамасыз етеді;
• есік компоненттері мен арматуралары Мердігер келтірген зақымданудан таза;
• орнату аяқталғаннан кейін жұмыс аймағы тазартылады.

10. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер аяқталған орнату жұмыстарына аяқтау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өзінің кінәсінен сапасыз орнату немесе реттеу салдарынан туындаған кез келген ақауларды өз есебінен түзетуге міндетті.
Орнатылған есік жапқышына кепілдік өндірушінің кепілдігіне сәйкес, бірақ қолданылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімнен кем емес мерзімде беріледі.
11. Орындалған жұмысты қабылдау тәртібі
Қабылдауды Тапсырыс беруші орындалған жұмыстың сапасын және есік жапқышының нақты функционалдығын тексергеннен кейін жүзеге асырады.
Қабылдаудың негізі көрсетілген жұмыс көлемін тиісті түрде аяқтау және тараптардың белгіленген тәртіпке сәйкес аяқтау актісіне қол қоюы болып табылады.
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, Мердігер оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен түзетуге міндетті. 12. Жұмыс құны
Келісімшарт бағасына жұмыспен байланысты барлық шығындар, соның ішінде ескі есік жапқышын бөлшектеу, жаңа есік жапқышын сатып алу және жеткізу, бекіткіштер, орнату, реттеу, сынау, жұмыс аймағын тазалау және басқа да қажетті шығындар кіруі тиіс.

