ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку, монтаж и настройку системы IP-видеонаблюдения
1. Наименование и назначение закупки
Поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке системы IP-видеонаблюдения, состоящей из 16 видеокамер, сетевого видеорегистратора, системы хранения видеозаписей и устройства отображения изображения.
Система предназначена для наблюдения за территорией, входными группами и внутренними помещениями объекта, регистрации событий, автоматической записи видеоматериалов при обнаружении движения и последующего просмотра архива.
Закупка включает поставку оборудования, прокладку кабельных линий, подключение, настройку и проверку работоспособности всей системы под ключ.
2. Технические характеристики оборудования
2.1. IP-видеокамеры
Количество: 16 штук.
· Тип: цифровая IP-видеокамера видеонаблюдения.
· Разрешение матрицы: не менее 5 Мп.
· Передача видеосигнала: по сети Ethernet.
· Сжатие видеопотока: H.265 или H.265+ либо эквивалентная технология.
· Режим работы: цветное изображение днём, автоматическое переключение в ночной режим.
· Наличие инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 метров.
· Наличие функции обнаружения движения в кадре.
· Возможность настройки чувствительности детекции движения и области обнаружения.
· Наличие функции широкого динамического диапазона WDR для улучшения изображения при контрастном освещении, особенно в зонах входных групп.
· Поддержка передачи видеопотока с разрешением не менее 5 Мп на совместимый видеорегистратор.
· Сетевой интерфейс: Ethernet RJ-45.
· Поддержка ONVIF либо эквивалентного открытого протокола совместимости с сетевым видеорегистратором.
· Питание: от отдельного источника питания или через PoE, если такой вариант используется исполнителем. Обязательное применение PoE не устанавливается.
· Для наружной установки: степень защиты корпуса не ниже IP66, рабочая температура от минус 30 °C до плюс 50 °C или шире.
· Для внутренней установки: исполнение, соответствующее условиям эксплуатации помещений.
· Возможность настенного монтажа и регулировки направления обзора.
· Возможность настройки параметров изображения, экспозиции и ночного режима.
· Совместимость с поставляемым видеорегистратором и программным обеспечением системы.
Камеры, устанавливаемые на улице, должны иметь исполнение, предназначенное для наружной эксплуатации. Количество наружных и внутренних камер определяется по согласованию с Заказчиком до начала монтажа.
2.2. Сетевой видеорегистратор
Количество: 1 штука.
· Тип: сетевой видеорегистратор NVR для IP-видеонаблюдения.
· Количество каналов: не менее 16.
· Возможность одновременного подключения и работы всех 16 камер.
· Поддержка разрешения подключаемых камер не менее 5 Мп.
· Поддержка записи видеопотока с разрешением, соответствующим характеристикам камер.
· Наличие функции записи по обнаружению движения.
· Возможность настройки расписания записи, чувствительности детекции и зон обнаружения движения.
· Возможность настройки длительности записи до и после события, если предусмотрена устройством.
· Поддержка воспроизведения архива, поиска записей по дате, времени и событиям.
· Наличие сетевого интерфейса Ethernet RJ-45.
· Наличие видеовыхода HDMI для подключения монитора или телевизора.
· Наличие USB-портов для экспорта видеоматериалов на внешний носитель.
· Поддержка видеосжатия H.265/H.265+ либо эквивалентной технологии.
· Поддержка установки жёсткого диска, предназначенного для видеонаблюдения.
· Возможность автоматической перезаписи наиболее старых записей при заполнении диска.
· Возможность одновременного отображения изображения с подключённых камер на экране.
· Возможность настройки пользователей и ограничения доступа к функциям системы.
· Совместимость с поставляемыми камерами, накопителем и коммутационным оборудованием.
Видеорегистратор должен обеспечивать стабильную запись со всех подключённых камер без потери видеопотока при штатной работе системы.
2.3. Жёсткий диск
Количество: 1 штука.
· Тип: HDD для систем видеонаблюдения.
· Первоначально предусмотренная ёмкость: не менее 2 ТБ.
· Назначение: хранение видеозаписей в режиме записи по обнаружению движения.
· Поддержка круглосуточной эксплуатации и циклической перезаписи.
· Совместимость с поставляемым видеорегистратором.
Требование к архиву: система должна обеспечивать хранение видеозаписей за период не менее 30 календарных дней при согласованных настройках качества изображения и записи по движению. Исполнитель должен подобрать достаточную ёмкость накопителя с учётом количества камер, разрешения, частоты кадров, битрейта и фактической интенсивности движения на объекте.
Если накопителя на 2 ТБ недостаточно для выполнения требования о хранении архива в течение 30 дней, должна быть предусмотрена соответствующая ёмкость хранения. Ёмкость определяется расчётом и согласовывается до поставки оборудования.
2.4. Монитор или телевизор
Количество: 1 штука.
· Тип: монитор или телевизор.
· Диагональ: не менее 32 дюймов.
· Разрешение: не менее 1920 × 1080 пикселей (Full HD).
· Наличие HDMI-входа.
· Возможность отображения изображения с видеорегистратора в режиме реального времени.
· Поддержка длительной работы в штатном режиме.
· Комплектация кабелем питания и необходимыми штатными принадлежностями.
Допускается поставка монитора или телевизора при условии соответствия указанным характеристикам и совместимости с видеорегистратором.
2.5. Сетевое и электротехническое оборудование
Количество: комплект, необходимый для подключения всех камер и обеспечения работоспособности системы.
В состав комплекта входят:
· Сетевой коммутатор с количеством портов, достаточным для подключения всех 16 IP-камер и видеорегистратора с учётом выбранной схемы сети.
· Кабель витая пара категории не ниже Cat.5e для передачи данных.
· Источники питания, блоки питания или адаптеры, необходимые для камер при выбранной схеме электропитания.
· Сетевые разъёмы RJ-45, соединительные элементы и коммутационные принадлежности.
· Кабели HDMI, питания и другие необходимые соединительные кабели.
· Монтажные коробки, крепёжные элементы и защитные материалы для наружных соединений.
· Расходные материалы для прокладки и фиксации кабельных линий.
· Дополнительные коммутационные элементы, необходимые для завершения монтажа.
Питание камер может быть организовано от отдельных источников питания или иным технически обоснованным способом. Применение PoE не является обязательным. Выбранная схема должна обеспечивать безопасную и стабильную работу всех камер.
3. Требования к монтажу и выполнению работ
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ под ключ:
1. Осмотреть объект и согласовать с Заказчиком места установки видеокамер.
2. Определить расположение камер с учётом зон обзора, освещения, входных групп и требований к наблюдению.
3. Поставить оборудование, кабели, комплектующие и расходные материалы.
4. Установить и закрепить 16 IP-видеокамер на стенах и фасадах зданий, а также внутри помещений в соответствии с согласованной схемой размещения.
5. Проложить кабельные линии от камер к сетевому оборудованию с защитой от механических повреждений и воздействия внешней среды.
6. Установить и подключить видеорегистратор, жёсткий диск, сетевой коммутатор и монитор или телевизор.
7. Подключить камеры к сети передачи данных и источникам питания.
8. Настроить сетевые параметры оборудования и совместную работу всех устройств.
9. Настроить качество изображения, ночной режим и зоны обзора камер.
10. Настроить обнаружение движения и автоматическую запись видеоматериалов при возникновении событий.
11. Настроить параметры хранения архива и циклическую перезапись.
12. Проверить воспроизведение записей и экспорт видеоматериалов на внешний носитель.
13. Проверить отображение изображения со всех 16 камер на подключённом экране.
14. Передать систему Заказчику в полностью работоспособном состоянии и провести инструктаж ответственного лица.
Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и правил монтажа электрических и слаботочных систем.
4. Требования к результату выполнения работ
По окончании работ Заказчику должна быть передана полностью смонтированная, настроенная и готовая к эксплуатации система IP-видеонаблюдения.
Система должна обеспечивать:
· Одновременную работу всех 16 IP-камер.
· Получение изображения с разрешением не менее 5 Мп.
· Наблюдение за территорией, входами и внутренними помещениями.
· Ночное наблюдение с использованием инфракрасной подсветки.
· Автоматическую запись видеоматериалов при обнаружении движения.
· Настройку зон и чувствительности обнаружения движения.
· Хранение архива в течение не менее 30 календарных дней при согласованных параметрах записи.
· Просмотр и поиск видеозаписей по дате, времени и событиям.
· Экспорт выбранных видеозаписей на внешний носитель.
· Отображение изображения с камер на мониторе или телевизоре.
· Автоматическую перезапись устаревших записей при заполнении накопителя, если данная функция поддерживается видеорегистратором.
5. Требования к комплектности и совместимости
Все компоненты системы должны быть технически совместимы между собой. Исполнитель несёт ответственность за подбор оборудования, обеспечивающего совместную работу камер, регистратора, накопителя, сетевого оборудования и источников питания.
В стоимость должны входить все оборудование, кабели, материалы, крепления, разъёмы, монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для завершения установки и ввода системы в эксплуатацию.
Дополнительная оплата за необходимые для функционирования системы комплектующие, не включённые в первоначальную поставку, не допускается в пределах согласованного предмета закупки и условий договора.
6. Гарантийные обязательства
На оборудование и выполненные монтажные работы предоставляется гарантия в соответствии с условиями договора и гарантийными обязательствами производителя.
В течение гарантийного срока исполнитель обязан устранять недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения монтажных работ или дефектов поставленного оборудования, в порядке, предусмотренном договором.
7. Порядок приёмки
Приёмка осуществляется после завершения монтажа и пусконаладочных работ.
Заказчик проверяет:
· наличие предусмотренного оборудования и комплектующих;
· работоспособность всех 16 камер;
· качество изображения в дневном и ночном режимах;
· срабатывание записи при обнаружении движения;
· наличие и воспроизведение архивных записей;
· работу монитора или телевизора;
· возможность поиска и экспорта видеозаписей;
· соответствие системы согласованным требованиям по сроку хранения архива.
Работы считаются выполненными после успешной проверки системы и передачи её Заказчику в готовом к эксплуатации состоянии.
Адрес выполнения работ: Туркестанская область, Казыгуртский район, село Шарбулак










ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
IP-бейнебақылау жүйесін жеткізу, монтаждау және баптау бойынша
1. Сатып алудың атауы мен мақсаты
16 бейнекамерадан, желілік бейнетіркегіштен, бейнежазбаларды сақтау құрылғысынан және бейнені көрсету құрылғысынан тұратын IP-бейнебақылау жүйесін орнату үшін жабдықтарды, жинақтауыш бөлшектерді және шығыс материалдарын жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.
Бейнебақылау жүйесі объектінің аумағын, кіреберістерін және ішкі үй-жайларын бақылауға, оқиғаларды тіркеуге, қозғалыс анықталған кезде бейнежазбаларды автоматты түрде жазуға, сондай-ақ мұрағаттағы жазбаларды кейіннен қарауға арналған.
Сатып алу жабдықтарды жеткізуді, кабельдік желілерді тартуды, қосу мен баптауды, сондай-ақ бүкіл жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қамтиды. Жүйе толық орнатылған және пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс.
2. Жабдықтардың техникалық сипаттамалары
2.1. IP-бейнекамералар
Саны: 16 дана.
· Құрылғы түрі: цифрлық IP-бейнебақылау камерасы.
· Матрица ажыратымдылығы: кемінде 5 Мп.
· Бейнесигналды беру: Ethernet желісі арқылы.
· Бейнеағынды сығымдау: H.265 немесе H.265+ не баламалы технология.
· Жұмыс режимі: күндіз түрлі-түсті бейне, түнгі режимге автоматты ауысу.
· Инфрақызыл жарықтандырудың болуы, жарықтандыру қашықтығы кемінде 30 метр.
· Кадрдағы қозғалысты анықтау функциясының болуы.
· Қозғалысты анықтау сезімталдығын және анықтау аймағын баптау мүмкіндігі.
· Кіреберіс аймақтарындағы жарық айырмашылықтары жағдайында кескін сапасын жақсартуға арналған кең динамикалық диапазон (WDR) функциясының болуы.
· Бейнетіркегішке кемінде 5 Мп ажыратымдылықтағы бейнеағынды беру мүмкіндігі.
· Желілік интерфейс: Ethernet RJ-45.
· Бейнетіркегішпен үйлесімділікті қамтамасыз ететін ONVIF стандартының немесе баламалы ашық хаттаманың қолдауы.
· Қуат көзі: жеке қуат көзі арқылы немесе Орындаушы PoE технологиясын қолданған жағдайда PoE арқылы. PoE технологиясын міндетті түрде қолдану талабы қойылмайды.
· Сыртқы орнатуға арналған камералар үшін корпустың қорғаныс дәрежесі кемінде IP66 болуы және жұмыс температурасы минус 30 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін немесе одан кең ауқымды қамтуы тиіс.
· Ішкі үй-жайларға арналған камералардың орындалуы пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс.
· Қабырғаға орнату және көру бағытын реттеу мүмкіндігі.
· Кескін параметрлерін, экспозицияны және түнгі режимді баптау мүмкіндігі.
· Жеткізілетін бейнетіркегішпен және жүйенің бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімділік.
Сыртта орнатылатын камералар сыртқы орта жағдайларында пайдалануға арналған болуы тиіс. Сыртқы және ішкі камералардың нақты саны монтаждау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
2.2. Желілік бейнетіркегіш
Саны: 1 дана.
· Түрі: IP-бейнебақылау жүйесіне арналған желілік бейнетіркегіш (NVR).
· Арналар саны: кемінде 16.
· Барлық 16 камераны бір мезгілде қосу және пайдалану мүмкіндігі.
· Кемінде 5 Мп ажыратымдылықтағы IP-камераларды қолдау.
· Қосылған камералардың сипаттамаларына сәйкес ажыратымдылықта бейнежазба жүргізу мүмкіндігі.
· Қозғалыс анықталған кезде жазу функциясының болуы.
· Жазу кестесін, қозғалысты анықтау сезімталдығын және анықтау аймақтарын баптау мүмкіндігі.
· Құрылғыда көзделген жағдайда оқиғаға дейінгі және оқиғадан кейінгі жазу ұзақтығын баптау мүмкіндігі.
· Мұрағатты ойнату және жазбаларды күні, уақыты мен оқиғалары бойынша іздеу мүмкіндігі.
· Ethernet RJ-45 желілік интерфейсінің болуы.
· Мониторды немесе теледидарды қосуға арналған HDMI бейнешығысының болуы.
· Бейнежазбаларды сыртқы тасымалдағышқа экспорттауға арналған USB порттарының болуы.
· H.265/H.265+ немесе баламалы бейнесығымдау технологиясын қолдау.
· Бейнебақылау жүйелеріне арналған қатты дискіні орнату мүмкіндігі.
· Диск толған кезде ескі жазбаларды автоматты түрде қайта жазу мүмкіндігі.
· Қосылған камералардан алынған бейнені экранда бір мезгілде көрсету мүмкіндігі.
· Пайдаланушыларды баптау және жүйе функцияларына қолжетімділікті шектеу мүмкіндігі.
· Жеткізілетін камералармен, сақтау құрылғысымен және желілік жабдықтармен үйлесімділік.
Бейнетіркегіш жүйенің қалыпты жұмыс режимінде барлық қосылған камералардан бейнежазбаны тұрақты түрде жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс.
2.3. Қатты диск
Саны: 1 дана.
· Түрі: бейнебақылау жүйелеріне арналған HDD.
· Бастапқыда көзделген сыйымдылығы: кемінде 2 ТБ.
· Мақсаты: қозғалыс анықталған кезде жазылатын бейнематериалдарды сақтау.
· Тәулік бойы жұмыс істеу және деректерді циклдік қайта жазу режимдерін қолдау.
· Жеткізілетін бейнетіркегішпен үйлесімділік.
Мұрағатқа қойылатын талап: жүйе келісілген кескін сапасы мен қозғалыс бойынша жазу параметрлері кезінде кемінде 30 күнтізбелік күн бойы бейнежазбаларды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.
Орындаушы камералар санына, ажыратымдылығына, кадр жиілігіне, битрейтке және объектідегі қозғалыс қарқындылығына сәйкес жеткілікті сақтау сыйымдылығын таңдауы тиіс.
Егер 2 ТБ сыйымдылықтағы диск мұрағатты 30 күн бойы сақтауға жеткіліксіз болса, қажетті сақтау сыйымдылығы қарастырылуы тиіс. Сақтау құрылғысының нақты сыйымдылығы есептеу нәтижесі бойынша анықталып, жабдық жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
2.4. Монитор немесе теледидар
Саны: 1 дана.
· Құрылғы түрі: монитор немесе теледидар.
· Экран диагоналі: кемінде 32 дюйм.
· Экран ажыратымдылығы: кемінде 1920 × 1080 пиксель (Full HD).
· HDMI кірісінің болуы.
· Бейнетіркегіштен алынған кескінді нақты уақыт режимінде көрсету мүмкіндігі.
· Қалыпты пайдалану режимінде ұзақ уақыт жұмыс істеуді қолдау.
· Қуат кабелімен және қажетті стандартты керек-жарақтармен жиынтықталуы.
Көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетін және бейнетіркегішпен үйлесімді мониторды немесе теледидарды жеткізуге рұқсат етіледі.
2.5. Желілік және электротехникалық жабдықтар
Саны: жүйені қосу және толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті жиынтық.
Жиынтық құрамына мыналар кіреді:
· Таңдалған желі схемасына сәйкес барлық 16 IP-камераны және бейнетіркегішті қосуға жеткілікті порттары бар желілік коммутатор.
· Деректерді беру үшін Cat.5e санатынан төмен емес бұралған жұп кабелі.
· Таңдалған электрмен жабдықтау схемасына сәйкес камераларға қажетті қуат көздері, қуат блоктары немесе адаптерлер.
· RJ-45 желілік коннекторлары, жалғағыш элементтер және коммутациялық керек-жарақтар.
· HDMI, қуат және басқа да қажетті жалғау кабельдері.
· Монтаждау қораптары, бекіту элементтері және сыртқы жалғауларды қорғауға арналған материалдар.
· Кабельдік желілерді тартуға және бекітуге қажетті шығыс материалдары.
· Монтажды толық аяқтауға қажетті өзге де коммутациялық элементтер.
Камераларды электрмен жабдықтау жеке қуат көздері арқылы немесе техникалық тұрғыдан негізделген басқа тәсілмен ұйымдастырылуы мүмкін. PoE технологиясын қолдану міндетті емес. Таңдалған схема барлық камераның қауіпсіз әрі тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.
3. Монтаждау және жұмыстарды орындау талаптары
Орындаушы жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті:
1. Объектіні қарап шығу және бейнекамераларды орнату орындарын Тапсырыс берушімен келісу.
2. Камералардың орналасуын көру аймақтарын, жарықтандыруды, кіреберістерді және бақылау талаптарын ескере отырып анықтау.
3. Жабдықтарды, кабельдерді, жинақтауыш бөлшектерді және шығыс материалдарын жеткізу.
4. Келісілген орналастыру схемасына сәйкес 16 IP-бейнекамераны ғимараттардың қабырғалары мен қасбеттеріне және ішкі үй-жайларға орнату және бекіту.
5. Камералардан желілік жабдыққа дейін кабельдік желілерді тарту және оларды механикалық зақымданудан әрі сыртқы орта әсерінен қорғау.
6. Бейнетіркегішті, қатты дискіні, желілік коммутаторды және мониторды немесе теледидарды орнату және қосу.
7. Камераларды деректер беру желісіне және қуат көздеріне қосу.
8. Жабдықтардың желілік параметрлерін және өзара жұмысын баптау.
9. Кескін сапасын, түнгі режимді және камералардың көру аймақтарын баптау.
10. Қозғалысты анықтау функциясын және оқиға кезінде автоматты жазуды баптау.
11. Мұрағатты сақтау параметрлерін және циклдік қайта жазуды баптау.
12. Жазбаларды ойнатуды және бейнематериалдарды сыртқы тасымалдағышқа экспорттауды тексеру.
13. Барлық 16 камерадан алынған кескіннің мониторда немесе теледидарда көрсетілуін тексеру.
14. Жүйені Тапсырыс берушіге толық жұмысқа дайын күйде тапсыру және жауапты тұлғаға пайдалану тәртібін түсіндіру.
Барлық монтаждау жұмыстары қауіпсіздік талаптары мен электрлік және әлсіз токты жүйелерді монтаждау қағидаларын сақтай отырып орындалуы тиіс.
4. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге толық монтаждалған, бапталған және пайдалануға дайын IP-бейнебақылау жүйесі тапсырылуы тиіс.
Жүйе мыналарды қамтамасыз етуі қажет:
· Барлық 16 IP-камераның бір мезгілде жұмыс істеуі.
· Кемінде 5 Мп ажыратымдылықтағы кескінді алу.
· Аумақты, кіреберістерді және ішкі үй-жайларды бақылау.
· Инфрақызыл жарықтандыру арқылы түнгі бақылау.
· Қозғалыс анықталған кезде бейнежазбаларды автоматты түрде жазу.
· Қозғалысты анықтау аймақтары мен сезімталдығын баптау.
· Келісілген жазу параметрлері кезінде мұрағатты кемінде 30 күнтізбелік күн сақтау.
· Бейнежазбаларды күні, уақыты және оқиғалары бойынша іздеу және қарау.
· Таңдалған бейнежазбаларды сыртқы тасымалдағышқа экспорттау.
· Камералардан алынған кескінді мониторда немесе теледидарда көрсету.
· Бейнетіркегіште көзделген жағдайда сақтау құрылғысы толған кезде ескі жазбаларды автоматты түрде қайта жазу.
5. Жиынтықтылық пен үйлесімділікке қойылатын талаптар
Жүйенің барлық құрамдас бөліктері техникалық жағынан өзара үйлесімді болуы тиіс. Орындаушы камералардың, бейнетіркегіштің, сақтау құрылғысының, желілік жабдықтардың және қуат көздерінің бірлесіп жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жабдықтарды таңдауға жауапты болады.
Жұмыстардың құнына монтажды аяқтау және жүйені пайдалануға беру үшін қажетті барлық жабдықтар, кабельдер, материалдар, бекіткіштер, коннекторлар, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары енгізілуі тиіс.
Келісілген сатып алу нысанасы мен шарт талаптары шегінде бастапқы жеткізілімге енгізілмеген, бірақ жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті жинақтауыш бөлшектер үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді.
6. Кепілдік міндеттемелер
Жеткізілген жабдықтар мен орындалған монтаждау жұмыстарына шарт талаптарына және өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес кепілдік беріледі.
Кепілдік мерзімі ішінде монтаждау жұмыстарының тиісінше орындалмауы немесе жеткізілген жабдықтардың ақаулары салдарынан туындаған кемшіліктер Орындаушы тарапынан шартта белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.
7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Қабылдау монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.
Тапсырыс беруші мыналарды тексереді:
· көзделген жабдықтар мен жинақтауыш бөлшектердің болуын;
· барлық 16 камераның жұмысқа қабілеттілігін;
· күндізгі және түнгі режимдердегі кескін сапасын;
· қозғалыс анықталған кезде жазбаның іске қосылуын;
· мұрағаттағы жазбалардың болуын және ойнатылуын;
· монитордың немесе теледидардың жұмысын;
· бейнежазбаларды іздеу және экспорттау мүмкіндігін;
· мұрағатты сақтау мерзімі бойынша келісілген талаптарға сәйкестігін.
Жүйе тексеруден сәтті өткеннен және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын күйде тапсырылғаннан кейін жұмыстар орындалды деп есептеледі.

Жұмыстарды орындау мекенжайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауылы
