ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На работы по изготовлению мебели
· Срок поставки: Поставщик осуществляет изготовление, доставку, сборку и монтаж товара Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарьных дней 


Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 4 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

 Кабинет для руководителя:
В комплекте: стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой, шкаф для документов и шкаф для одежды – 1штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

[bookmark: _Hlk242370031]Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

Шкаф для документов и одежды, комбинированный 
Размер, мм, не менее: 1600х420х2000 (Д*Ш*В)
Описание: Шкаф для документов и одежды (2х секционный): 
- первая секция – для одежды, с глухими дверьми, с верхней полкой для головных уборов и штангой для плечиков (вешалок). Ширина секции – не менее 800 мм. 
- вторая секция – с верхней застекленной дверцей (стекло тонированное) в алюминиевой рамке и в нижнем отделении с глухой дверцей, предназначенными для хранения документов, с полками. Расстояние между полками – не менее 400 мм, ширина секции – не менее 800 мм;
Основание шкафа из высококачественного ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 16 мм, фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака). Торец  фасада с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней.
Стенка задняя из ЛДСП. Расстояние между полками – 400 мм. Фасады из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщина не менее 16 мм. Сборка шкафа производится на эксцентриковые стяжки (минификсы), еврошурупы и шканты. Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.  Еврошурупы из металлических сплавов, имеют цинковое покрытие. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Ручки металлические не менее 120 мм с замками. Петли дверей должны быть с доводчиками и демпферами для бесшумного, плавного закрывания. При сборке используется фурнитура от ведущих производителей. Шкаф новый, неиспользованный. Цвет шкафа по согласованию с заказчиком.

   

Шкаф для документов.
Размер, мм, не менее: 800х420х2000 (Д*Ш*В)
Описание: Шкаф для документов):  с верхней застекленной дверцей (стекло тонированное) в алюминиевой рамке и в нижнем отделении с глухой дверцей, предназначенными для хранения документов, с полками. Расстояние между полками – не менее 400 мм, ширина секции – не менее 800 мм;
Основание шкафа из высококачественного ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 16 мм, фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака). Торец  фасада с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней.
Стенка задняя из ЛДСП. Расстояние между полками – 400 мм. Фасады из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщина не менее 16 мм. Сборка шкафа производится на эксцентриковые стяжки (минификсы), еврошурупы и шканты. Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.  Еврошурупы из металлических сплавов, имеют цинковое покрытие. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Ручки металлические не менее 120 мм с замками. Петли дверей должны быть с доводчиками и демпферами для бесшумного, плавного закрывания. При сборке используется фурнитура от ведущих производителей. Шкаф новый, неиспользованный. Цвет шкафа по согласованию с заказчиком.
Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 2 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 



Шкаф для документов.
Размер, мм, не менее: 800х420х2000 (Д*Ш*В)-1шт
Описание: Шкаф для документов):  с верхней застекленной дверцей (стекло тонированное) в алюминиевой рамке и в нижнем отделении с глухой дверцей, предназначенными для хранения документов, с полками. Расстояние между полками – не менее 400 мм, ширина секции – не менее 800 мм;
Основание шкафа из высококачественного ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 16 мм, фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака). Торец  фасада с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней.
Стенка задняя из ЛДСП. Расстояние между полками – 400 мм. Фасады из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщина не менее 16 мм. Сборка шкафа производится на эксцентриковые стяжки (минификсы), еврошурупы и шканты. Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.  Еврошурупы из металлических сплавов, имеют цинковое покрытие. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Ручки металлические не менее 120 мм с замками. Петли дверей должны быть с доводчиками и демпферами для бесшумного, плавного закрывания. При сборке используется фурнитура от ведущих производителей. Шкаф новый, неиспользованный. Цвет шкафа по согласованию с заказчиком.

Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 2 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 




Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 4 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

 Кабинет для руководителя:
В комплекте: стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой, шкаф для документов и шкаф для одежды – 1штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

Шкаф для документов и одежды, комбинированный 
Размер, мм, не менее: 1600х420х2000 (Д*Ш*В)
Описание: Шкаф для документов и одежды (2х секционный): 
- первая секция – для одежды, с глухими дверьми, с верхней полкой для головных уборов и штангой для плечиков (вешалок). Ширина секции – не менее 800 мм. 
- вторая секция – с верхней застекленной дверцей (стекло тонированное) в алюминиевой рамке и в нижнем отделении с глухой дверцей, предназначенными для хранения документов, с полками. Расстояние между полками – не менее 400 мм, ширина секции – не менее 800 мм;
Основание шкафа из высококачественного ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 16 мм, фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака). Торец  фасада с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней.
Стенка задняя из ЛДСП. Расстояние между полками – 400 мм. Фасады из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщина не менее 16 мм. Сборка шкафа производится на эксцентриковые стяжки (минификсы), еврошурупы и шканты. Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.  Еврошурупы из металлических сплавов, имеют цинковое покрытие. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Ручки металлические не менее 120 мм с замками. Петли дверей должны быть с доводчиками и демпферами для бесшумного, плавного закрывания. При сборке используется фурнитура от ведущих производителей. Шкаф новый, неиспользованный. Цвет шкафа по согласованию с заказчиком.


Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 1 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 



Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 4 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

 Кабинет для руководителя:
В комплекте: стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой, шкаф для документов и шкаф для одежды – 1штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

Шкаф для документов и одежды, комбинированный 
Размер, мм, не менее: 1600х420х2000 (Д*Ш*В)
Описание: Шкаф для документов и одежды (2х секционный): 
- первая секция – для одежды, с глухими дверьми, с верхней полкой для головных уборов и штангой для плечиков (вешалок). Ширина секции – не менее 800 мм. 
- вторая секция – с верхней застекленной дверцей (стекло тонированное) в алюминиевой рамке и в нижнем отделении с глухой дверцей, предназначенными для хранения документов, с полками. Расстояние между полками – не менее 400 мм, ширина секции – не менее 800 мм;
Основание шкафа из высококачественного ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 16 мм, фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака). Торец  фасада с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней.
Стенка задняя из ЛДСП. Расстояние между полками – 400 мм. Фасады из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщина не менее 16 мм. Сборка шкафа производится на эксцентриковые стяжки (минификсы), еврошурупы и шканты. Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.  Еврошурупы из металлических сплавов, имеют цинковое покрытие. Петли для навески дверей обладают большой прочностью и обеспечивают надежность и удобство при эксплуатации. Петли монтируются к фасаду чашкой, а монтажной планкой прикрепляются к коробу мебели. Весь механизм фиксируется на саморезы. Плечо служит рукояткой и связующим звеном между монтажной планкой и чашкой. Все элементы соединяются между собой четырехшарнирным механизмом. В планке находится регулирующий винт, он позволяет откорректировать фасад касательно основы. Регулировка по глубине производится при помощи опорного винта на плече петли, регулировка по ширине производится при помощи второго винта на плече петли, за регулировку по высоте отвечают не сами петли, а ответные планки. Ответные планки регулируются ослаблением крепежных винтов с последующим позиционированием фасада вручную и фиксацией крепежных винтов. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Ручки металлические не менее 120 мм с замками. Петли дверей должны быть с доводчиками и демпферами для бесшумного, плавного закрывания. При сборке используется фурнитура от ведущих производителей. Шкаф новый, неиспользованный. Цвет шкафа по согласованию с заказчиком.


Стол для  руководителя: 
 Стол для руководителя с брифинг приставкой и боковой приставной тумбой – 1 штука. 
Размеры, мм, не менее: Стол 2000*900*750, брифинг приставка – не менее 1000*700*750 мм., боковая приставная тумба 1950*500*727*(Д*Ш*В)
Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Прямой стол руководителя с письменным бюваром из натуральной кожи (размером 500*700 мм) основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм, столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на боковых стенках стола должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Стол новый, неиспользованный. Цвет стола по согласованию с заказчиком.     

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Брифинг-приставка основание-корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора брифинг-приставки из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Брифинг-приставка новая, неиспользованная. Цвет брифинг-приставки по согласованию с заказчиком.    

Описание: Цвет Дуб Урбан кофейный Боковая приставная тумба -корпус из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева), столешница из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 40 мм. Торцевая опора тумбы из ЛДСП премиум-класса с глубоким тиснением (имитирующим структуру дерева) толщиной не менее 40 мм. Торец столешницы с небольшим закруглением верхнего и нижнего ребра.. Все грани и прорези должны иметь ровный контур (ровные грани без перепадов и кривизны), отсутствие заусенцев, задиров и острых граней. Для компенсации неровности пола на торцевой опоре должны быть пластиковые регулировочные опоры (подпятники). Тумба, боковая, имеет отделение с тремя выдвижными ящиками (с замком на верхнем ящике) Фасад из МДФ (с фанеровкой шпоном и нанесением полиуретанового лака) толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет ЛДСП. Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Донья ящиков изготавливаются из древесноволокнистой плиты, отделанной (ДВПО) с лакокрасочным покрытием. Стенка задняя из ЛДСП. Ящики устанавливаются на металлические телескопические шариковые направляющие. Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части. Ручки ящиков и распашной двери – металлические. Боковая приставная тумба новая, неиспользованная. Цвет боковой приставной тумбы по согласованию с заказчиком. 

· Поставщик после заключения договора в течение 10 рабочих дней должен согласовать цвет, дизайн мебели с Заказчиком, предоставить чертежи предлагаемой мебели в трех изометриях, 3D изображение, а также образцы всех предполагаемых к использованию материалов на утверждение.
· График работ: Все работы по доставке, заносу, сборке и монтажу мебели производятся силами и за счет Поставщика в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (или во внерабочее время по согласованию с Заказчиком, чтобы не нарушать бизнес-процессы офиса).
· Транспортировка: Доставка осуществляется специализированным мебельным транспортом Поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность элементов мебели до момента подписания Акта приема-передачи.

Требования к сборке и монтажу корпусной мебели:
· Разгрузка и подъем: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет разгрузку, перемещение и подъем мебели на этаж к месту установки.
· Сборка: Сборка офисных столов, тумб и шкафов должна производиться квалифицированным персоналом Поставщика с использованием профессионального инструмента. 
· Регулировка: Все стационарные модули (столы, шкафы) должны быть выставлены по строительному уровню. Фасады шкафов и тумб должны быть отрегулированы по зазорам и высоте. Все петли и направляющие с доводчиками должны работать плавно, без заеданий и посторонних звуков.
· Крепление: Шкафы должны монтироваться на стену с использованием регулируемых навесов и сплошной металлической монтажной шины (рейки). Поставщик обязан предварительно оценить несущую способность стены и использовать соответствующий крепеж (дюбели, анкеры).

· .

Утилизация мусора и сдача работ:
· Уборка: По окончании монтажных работ Поставщик обязан своими силами произвести демонтаж защитных пленок, очистить мебель от производственной пыли/следов клея, полностью собрать и вывезти из здания Заказчика всю упаковочную тару (гофрокартон, полиэтилен, деревянные поддоны).
· Сдача работ: Днем завершения обязательств по Договору считается дата подписания двустороннего Акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) после демонстрации Заказчику полной работоспособности всех механизмов мебели и сантехнического оборудования.


 Гарантийные условия и обязательства Поставщика.
 Срок действия гарантии:
· Общий гарантийный срок: на всю поставляемую мебель, комплектующие, фурнитуру, сантехническое оборудование (смеситель, сифон) и выполненные монтажные работы устанавливается гарантия продолжительностью не менее 12 месяцев.
· Исчисление срока: Гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за датой подписания сторонами двустороннего Акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме.
· Срок службы изделий: Расчетный срок службы поставляемой офисной мебели и кухонного гарнитура при условии соблюдения правил эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

Порядок и сроки устранения дефектов (рекламации):
· Уведомление: при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков или брака Заказчик направляет Поставщику письменную рекламацию (уведомление) с приложением фото- или видеоматериалов дефекта.
· Срок реагирования: Поставщик обязан направить своего представителя для составления двустороннего дефектовочного акта в течение 24 часов с момента получения уведомления.
· Сроки устранения:
Для мебельных элементов: Устранение дефектов, ремонт или полная замена некачественного товара (модуля, кресла, фурнитуры) осуществляется силами и за счет Поставщика в срок не более 5 рабочих дней с момента составления акта.
.

11.4. Финансовые и правовые гарантии Поставщика:
· Расходы: Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой, ремонтом или заменой бракованного товара в гарантийный период, осуществляются силами Поставщика и полностью за его счет.
· Возмещение ущерба: Поставщик несет ответственность за материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика (например, порча напольного покрытия при монтаже или затопление офиса из-за некачественного подключения сантехники), если этот ущерб возник в результате некачественного выполнения работ или использования бракованных материалов.

























