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1. Общие требования 
Настоящая техническая спецификация определяет требования по техническому обслуживанию командно-штабной машины (далее – КШМ) ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» 
и предполагает комплекс мероприятий по техническому обслуживанию оборудования КШМ 
с приведением его в рабочее состояние и готовность к использованию в зоне чрезвычайных ситуаций. 
	Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации обслуживаемого оборудования в КШМ.	

2. Толкование терминов и сокращений
Диагностика - совокупность методов и операций по проверке технического состояния оборудования, направленных на выявление неисправностей, отклонений от нормальных режимов работы и определение причин их возникновения.

Оборудование связи - совокупность технических средств и устройств, предназначенных 
для передачи, приёма, обработки и распределения информации на расстоянии по проводным, радиоканалам или оптоволоконным линиям связи.

Система связи - совокупность взаимосвязанных технических средств, каналов передачи 
и организационных мероприятий, обеспечивающих формирование, передачу, приём и обработку информации между абонентами в заданных условиях эксплуатации.

Командно-штабная машина - специализированное подвижное средство, оснащённое средствами связи, управления и автоматизации, предназначенное для обеспечения работы органов управления, координации подразделений и передачи команд в ходе выполнения задач.

Техническое обслуживание - комплекс регламентированных мероприятий, выполняемых 
в процессе эксплуатации оборудования и техники, направленных на поддержание их исправного 
и работоспособного состояния, предупреждение отказов и продление срока службы.

КУНГ - унифицированный герметичный кузов-фургон, устанавливаемый на шасси автомобиля 
и предназначенный для размещения оборудования, рабочих мест персонала и обеспечения их защиты от внешних воздействий.

3. Назначение
Требуемые услуги предполагают выполнение комплексных, плановых работ и проводятся 
с целью:
· поддержания систем в исправном и работоспособном состоянии при эксплуатации по назначению.
К основным задачам обслуживания относятся:
· предупреждение преждевременного износа элементов (составных частей) оборудования КШМ и обеспечения полнофункциональной работоспособности;
· определение текущих эксплуатационных параметров и характеристик оборудования КШМ;
· выявление и устранение неисправностей, элементов (составных частей) оборудования КШМ и причин их возникновения;
· доведение параметров и характеристик оборудования КШМ, до уровня, обеспечивающего надёжность и качество его работы;
· определение ресурса и срока службы оборудования;

4. Требования к проведению работ
Услуга по техническому обслуживанию оборудования КШМ должна быть проведена по месту постоянной дислокации КШМ. 
При выполнении работ Поставщик своими силами и за свой счет должен обеспечить своих специалистов всеми необходимыми материалами и оборудованием для полноценного оказания услуг.
Срок оказания услуги с даты подписания договора 35 календарных дней. 
Приемка выполненных работ осуществляется по мере завершения каждого этапа работ 
с оформлением актов сдачи-приемки работ. Приемка работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. В состав комиссии должны быть включены представители Поставщика.
Описанные технические требования, в данной технической спецификации, являются обязательными для исполнения Поставщиком и будут проходить попунктную проверку со стороны Заказчика.
Гарантия на оказанные услуги 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

5. Перечень работ в рамках услуги по техническому обслуживанию КШМ:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Кузов-фургон:
- Выполнить проверку целостности кузова, надрамника и узлов крепления к шасси, исключить деформации, трещины и коррозию. При выявлении неисправностей выполнить подтяжку, ремонт либо замену поврежденных элементов.
- Проверить герметичность кузова (стыки панелей, двери, окна, люки, вводы кабелей). При выявлении нарушений выполнить восстановление уплотнений и герметизации.
- Проверить состояние сэндвич-панелей, наружной и внутренней обшивки, напольного покрытия. При выявлении дефектов произвести ремонт, с заменой поврежденных частей.
- Проверить состояние крыши (противоскользящее покрытие, ограждение), лестниц и креплений внешнего оборудования. При выявлении нарушений произвести восстановление уплотнений 
и герметизации.
- Проверить надежность крепления оборудования, мебели 
и конструктивных элементов внутри отсеков. 
При ослаблении - произвести подтяжку либо замену крепежа.
- Выполнить проверку наличия и состояния световозвращающих элементов и обозначений габаритов. При отсутствии либо повреждении произвести ремонт или восстановление.
- Осмотр кузова-фургона на наличие повреждений лакокрасочного покрытия (трещин, сколов, вздутий), при обнаружении повреждений произвести ремонт (При необходимости произвести антикоррозийную обработку.)
- Выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту офисной мебели и кухонного оборудования, установленных в командно-штабной машине (КШМ). Работы должны включать проверку технического и эксплуатационного состояния, выявление и устранение неисправностей, регулировку, восстановление работоспособности, а при необходимости – замену вышедших из строя комплектующих и элементов. В состав обслуживаемого имущества входит офисная мебель (шкафы, кресла и др.), а также кухонное оборудование (холодильник, микроволновая печь и иное оборудование, установленное в КШМ). По результатам выполненных работ мебель 
и оборудование должны находиться в исправном, безопасном 
и работоспособном состоянии, обеспечивающем возможность 
их дальнейшей эксплуатации по назначению.
	1
	работа

	2. 
	Спутниковый терминал, передатчик, контроллер
- Выполнить контрольное измерение выходной мощности передатчика, если показатель по итогу менее 10 Вт, то произвести полную диагностику в случае обнаружения неисправных компонентов оборудования произвести ремонт.
- Выполнить проверку стабильности соединения по каналу ЕТС ГО, 
а также тестирование доступа к ресурсам (ЕШДИ ГО). При отсутствии соединения, потере пакетов либо нестабильной работе канала провести диагностику сетевого оборудования, интерфейсов связи, линий передачи данных и параметров сетевой конфигурации. При выявлении неисправностей выполнить восстановительные работы, включая ремонт, замену неисправных узлов и компонентов оборудования, 
а также его настройку и восстановление работоспособности канала связи;
- Произвести обновление прошивки оборудования (при наличии обновлений производителя);
- Выполнить контроль температурного режима работы оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу стандарта 48,3 см (19″). Диапазон температуры внутри шкафа должен составлять от 18°C до 27°C. При выявлении превышения указанного температурного значения либо нестабильной работы системы охлаждения провести диагностику системы вентиляции, термодатчиков, блоков питания 
и установленного оборудования. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт или замену вентиляторов, датчиков, компонентов оборудования с последующим восстановлением температурного режима;
- Выполнить проверку технического состояния разъёмов, 
ВЧ-коннекторов и коаксиальных кабелей фидерного тракта на предмет механических повреждений, ослабления соединений, следов коррозии 
и нарушения целостности изоляции. Провести измерение потерь 
в фидерном тракте. В случае выявления неисправностей выполнить восстановительные работы, включая подтяжку соединений, очистку контактов, ремонт либо замену неисправных ВЧ-коннекторов, кабельных линий или иных компонентов фидерного тракта 
с последующим контрольным измерением параметров линии (в случае обнаружения повреждения кабеля произвести замену и прокладку всего кабеля от оборудования до фидера);
- Выполнить контроль состояния системы защитного заземления оборудования, включая проверку целостности заземляющего проводника и измерение сопротивления заземляющего устройства. Допустимое значение сопротивления – не более 4 Ом. При выявлении превышения указанного значения либо нарушений в соединениях элементов заземления провести диагностику и выполнить восстановительные работы, включая ремонт, зачистку контактных соединений или замену неисправных элементов системы заземления 
с последующим контрольным измерением.;
- Выполнить проверку корректности взаимодействия спутникового оборудования с маршрутизатором локальной сети (LAN), включая проверку установления сетевого соединения, параметров IP-адресации, маршрутизации и доступности сетевых сервисов. Провести тестирование обмена данными между оборудованием 
и маршрутизатором с использованием контрольных запросов (ping) 
и проверки прохождения сетевого трафика. Потери пакетов не должны превышать 1%, время отклика – не более 100 мс. При выявлении отсутствия соединения, нестабильности канала либо отклонения указанных параметров провести диагностику сетевых интерфейсов, кабельных соединений, настроек маршрутизации и сетевых протоколов. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановительные работы, включая корректировку сетевых настроек, ремонт или замену неисправных кабелей, интерфейсов либо иных компонентов оборудования с последующей проверкой работоспособности соединения.
	1
	работа

	3. 
	Спутниковая антенна
-  Выполнить проверку работоспособности механизма автоматического позиционирования спутниковой антенны, включая контроль функционирования приводов наведения по азимуту и углу места, корректность работы датчиков положения и системы автоматического поиска спутника. Провести тестирование процесса автоматического наведения антенны с контролем времени позиционирования и точности наведения. Время автоматического наведения не должно превышать
не более 5 минут. При выявлении нестабильной работы механизма позиционирования, увеличения времени наведения либо отклонения 
от заданных параметров провести диагностику приводов, датчиков положения, контроллера управления и кабельных соединений. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт, регулировку либо замену неисправных узлов механизма наведения, с последующей проверкой корректности автоматического позиционирования антенны.
- Выполнить контроль целостности отражателя спутниковой антенны 
и состояния креплений. При выявлении деформаций, механических повреждений отражателя либо ослабления крепёжных элементов провести диагностику. В случае обнаружения неисправностей выполнить подтяжку, ремонт или замену повреждённых элементов крепления либо отражателя с последующим восстановлением работоспособности антенны;
- Проверка состояния тента и каркасной конструкции. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт, подтяжку креплений либо замену повреждённых элементов тента или каркасной конструкции;
-  Выполнить контроль герметичности ввода кабеля через крышу кузова, при выявлении нарушения герметичности, повреждения уплотнительных элементов либо следов проникновения влаги провести диагностику. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление герметизации, замену уплотнителей либо ремонт кабельного ввода с последующей проверкой герметичности;

Маршрутизатор LAN:
- Выполнить диагностику WAN и LAN интерфейсов маршрутизатора
 с проверкой состояния портов, установления соединения 
и корректности обмена сетевыми пакетами. В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку, ремонт либо замену неисправных компонентов с последующей проверкой работоспособности интерфейсов.
- Выполнить тестирование пропускной способности портов маршрутизатора. При выявлении снижения пропускной способности выполнить настройку, ремонт либо замену неисправных компонентов 
с последующим контрольным тестированием.
- Выполнить проверку корректности работы функций NAT, firewall 
и настроек правил сетевой фильтрации. При выявлении ошибок трансляции адресов, фильтрации трафика либо нарушений сетевого доступа выполнить корректировку конфигурации, либо восстановление настроек с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку версии встроенного программного обеспечения (firmware) маршрутизатора. При наличии актуальных обновлений выполнить обновление программного обеспечения с сохранением 
и последующим восстановлением конфигурации устройства. После обновления выполнить контрольную проверку работоспособности маршрутизатора и сетевых сервисов.
- Выполнить контроль состояния системы заземления телекоммуникационного шкафа, включая проверку целостности заземляющего проводника и измерение сопротивления заземляющего устройства. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. При выявлении превышения указанного значения либо повреждения элементов заземления выполнить ремонт, подтяжку соединений либо замену неисправных элементов с последующим контрольным измерением.
	1
	работа

	4. 
	Модем сотовой связи (3G/4G/LTE)
- Выполнить проверку регистрации модема в сети операторов сотовой связи. При отсутствии регистрации либо нестабильного подключения провести диагностику настроек модема, SIM-карты, антенны 
и параметров сети. При обнаружении неисправностей произвести ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить тестирование работоспособности Wi-Fi модуля модема 
с проверкой активации беспроводной сети, доступности подключения 
и передачи данных. При выявлении нестабильной работы, отсутствия сигнала либо ошибок передачи данных провести диагностику настроек беспроводной сети и аппаратных модулей. В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку, ремонт либо замену неисправных компонентов с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку состояния SIM-интерфейсов модема 
и корректности считывания SIM-карт. При выявлении ошибок распознавания SIM-карты, отсутствия соединения либо нестабильной работы провести диагностику контактов интерфейса и настроек модема.
	1
	работа

	5. 
	Коммутатор LAN:
- Выполнить тестирование портов коммутатора и патч-панелей 
(не менее 144 портов) на предмет установления линка и корректности передачи данных. При выявлении неработающих портов, нестабильного соединения либо ошибок передачи провести диагностику кабельных линий, разъёмов и интерфейсов коммутатора. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт, перекоммутацию либо замену неисправных компонентов с последующей проверкой работоспособности;
- Выполнить контроль состояния IDC-110 контактов коммутационных панелей на предмет ослабления соединений, повреждения изоляции 
и следов окисления. При выявлении нарушений контакта либо механических повреждений провести диагностику. В случае обнаружения неисправностей выполнить перекоммутацию, восстановление контактов либо замену неисправных элементов;
- Выполнить очистку контактных групп оборудования 
и коммутационных элементов от пыли, загрязнений и следов окисления. При выявлении повреждений контактных элементов либо нарушений электрического контакта выполнить восстановление контактов, либо замену неисправных элементов с последующей проверкой работоспособности.
	1
	работа

	6. 
	Портативный компьютер (ноутбук)
- Выполнить полную функциональную диагностику каждого ноутбука
с проверкой состояния основных аппаратных компонентов (процессора, оперативной памяти, накопителя, аккумулятора, системы охлаждения). В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных элементов с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку корректности загрузки операционной системы 
и стабильности её работы. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление либо переустановку программного обеспечения с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить тестирование работоспособности интерфейсов LAN, Wi-Fi, USB, HDMI и COM-портов (при наличии). При выявлении отсутствия соединения, нестабильной работы либо ошибок передачи данных провести диагностику настроек, обновление или переустановку драйверов.
- Проверить возможность управления оборудованием:
- Выполнить проверку возможности управления видеорегистратором 
с ноутбука через штатное программное обеспечение. При выявлении отсутствия соединения либо ошибок управления выполнить настройку, либо восстановление соединения с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку возможности удалённого управления коммутатором ЛВС с ноутбука через штатные средства администрирования. При выявлении ошибок доступа либо нестабильной работы выполнить корректировку настроек 
с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку возможности управления маршрутизатором 
с ноутбука через веб-интерфейс либо иные средства администрирования. При выявлении отсутствия доступа либо ошибок соединения выполнить восстановление соединения, либо корректировку настроек.
- Выполнить проверку возможности управления терминалом видеоконференцсвязи с ноутбука через штатное программное обеспечение. При выявлении ошибок подключения либо управления выполнить настройку, либо восстановление соединения с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку возможности управления спутниковым терминалом с ноутбука через штатное программное обеспечение. 
При выявлении отсутствия соединения либо ошибок управления выполнить корректировку настроек, либо восстановление соединения с последующей проверкой работоспособности.
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	7. 
	Автоматическая телефонная станция
- Выполнить комплексную проверку работоспособности IP-АТС во всех предусмотренных режимах эксплуатации. При выявлении сбоев либо нестабильной работы провести диагностику аппаратных и программных компонентов. В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку, ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить тестирование входящих и исходящих вызовов.
При выявлении ошибок соединения либо ухудшения качества связи провести диагностику параметров маршрутизации и сетевых настроек, корректировку конфигурации с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить тестирование групповых вызовов и функционирования внутренних абонентских номеров. При выявлении нарушений соединения либо распределения вызовов провести диагностику конфигурации системы, выполнить корректировку настроек.
- Выполнить тестирование функции автоматической и ручной записи разговоров, архивации записей разговоров и доступности архива. 
При выявлении отсутствия записи либо ошибок сохранения провести диагностику настроек записи, корректировку конфигурации. Выполнить тест воспроизведения записанных разговоров.
- Выполнить проверку стабильности работы операционной системы 
IP-АТС. При выявлении ошибок либо нестабильной работы выполнить восстановление системы.
- Выполнить проверку состояния заземления корпуса и модулей 
IP-АТС. При выявлении нарушений соединения либо повреждения проводников провести восстановление системы заземления.
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	8. 
	Носимый спутниковый телефон с офисным адаптером
- Выполнить проверку регистрации спутникового телефона в сети спутниковой группировки Iridium Communications. При выявлении отсутствия регистрации либо нестабильного подключения проверить целостность и работоспособность SIM-карты, антенны и настроек устройства. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов с последующей проверкой регистрации 
в сети.
- Выполнить тестирование входящих и исходящих вызовов спутникового телефона. При выявлении ошибок соединения либо ухудшения качества связи провести диагностику настроек устройства 
и антенного тракта. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановительные работы с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить проверку корректности зарядки аккумуляторной батареи спутникового телефона. При выявлении отсутствия зарядки либо нестабильной работы провести диагностику батареи и цепей питания. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить осмотр состояния клемм и контактных групп аккумуляторной батареи на предмет загрязнения, окисления 
и механических повреждений. При выявлении дефектов провести очистку контактов либо замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку работоспособности зарядного устройства спутникового телефона. При выявлении отсутствия питания либо нестабильной работы провести диагностику устройства. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену зарядного устройства.
- Проверить работоспособность телефонной гарнитуры (выносной трубки). При выявлении отсутствия звука либо нестабильной работы, выполнить ремонт соединительных кабелей и интерфейсов либо замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку корректности набора номера и установления соединения с выносного телефонного аппарата. При выявлении ошибок набора либо соединения провести диагностику интерфейсов подключения и настроек оборудования. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановительные работы.
- Выполнить осмотр и очистку контактных разъёмов оборудования 
от пыли, загрязнений и следов окисления.
- Выполнить проверку состояния выносной антенны спутникового телефона (при наличии). При выявлении механических повреждений либо деформаций провести диагностику. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену антенны.
- Выполнить проверку целостности кабеля антенны на предмет механических повреждений и нарушения изоляции. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену кабеля 
с его прокладкой.
- Выполнить проверку надежности крепления антенны на кузове-фургоне (КШМ). При выявлении ослабления крепежных элементов либо повреждений конструкций выполнить подтяжку, ремонт либо замену неисправных элементов крепления.
- Выполнить перенос спутникового терминала на рабочее место оператора КШМ с подключением (выводом) к АТС.  
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	9. 
	Мобильная КВ радиостанция, с дополнительной выносной тангентой
Приемопередатчик (трансивер):
- Выполнить комплексную диагностику приемопередатчика 
в аналоговом и цифровом режимах работы с использованием сервисного программного обеспечения и измерительного оборудования. Проверить параметры модуляции, стабильность несущей частоты, уровень девиации, BER (для цифрового режима) и корректность формирования радиосигнала. При выявлении отклонений параметров от паспортных значений провести диагностику радиочастотного и базового тракта. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку, ремонт либо замену неисправных модулей.
- Выполнить измерение выходной мощности передатчика 
с использованием эквивалента нагрузки 50 Ом и измерителя мощности. Выходная мощность передатчика должна соответствовать номинальному значению (не менее 10 Вт). При снижении мощности ниже установленного значения выполнить диагностику, 
при необходимости произвести ремонт либо замену неисправных компонентов с последующим контрольным измерением мощности.
- Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта на рабочих частотах с использованием КСВ-метра или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При превышении указанного значения провести диагностику антенного тракта, соединительных разъёмов и фидерной линии. В случае обнаружения неисправностей выполнить регулировку, ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить измерение чувствительности приемника с использованием генератора ВЧ-сигнала. Чувствительность приемника должна быть не хуже –116 dBm (12 dB SINAD для аналогового режима). При выявлении отклонений провести диагностику входного тракта, фильтров 
и усилительных каскадов приемника. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести проверку функционирования дисплея, клавиатуры, регуляторов и элементов индикации радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления 
и интерфейсных модулей. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести очистку внутренних элементов радиостанции, включая радиаторы охлаждения, платы и вентиляционные отверстия, 
с использованием специализированных средств. При выявлении следов перегрева, повреждения элементов либо коррозии выполнить ремонт либо замену поврежденных компонентов.
- Выполнить проверку функционирования дистанционного управления радиостанцией из кабины транспортного средства с использованием выносной тангенты. При выявлении отсутствия управления либо нестабильной работы, провести диагностику интерфейса подключения, кабельной линии, целостности изоляции кабеля тангенты 
и управляющих цепей. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных элементов с последующей проверкой работоспособности.
- Выполнить тестирование передачи и приёма радиосигнала при работе радиостанции через выносную тангенту. При выявлении искажений аудиосигнала, отсутствия передачи либо нестабильного приёма провести диагностику аудиотракта, цепей управления PTT 
и соединительных линий. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку целостности соединительного кабеля выносной тангенты на предмет механических повреждений, нарушения изоляции и обрыва проводников. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену соединительного кабеля.
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	10. 
	Антенный коммутатор
- Выполнить проверку корректности переключения антенного коммутатора между:
• автоматической штыревой антенной;
• проволочной широкополосной дипольной антенной;
• внешними антенными разъёмами.
Проверить корректность коммутации антенного тракта. При выявлении нестабильного переключения, потери сигнала провести диагностику механизма коммутации и ВЧ-тракта. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
-  Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) на каждом положении антенного коммутатора с использованием КСВ-метра 
или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При превышении указанного значения провести диагностику 
антенно-фидерного тракта и соединительных элементов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов с последующим контрольным измерением.
-  Произвести контроль надежности крепления ВЧ-разъёмов антенного коммутатора. При выявлении ослабления соединений, повреждения контактов либо следов окисления провести обслуживание, либо замену неисправных разъёмов.
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	11. 
	Мобильная УКВ радиостанция TETRA
- Выполнить измерение чувствительности приемника с использованием генератора ВЧ-сигнала. При выявлении отклонений провести диагностику входного тракта и усилительных каскадов приемника выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта с использованием КСВ-метра или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При выявлении превышения провести диагностику антенного тракта и соединительных элементов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить тестирование индивидуальных и групповых вызовов в сети радиосвязи. При выявлении ошибок соединения либо искажений сигнала провести диагностику программной конфигурации 
и радиочастотного тракта.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку состояния коаксиального кабеля на предмет механических повреждений, нарушения изоляции и следов перегиба. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену кабеля (с прокладкой по кабельным каналам кузова-фургона).
- Произвести обслуживание ВЧ-разъёмов с очисткой контактных поверхностей и проверкой надежности соединения. При выявлении повреждений либо окисления контактов выполнить замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку и регулировку крепления антенны на несущей конструкции. При выявлении ослабления крепежных элементов выполнить подтяжку либо замену крепежа.
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	12. 
	Носимая УКВ радиостанция TETRA
- Выполнить осмотр корпуса радиостанции на предмет механических повреждений и деформаций. Произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов корпуса.
- Выполнить осмотр штатной антенны радиостанции на наличие механических повреждений, произвести регулировку крепления антенны к корпусу радиостанции, выполнить очистку контактной поверхности антенного разъема от загрязнений и следов окисления, обслужить антенну. В случае обнаружения необратимых дефектов заменить антенну.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести диагностику технического состояния аккумуляторных батарей, определить ёмкость аккумуляторных батарей специализированным оборудованием, обслуживание, в случае наличия необратимых повреждений или несоответствия ёмкостным параметрам произвести замену аккумуляторных батарей.
- Провести диагностику группового зарядного устройства, работоспособность каждой зарядной ячейки, состояние контактов. 
В случае обнаружения неисправностей, окисления, поломки контактных групп, произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов.
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	13. 
	Мобильная УКВ радиостанция АРСО-25
- Выполнить измерение чувствительности приемника с использованием генератора ВЧ-сигнала. При выявлении отклонений провести диагностику входного тракта и усилительных каскадов приемника выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта с использованием КСВ-метра или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При выявлении превышения провести диагностику антенного тракта и соединительных элементов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить тестирование индивидуальных и групповых вызовов в сети радиосвязи. При выявлении ошибок соединения либо искажений сигнала провести диагностику программной конфигурации 
и радиочастотного тракта.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку состояния коаксиального кабеля на предмет механических повреждений, нарушения изоляции и следов перегиба. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену кабеля (с прокладкой по кабельным каналам кузова-фургона).
- Произвести обслуживание ВЧ-разъёмов с очисткой контактных поверхностей и проверкой надежности соединения. При выявлении повреждений либо окисления контактов выполнить замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку и регулировку крепления антенны на несущей конструкции. При выявлении ослабления крепежных элементов выполнить подтяжку либо замену крепежа.
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	14. 
	Носимая УКВ радиостанция АРСО-25
- Выполнить осмотр корпуса радиостанции на предмет механических повреждений и деформаций. Произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов корпуса.
- Выполнить осмотр штатной антенны радиостанции на наличие механических повреждений, произвести регулировку крепления антенны к корпусу радиостанции, выполнить очистку контактной поверхности антенного разъема от загрязнений и следов окисления, обслужить антенну. В случае обнаружения необратимых дефектов заменить антенну.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести диагностику технического состояния аккумуляторных батарей, определить ёмкость аккумуляторных батарей специализированным оборудованием, обслуживание, в случае наличия необратимых повреждений или несоответствия ёмкостным параметрам произвести замену аккумуляторных батарей.
- Провести диагностику группового зарядного устройства, работоспособность каждой зарядной ячейки, состояние контактов. 
В случае обнаружения неисправностей, окисления, поломки контактных групп, произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов
	1
	работа

	15. 
	Мобильная УКВ радиостанция стандарта DMR
- Выполнить измерение чувствительности приемника с использованием генератора ВЧ-сигнала. При выявлении отклонений провести диагностику входного тракта и усилительных каскадов приемника выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта с использованием КСВ-метра или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При выявлении превышения провести диагностику антенного тракта и соединительных элементов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить тестирование индивидуальных и групповых вызовов в сети радиосвязи. При выявлении ошибок соединения либо искажений сигнала провести диагностику программной конфигурации 
и радиочастотного тракта.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку состояния коаксиального кабеля на предмет механических повреждений, нарушения изоляции и следов перегиба. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену кабеля (с прокладкой по кабельным каналам кузова-фургона).
- Произвести обслуживание ВЧ-разъёмов с очисткой контактных поверхностей и проверкой надежности соединения. При выявлении повреждений либо окисления контактов выполнить замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку и регулировку крепления антенны на несущей конструкции. При выявлении ослабления крепежных элементов выполнить подтяжку либо замену крепежа.
	1
	работа

	16. 
	Носимая УКВ радиостанция стандарта DMR с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем
- Выполнить осмотр корпуса радиостанции на предмет механических повреждений и деформаций. Произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов корпуса.
- Выполнить осмотр штатной антенны радиостанции на наличие механических повреждений, произвести регулировку крепления антенны к корпусу радиостанции, выполнить очистку контактной поверхности антенного разъема от загрязнений и следов окисления, обслужить антенну. В случае обнаружения необратимых дефектов заменить антенну.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести диагностику технического состояния аккумуляторных батарей, определить ёмкость аккумуляторных батарей специализированным оборудованием, обслуживание, в случае наличия необратимых повреждений или несоответствия ёмкостным параметрам произвести замену аккумуляторных батарей.
- Провести диагностику группового зарядного устройства, работоспособность каждой зарядной ячейки, состояние контактов. 
В случае обнаружения неисправностей, окисления, поломки контактных групп, произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов.
	1
	работа

	17. 
	Мобильная УКВ радиостанция авиационного диапазона
- Выполнить измерение чувствительности приемника с использованием генератора ВЧ-сигнала. При выявлении отклонений провести диагностику входного тракта и усилительных каскадов приемника выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта с использованием КСВ-метра или антенного анализатора. Значение КСВ не должно превышать 1,5. При выявлении превышения провести диагностику антенного тракта и соединительных элементов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить тестирование индивидуальных и групповых вызовов в сети радиосвязи. При выявлении ошибок соединения либо искажений сигнала провести диагностику программной конфигурации 
и радиочастотного тракта.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку состояния коаксиального кабеля на предмет механических повреждений, нарушения изоляции и следов перегиба. 
В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену кабеля (с прокладкой по кабельным каналам кузова-фургона).
- Произвести обслуживание ВЧ-разъёмов с очисткой контактных поверхностей и проверкой надежности соединения. При выявлении повреждений либо окисления контактов выполнить замену неисправных элементов.
- Выполнить проверку и регулировку крепления антенны на несущей конструкции. При выявлении ослабления крепежных элементов выполнить подтяжку либо замену крепежа.
	1
	работа

	18. 
	Носимая УКВ радиостанция авиационного диапазона
- Выполнить осмотр корпуса радиостанции на предмет механических повреждений и деформаций. Произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов корпуса.
- Выполнить осмотр штатной антенны радиостанции на наличие механических повреждений, произвести регулировку крепления антенны к корпусу радиостанции, выполнить очистку контактной поверхности антенного разъема от загрязнений и следов окисления, обслужить антенну. В случае обнаружения необратимых дефектов заменить антенну.
- Произвести проверку работоспособности дисплея и клавиатуры радиостанции. При выявлении неисправностей провести диагностику элементов управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Произвести диагностику технического состояния аккумуляторных батарей, определить ёмкость аккумуляторных батарей специализированным оборудованием, обслуживание, в случае наличия необратимых повреждений или несоответствия ёмкостным параметрам произвести замену аккумуляторных батарей.
- Провести диагностику группового зарядного устройства, работоспособность каждой зарядной ячейки, состояние контактов. 
В случае обнаружения неисправностей, окисления, поломки контактных групп, произвести обслуживание либо замену поврежденных элементов.
	1
	работа

	19. 
	УКВ ретранслятор цифрового стандарта DMR TIER II
- Выполнить проверку функционирования ретранслятора в цифровом режиме DMR Tier II, включая работу в режиме конвенциональной радиосвязи (Conventional Mode). Провести тестирование приема 
и передачи радиосигнала, а также прохождение индивидуальных 
и групповых вызовов через ретранслятор. При выявлении нестабильной работы либо ошибок передачи провести настройку, ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку корректности в работе программного обеспечения ретранслятора и загрузки системы.
Проверить текущую версию firmware и целостность программной конфигурации. При выявлении ошибок работы программного обеспечения либо повреждения конфигурации выполнить переустановку программного обеспечения. При наличии официальных обновлений производителя выполнить обновление прошивки 
с последующей проверкой работоспособности ретранслятора.
- Выполнить осмотр корпуса ретранслятора на предмет наличия трещин, вмятин, повреждений крепежных элементов и нарушений целостности конструкции. При выявлении механических повреждений провести диагностику состояния оборудования. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену поврежденных элементов корпуса с последующей проверкой работоспособности оборудования.
	1
	работа

	20. 
	Оборудование записи радиопереговоров
- Выполнить проверку функционирования системы архивирования записанных радиопереговоров и корректность сохранения файлов записи в хранилище данных. При выявлении ошибок сохранения либо нарушения целостности архива провести диагностику системы хранения данных и программных модулей. В случае обнаружения неисправностей произвести восстановление работоспособности системы архивирования либо замену неисправных компонентов.
- Произвести тестирование функции записи голосовых вызовов, передачи данных и текстовых сообщений на всех рабочих каналах связи.
Проверить корректность фиксации времени, идентификаторов абонентов и каналов связи. При выявлении ошибок записи либо пропуска сеансов связи провести диагностику программных модулей системы записи. В случае обнаружения неисправностей выполнить корректировку конфигурации либо ремонт оборудования.
- Произвести внешний осмотр корпуса оборудования записи радиопереговоров на наличие загрязнений, повреждений и нарушений вентиляции. Выполнить очистку корпуса и вентиляционных отверстий от пыли, грязи и других загрязнений. При выявлении механических повреждений корпуса выполнить ремонт либо замену поврежденных элементов.
	1
	работа

	21. 
	Межсетевой радиокоммутатор
-  Выполнить проверку корректности коммутации аудиосигналов между подключенными радиостанциями и телефонными линиями.
Проверить передачу аудиосигнала на одиночные радиостанции 
и группы радиостанций. При выявлении искажений, прерываний либо отсутствия коммутации провести диагностику аудиотракта 
и интерфейсов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
-  Выполнить проверку взаимодействия устройства с КВ, УКВ аналоговыми и цифровыми радиостанциями, а также телефонными линиями. Проверить устойчивость соединения и корректность передачи сигнала. При выявлении несоответствий провести диагностику интерфейсов и конфигурации. В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку либо замену неисправных элементов.
- Произвести диагностику регистрации VoIP-сервисов и корректность работы голосовых соединений через IP-сеть. Проверить установление вызовов и передачу аудиосигнала. При выявлении ошибок регистрации либо передачи провести диагностику сетевых настроек и параметров VoIP.
-  Выполнить тестирование взаимодействия радиосистем, работающих 
в различных диапазонах частот и стандартах связи. При выявлении несовместимости либо нестабильной работы провести диагностику параметров сопряжения. В случае обнаружения неисправностей выполнить корректировку конфигурации.
-  Выполнить тестирование двусторонних и многосторонних сеансов связи между подключенными абонентами. Проверить стабильность соединений и корректность передачи аудиосигнала. При выявлении сбоев провести диагностику программной конфигурации и каналов связи. В случае обнаружения неисправностей выполнить корректировку настроек либо ремонт оборудования.
-  Выполнить проверку корректности управления устройством 
с использованием DTMF-сигналов. Проверить прием, распознавание 
и обработку команд. При выявлении ошибок выполнить диагностику алгоритмов обработки сигналов и интерфейсов. В случае обнаружения неисправностей выполнить настройку либо ремонт оборудования.
-  Выполнить проверку доступа к устройству через встроенный 
Web-интерфейс и корректность выполнения операций управления 
и конфигурирования. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
-  Выполнить проверку работоспособности входов COR, AUX и выходов PTT, AUX.  В случае обнаружения неисправностей выполнить замену неисправных элементов.
-  Выполнить осмотр корпуса устройства на наличие механических повреждений, загрязнений и нарушений вентиляции. Произвести очистку оборудования от пыли и загрязнений. При выявлении повреждений выполнить ремонт либо замену элементов корпуса.
	1
	работа

	22. 
	Телескопическая мачта
- Выполнить проверку работоспособности лебедочного механизма подъема и опускания мачты, включая состояние тросов, роликов 
и привода. Проверить плавность хода и отсутствие заеданий при перемещении колен. При выявлении износа, повреждений либо нарушений работы провести диагностику механизма. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных элементов.
- Выполнить осмотр неподвижного и подвижных колен мачты 
на наличие деформаций, трещин и повреждений алюминиевого профиля. Проверить корректность выдвижения и фиксации колен. При выявлении дефектов выполнить ремонт либо замену поврежденных элементов.
- Выполнить проверку надежности крепления мачт №1 и №2 к кузову транспортного средства. При выявлении ослабления крепежных элементов выполнить ремонт либо замену крепежа.
- Выполнить очистку элементов мачты, тросов, роликов и крепежных узлов от пыли, грязи и следов коррозии. При необходимости выполнить обработку защитными составами.
	1
	работа

	23. 
	Система видеонаблюдения и видеоконференцсвязи
- Выполнить проверку получения видеоинформации от всех источников видеосигнала в режиме реального времени (поворотные камеры, переносные комплексы, периметральные камеры, БПЛА, ноутбуки операторов). Проверить целостность видеопотока, отсутствие задержек и искажений. При выявлении неисправностей провести диагностику каналов передачи данных и оборудования. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку функционирования поворотной видеокамеры 
и корректность управления с пульта дистанционного управления. Проверить работу механизмов поворота, наклона и масштабирования (PTZ). При выявлении неисправностей выполнить диагностику механических узлов и системы управления. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену оборудования.
- Выполнить проверку работы терминала ВКС, включая передачу 
и прием видео- и аудиосигнала. Проверить возможность проведения видеоконференций через спутниковые каналы связи. При выявлении неисправностей выполнить диагностику сетевых параметров 
и оборудования. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку корректности записи, хранения 
и воспроизведения видеоданных. Проверить наличие архивных записей и их доступность. При выявлении неисправностей провести диагностику накопителей и программного обеспечения. В случае обнаружения неисправностей выполнить замену либо восстановление системы.
- Выполнить проверку возможности удаленного подключения к системе видеонаблюдения и ВКС. Проверить корректность авторизации 
и передачи данных. При выявлении неисправностей выполнить настройку доступа и безопасности.
	1
	работа

	24. 
	Электромеханическая мачта
- Провести проверку работоспособности электромеханического привода подъема и опускания мачты. Обратить внимание на плавность хода, отсутствие рывков, посторонних шумов и заеданий. При выявлении неисправностей выполнить диагностику электропривода, редуктора 
и механических узлов. В случае обнаружения неисправностей выполнить ремонт либо замену неисправных компонентов.
- Выполнить проверку состояния кабеля видеокамеры, правильность его укладки и крепления на спиральной направляющей. Проверить отсутствие перекрутов, повреждений и препятствий при подъеме мачты. При выявлении неисправностей выполнить замену кабеля либо восстановление направляющей системы.
- Выполнить проверку органов управления мачтой, выведенных 
в рабочую зону операторов. Проверить корректность выполнения команд подъема и опускания. При выявлении неисправностей выполнить диагностику цепей управления и восстановление работоспособности.
- Выполнить осмотр технического модуля-ниши на предмет герметичности и защиты от пыли, влаги и атмосферных осадков. Проверить состояние уплотнителей и креплений крышки-люка. 
При выявлении нарушений герметичности выполнить восстановление уплотнений.
	1
	работа

	25. 
	Комплект переносного видеонаблюдения
- Выполнить проверку работоспособности переносного и приемного оборудования видеонаблюдения, включая передачу видео- и аудиосигнала в режиме реального времени. Проверить целостность видеопотока, отсутствие задержек и искажений. При выявлении неисправностей провести диагностику оборудования и каналов передачи. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку параметров видеосъемки носимой видеокамеры (HD/SD), корректность работы авто- и ручной фокусировки, оптического стабилизатора и оптического увеличения. Проверить исправность матрицы, дисплея и видеовыходов (SDI/HDMI). 
При выявлении дефектов выполнить диагностику и ремонт либо замену оборудования.
- Выполнить проверку разрешения съемки экшен-камеры (не менее 1920×1080), системы стабилизации и записи на карту памяти.
Проверить исправность аккумуляторов и зарядного устройства.
При выявлении неисправностей выполнить замену либо ремонт.
- Выполнить проверку функционирования передающего модуля COFDM в диапазоне 2,1–2,5 ГГц. Проверить параметры передачи (мощность не менее 500 мВт, формат видео HD 1080i, компрессия H.264). Проверить корректность передачи аудиосигнала через SDI/HDMI. При выявлении неисправностей выполнить диагностику 
и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку корректности работы приемной антенны 
на электромеханической мачте и устойчивости приема сигнала. 
При выявлении ухудшения качества связи выполнить диагностику размещения и кабельных соединений.
- Выполнить осмотр оборудования на наличие механических повреждений, загрязнений и следов воздействия внешней среды. Произвести очистку камер, антенн, разъемов и корпусов оборудования. При выявлении повреждений выполнить ремонт либо замену.
	1
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	26. 
	Система периметрального и внутреннего видеонаблюдения
- Выполнить проверку работоспособности системы видеонаблюдения, включая получение, обработку и отображение видеосигнала 
с периметральных и внутренних IP-камер. Проверить целостность видеопотока, отсутствие задержек и искажений. В случае обнаружения неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку работоспособности IP-камер наружного наблюдения, включая качество изображения (не менее 1920×1080), работу режима «день/ночь» и ИК-подсветки (не менее 30 м). Проверить герметичность корпусов (не ниже IP67) и состояние защитных элементов. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену камер.
- Выполнить проверку работоспособности купольных IP-камер, корректность отображения зон наблюдения (телекоммуникационный шкаф, консоль операторов, командно-штабной отсек). Проверить качество изображения, работу встроенного микрофона и режим «день/ночь». При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену оборудования.
- Выполнить проверку работоспособности видеорегистратора (не менее 8 IP-каналов), установленного в телекоммуникационном шкафу. Проверить корректность записи, хранения и воспроизведения видеоданных. При выявлении неисправностей выполнить диагностику и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку состояния накопителей и носителей данных 
(в том числе microSD/SD-карт до 128 ГБ). Проверить доступность архивных записей. При выявлении неисправностей выполнить замену либо восстановление носителей.
- Выполнить осмотр кабельных линий, разъемов и соединений 
на предмет повреждений, износа и окисления.
При выявлении дефектов выполнить замену либо восстановление соединений.
	1
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	27. 
	Система электроснабжения
- Выполнить комплексную проверку работоспособности системы электроснабжения от всех источников (бортовая сеть 24 В, внешняя сеть 220 В, ДГУ, ИБП). Проверить корректность переключения источников питания. При выявлении неисправностей выполнить диагностику 
и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку подключения к внешней сети 220 В (±10 %, 50 Гц), исправность автоматических выключателей и защитных устройств. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену элементов.
- Выполнить проверку функционирования блока автоматического ввода резерва (БАВР) во всех режимах (ручной и автоматический). Проверить корректность переключения между внешней сетью и ДГУ 
при пропадании напряжения. При выявлении отклонений выполнить настройку либо ремонт.
-  Выполнить проверку работоспособности стабилизатора переменного напряжения (мощностью не менее 6 кВт). Проверить стабильность выходного напряжения при различных нагрузках. При выявлении неисправностей выполнить диагностику и восстановление.
- Произвести запуск ДГУ в режимах: ручной, дистанционный, автоматический режимы. Диагностика параметров выходного напряжения (220 В ±10 %) и стабильность работы под нагрузкой. Проверить работу системы охлаждения и индикации. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену компонентов.
- Выполнить проверку работоспособности ИБП (инвертор 24/220 
В, «чистый синус», мощность не менее 3 кВт). Проверить емкость 
и состояние аккумуляторных батарей (не менее 100 А·ч каждая). Проверить время автономной работы и корректность переключения питания. При выявлении неисправностей выполнить замену АКБ либо ремонт.
- Выполнить проверку работоспособности ГРЩ, включая все вводы питания (24 В, 220 В, ДГУ, ИБП). Проверить работу световой и звуковой сигнализации аварийных режимов. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо настройку.
- Выполнить осмотр кабельных линий на предмет повреждений, износа, перегрева и нарушения изоляции. При выявлении неисправностей выполнить замену либо восстановление кабелей.
- Выполнить проверку наличия и исправности предохранителей 
и автоматических выключателей по всем цепям. Проверить соответствие номиналов нагрузке (не более 16 А для групповых цепей). При выявлении неисправностей выполнить замену.
-  Выполнить измерение сопротивления заземления и проверку целостности заземляющих проводников. Проверить наличие 
и состояние заземлителей (не менее 2 шт., длина кабеля не менее 10 м). При выявлении отклонений выполнить восстановление заземления.
- Выполнить проверку состояния силового кабеля (3×3,5 мм², длина не менее 50 м на катушку). Проверить целостность изоляции 
и устойчивость к внешним воздействиям (УФ, механические повреждения). При выявлении неисправностей выполнить замену кабеля либо разъемов.
-  Выполнить очистку электрооборудования, шкафов, соединений 
и вентиляционных элементов от пыли и загрязнений. При необходимости выполнить профилактическое обслуживание контактных групп.
	1
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	28. 
	Система освещения
- Выполнить проверку работоспособности системы освещения 
кузова-фургона и периметрального освещения. Проверить корректность включения/выключения и распределения питания. При выявлении неисправностей выполнить диагностику и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку работоспособности светодиодных ламп основного освещения во всех отсеках кузова. Проверить уровень освещенности рабочих мест на соответствие санитарным требованиям. Проверить корректность питания от ИБП и возможность переключения на бортовую сеть 24 В через ГРЩ. При выявлении неисправностей выполнить замену либо ремонт.
- Выполнить проверку работоспособности дежурного освещения, подключенного к бортовой сети автомобиля. Проверить стабильность работы при отсутствии внешнего питания. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену элементов.
- Выполнить проверку центрального пульта управления освещением 
у оператора связи. Проверить исправность индивидуальных выключателей на каждом светильнике. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену элементов управления.
- Выполнить проверку работоспособности светодиодных фонарей, установленных на крыше кабины и ограждении кузова, а также прожекторов на телескопической мачте. Проверить равномерность освещения периметра КШМ и отсутствие «слепых зон». При выявлении неисправностей выполнить замену либо ремонт оборудования.
- Выполнить проверку корректности работы системы освещения 
при питании от ИБП и бортовой сети. Проверить переключение источников питания через ГРЩ. При выявлении неисправностей выполнить настройку либо ремонт.
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	29. 
	Система автономного отопления
- Выполнить проверку работоспособности штатной системы отопления шасси и автономных воздушных отопителей кузова-фургона. Проверить равномерность прогрева отсеков и стабильность поддержания температуры. При выявлении неисправностей выполнить диагностику 
и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку функционирования отопителей (мощность не менее 5,5 кВт, производительность не менее 100 м³/ч). Проверить запуск, устойчивость работы и корректность регулировки температуры в диапазоне от +5°С до +30°С. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену компонентов.
-  Выполнить проверку подачи дизельного топлива от топливного бака шасси к отопителям. Проверить герметичность топливопроводов 
и отсутствие утечек. При выявлении неисправностей выполнить устранение утечек либо замену элементов.
- Выполнить проверку работоспособности пультов управления, размещенных на консоли операторов связи. Проверить корректность управления режимами работы и температурой. При выявлении неисправностей выполнить ремонт либо замену элементов управления.
- Произвести обслуживание отопителей, воздуховодов и фильтров. Проверить состояние нагревательных элементов и вентиляторов. 
При необходимости выполнить профилактическое обслуживание.
	1
	работа

	30. 
	Система кондиционирования
- Произвести диагностику работоспособности системы кондиционирования в кабине водителя и кузове-фургоне. 
При выявлении неисправностей выполнить восстановление работоспособности.
- Выполнить контроль эффективности охлаждения (не менее 6 кВт) 
и производительности воздушного потока (не менее 1000 м³/ч). Проверить достижение заданной температуры в отсеках. При выявлении отклонений выполнить диагностику холодильного контура 
и восстановление параметров.
- Выполнить проверку работоспособности блока управления, включая настройку температуры и скорости воздушного потока. Проверить корректность отображения параметров и выполнения команд. 
При выявлении неисправностей выполнить настройку либо замену блока управления.
- Выполнить проверку работы системы кондиционирования от сети 220 В, 50 Гц и бортовой сети 24 В. Проверить корректность переключения режимов питания. При выявлении неисправностей выполнить диагностику и восстановление цепей питания
- Выполнить проверку работы вентиляторов, испарителя 
и конденсатора. Проверить отсутствие загрязнений и корректность теплообмена. При выявлении неисправностей выполнить очистку либо замену элементов.
- Выполнить осмотр накрышного блока кондиционера и элементов крепления. Проверить отсутствие механических повреждений 
и ослабления крепежа. При выявлении неисправностей выполнить подтяжку либо замену креплений.
- Произвести профилактическое обслуживание фильтров, воздуховодов, теплообменников и внешних элементов системы.
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	31. 
	Система вентиляции отсеков кузова
- Выполнить проверку работоспособности системы вентиляции, включая фильтровентиляционную установку (ФВУА), принудительно-вытяжные устройства (люки) и элементы естественной вентиляции. Проверить наличие и интенсивность воздухообмена. При выявлении неисправностей выполнить диагностику и восстановление работоспособности.
- Выполнить проверку работы ФВУА от бортовой сети и от внешнего питания (220 В, 50 Гц через преобразование). Проверить корректность переключения источников питания.
- Произвести очистку вентилятора и внутренних элементов от пыли 
и загрязнений, очистку или замену фильтрующих элементов 
(при необходимости).
	1
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5.1 В перечень выполняемых работ входят расходные материалы, но замена неисправного оборудования и его поставка проводятся по отдельному договору.


6. Обязательные требования, предъявляемые к потенциальному Поставщику:
6.1 В течение месяца после начала оказания услуг по техническому обслуживанию, Поставщик должен провести обследование КШМ, по результату которого должен быть представлен 
Акт технического обследования, в котором должны быть отражены данные по работоспособности оборудования КШМ и даны рекомендации по модернизации, ремонту, восстановлению.
6.2 Наличие круглосуточной службы поддержки у Поставщика обеспечивающей контроль выполнения работ по договору и оперативное реагирование на обращения Заказчика в течение 
24 часов. Указать номера телефонов.
6.3 Все работы предварительно должны согласовываться с Заказчиком и проводиться в строгом соответствии с внутренним распорядком Заказчика, установленным в местах дислокации КШМ.


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Трудовые ресурсы:
	Ввиду наличия в КШМ сложного и многокомпонентного оборудования работы 
по его техническому обслуживанию должны осуществляться сертифицированными специалистами, имеющие соответствующие допуски: 
1. Специалист с 3 группой допуска по электробезопасности для производства работ 
на электроустановках до 1000В. 4 человека. (приложить удостоверение и протокол 
по электробезопасности).
1. Специалист, имеющий удостоверение о прохождении обучения по вопросам безопасности и охраны труда. 4 человека. (приложить удостоверение и протокол о прохождении обучения по безопасности и охраны труда).
1. Наличие в штате у Поставщика не менее 4 технических специалистов на должности инженера с высшим образованием в области связи с наличием диплома по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». 4 человека. (приложить дипломы).
1. Сертифицированный специалист по обслуживанию спутниковых станций GILAT SkyEdge II c Capricorn-4. 1 человек. (приложить сертификат);
	 	
Материальные ресурсы:
1. Наличие у потенциального Поставщика оборудования, инструмента и технических средств, необходимых и достаточных для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностике, настройке и восстановлению работоспособности оборудования КШМ, в том числе: Сварочный аппарат – шт.; Пульверизатор – 1 шт.; Вольтметр – 1 шт.; Компрессор – 1 шт.; Аппаратно-программные средства контроля скорости и качества каналов спутниковой связи – 1 шт.; (приложить подтверждающие документы).
Допускается использование оборудования, инструментов и технических средств, имеющих иные наименования и конструктивное исполнение, при условии, что их функциональные 
и технические характеристики обеспечивают выполнение предусмотренных Договором работ в полном объеме.

