Техникалық сипаттама
Зарарсыздандыру бөлімшесін орнату бойынша жұмыстар. 
Жұмыстарға мыналар кіреді:
 - Гк100 Автоклавын күрделі жөндеу: стерилизатор корпусының жақтауын коррозиядан тазарту, корпус жақтауын ұнтақпен бояу. Бу генераторын жөндеу – бөлшектеу, қақтан құмды жару, 6 дана мөлшерінде қыздыру элементтерін ауыстыру, су көрсеткіші колонкасын жинақта ауыстыру, бу генераторының төсемін ауыстыру, авариялық клапанды ауыстыру, бекіту арматурасын ауыстыру – шарлы кран 5 дана, зарарсыздандыру камерасының төсемін ауыстыру, Электр-түйіспелі Манометрді ауыстыру, моно-вакуумометрді ауыстыру, моно-вакуумометрді ауыстыру сигнал беретін жарық индикаторлары, икемді түтіктерді ауыстыру, гидравликалық сынақ
 – 18,5 м2 витражды жоғарғы аралықтары бар саңырау ПВХ профильдерінен,2000*900-2 дана ПВХ есіктерінен, 500*500 2 дана ПВХ беру терезесінен жасалған бөлімдер құрылғысы.
 - ВВГ 4 * 4 науалары мен кабельдік арналары бойынша автоклавты қосу үшін кабель төсеу, 40А автоматынан СШР қалқаны.
 - Кәрізді монтаждау, хол гор су құбырларымен ППР сумен жабдықтау, 15м / п
 - Желдету жүйесін монтаждау-ОО 12м2 болаттан жасалған ауа өткізгіштер, № 2.5 ВР желдеткіші
 - Samtex 170m2 жууға болатын эмальмен екі қабатты дайындау, праймерлеу, қабырғаларды, төбелерді бояу
Пайдалануға берілген күннен бастап барлық жұмыстарға 12 ай кепілдік беріледі.
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн
Зарарсыздандыру бөлімшесін орнату бойынша жұмыстарды жүргізу үшін қажетті барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен беріледі.










Техническая спецификация
Работы по Устройству стерилизационного отделения. 
В работы входит:
 - Капитальный ремонт Автоклава ГК100: Очистка от коррозии каркаса корпуса стерилизатора, порошковая окраска каркаса корпуса. Ремонт парогенератора – разборка, пескоструйная очистка от накипи, замена ТЭНов в количестве 6 шт., замена водоуказательной колонки в сборе, замена прокладки парогенератора, замена аварийного клапана, замена запорной арматуры – кран шаровый 5 шт, замена прокладки стерилизационной камеры, замена манометра электро-контактного, замена моно-вакуумметра, замена сигнализирующих световых индикаторов, замена гибких трубок, гидравлическое испытание
 - Устройство перегородок из ПВХ профилей глухих с витражными верхними пролетами 18,5 м2,ПВХ дверей 2000*900 – 2шт, ПВХ окно выдачи 500*500 2шт.
 - Прокладка кабеля для подключения автоклава по лоткам и кабельным каналам ВВГ 4*4, щит ЩР с автоматов 40А.
 - Монтаж канализации, водоснабжения ППР трубами хол гор вода, 15м/п
 - Монтаж системы вентиляции -	воздуховоды из оц стали 12м2, вентилятор ВР №2.5
 - Подготовка, огрунтовка, окраска стен, потолков два слоя моющейся эмалью Samtex 170м2

Гарантия на все работы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 30 календарных дней по заявке Заказчика
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