	Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

	

	Наименование закупки:
	Монтаж и демонтаж осветительных приборов (Актюбинский областной суд)

	Номер лота:
	88308396

	Наименование лота:
	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования

	Описание лота:
	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования

	Дополнительное описание лота:
	Монтаж и демонтаж осветительных приборов (Актюбинский областной суд)

	Количество:
	1

	Единица измерения: 
	Одна услуга

	Места выполнения работ/оказания услуг:
	город Актобе, район Астана, улица Сатпаева, 2Б


	Сроки выполнения работ/ оказания услуг:
	
В течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ/услуг
	Монтаж и демонтаж осветительных приборов (Актюбинский областной суд):
1) Демонтаж старых осветительных приборов (хрустальных люстр) – 6 единиц.
2) Монтаж новых приборов – 6 единиц.
Характеристика осветительных приборов:
Стиль исполнения: Современная классика (неоклассика), лаконичный классический стиль. Исключаются каскадные конструкции с обилием мелких подвесок (для обеспечения практичности и простоты ухода).
Общее количество: 6 (шесть) штук.
Тип крепления: Потолочный (припотолочный) тип крепления. Конструкция должна плотно прилегать к потолку и полностью перекрывать технологические следы от демонтированных старых приборов.
Тип патрона (цоколь): Стандартный винтовой цоколь общего назначения — Е27 (предпочтительно) или Е14. Использование редких, штырьковых (G4, G9) или интегрированных несъемных LED-плат не допускается.
Диаметр люстр: В зависимости от геометрии помещений, диаметр корпуса должен составлять от 450 мм до 600 мм.
Материалы: Основание — металл (гальваническое покрытие под латунь, бронзу или античное золото). Плафоны — стекло (матовое, текстурированное или прозрачное), устойчивое к термическому воздействию.
Требования к лампам: Комплектуется светодиодными (LED) лампами мощностью не менее 8–10 Вт каждая (эквивалент мощности накаливания от 75 Вт). Световая температура: 3000K – 4000K (теплый белый или нейтральный белый свет для максимальной светоотдачи).
До начала поставки и монтажных работ Поставщик в обязательном порядке обязан предоставить Заказчику на утверждение не менее 5 (пяти) конкретных вариантов моделей светильников, полностью соответствующих техническим параметрам.
Каждое предложение должно содержать: изображение (фото), точные габариты, тип цоколя и количество ламп.
 Поставщик несет ответственность за сохранность помещений и за безопасность при выполнение работ в которых выполняются работы. В случае повреждения отделки, инженерных коммуникаций, либо иных частей помещения по вине Поставщика, он обязан за собственный счет выполнить восстановительные работы в полном объеме и обеспечить приведение помещения в первоначальное состояние.
Все дополнительные вопросы в  обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком. Гарантийный срок – 1 год. 
В стоимость услуг и работ входят все расходы, связанные с выполнением работы и оказанием услуги:  налоги, пошлины, сборы, транспортные, командировочные, стоимость материалов, осветительных приборов, оборудования, комплектующих, доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, подключение и другие расходы, необходимые для полного исполнения договорных обязательств Поставщиком.  
Поставщику необходимо вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику 1) накладную или акт прием – передачи на изготовленный/установленный товар/ оборудование.

	Сатып алудың атауы
	Жарықтандыру аспаптарын монтаждау және демонтаждау (Ақтөбе облыстық соты)

	Лоттың №
	88308396

	Лоттың атауы
	Тұрмыстық жабдықтарды орнату, құрастыру және бөлшектеу

	Лоттың сипаттауы
	Тұрмыстық жабдықтарды орнату, құрастыру және бөлшектеу

	Лоттың қысқаша сипаттауы
	Жарықтандыру аспаптарын монтаждау және демонтаждау(Ақтөбе облыстық соты)

	Саны, көлемі
	1

	Өлшем бірлігі
	Бір қызмет

	Орындау/қызмет көрсету орны
	Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәтпаев көшесі, 2Б

	Орындау/ қызмет көрсету  мерзімі
	Келісім шарт Казнашылық органында тіркеуден өткеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау
	Жарықтандыру аспаптарын монтаждау және демонтаждау (Ақтөбе облыстық соты):
1. Ескі жарықтандыру аспаптарын (хрусталь люстраларды) демонтаждау – 6 бірлік.
2. Жаңа аспаптарды монтаждау – 6 бірлік.
Жарықтандыру аспаптарының сипаттамасы:
Орындалу стилі: Заманауи классика (неоклассика), жинақы классикалық стиль. Практикалық қолданысты және күтімнің қарапайымдылығын қамтамасыз ету үшін ұсақ аспалары көп каскадты конструкцияларды қолдануға жол берілмейді.
Жалпы саны: 6 (алты) дана.
Бекіту түрі: Төбеге бекітілетін (төбе маңылық) түрі. Конструкция төбеге тығыз жанасуы және демонтаждалған ескі аспаптардан қалған технологиялық іздерді толық жауып тұруы тиіс.
Патрон түрі (цоколь): Жалпы мақсаттағы стандартты бұрандалы цоколь — Е27 (артықшылық беріледі) немесе Е14. Сирек кездесетін, шанышқылы (G4, G9) цокольдерді немесе кірістірілген ауыстырылмайтын LED-платаларды пайдалануға жол берілмейді.
Люстралардың диаметрі: Үй-жайлардың геометриясына байланысты корпус диаметрі 450 мм-ден 600 мм-ге дейін болуы тиіс.
Материалдары: Негізі — металл (жез, қола немесе антикварлық алтын түстес гальваникалық жабын). Плафондары — термиялық әсерге төзімді шыны (күңгірт, текстуралы немесе мөлдір).
Шамдарға қойылатын талаптар: Әрқайсысының қуаты кемінде 8–10 Вт болатын жарықдиодты (LED) шамдармен жиынтықталады (қыздыру шамының 75 Вт қуат баламасы). Жарық температурасы: 3000K – 4000K (максималды жарық беру үшін жылы ақ немесе бейтарап ақ жарық).
Жеткізу және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге техникалық параметрлерге толық сәйкес келетін шамдардың кемінде 5 (бес) нақты үлгі нұсқасын бекітуге ұсынуға міндетті.
Әрбір ұсыныста мыналар болуы тиіс: кескін (фотосурет), нақты өлшемдері, цоколь түрі және шамдардың саны.
Жеткізуші жұмыс жүргізілетін үй-жайдың қауіпсіздігіне жауап береді. Жеткізушінің кінәсінен үй-жайдың әрлеуі, инженерлік желілері немесе басқа бөліктері зақымдалған жағдайда, Жеткізуші өз қаражаты есебінен толық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге және үй-жайларды бастапқы қалпына келтіруді қамтамасыз етуге міндетті. 
Кепілдік мерзім – 1 жыл. 
Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына және жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікке жауап береді.
Қызмет құнына осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді: салық, мемлекеттік баж, транспорттық, іссапар шығындары, жарықтандыру аспаптары, материалдар мен қосымша құралдар құны, жеткізу,тиеу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, қондыру, қосу және тағы да басқа осы қызмет көрсетуге байланысты келісім шартты толық орындау үшін қажет шығындардың барлығы кіреді және де  Өнім берушімен берілген баға ұсынысындағы құн ішінде қарастырылуы тиіс. 
Барлық қосымша сұрақтар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек.  Өнім беруші орындалған жұмыс актісімен бірге Тапсырыс берушіге 1) орнату актісі. 2) өндірілген/орнатылған тауар/жабдық үшін жүкқұжат  немесе қабылдау-тапсыру актісін беруге міндетті.
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