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на изготовление и установку металлической двустворчатой двери
1. Наименование товара
Металлическая двустворчатая дверь для установки в существующий дверной проём.
2. Основные размеры
· Общий размер конструкции по чертежу: 1900 × 2500 мм.
· Размер дверного проёма: 1400 × 2050 мм.
· Дверь двустворчатая.
· Ширина каждой створки: 700 мм.
· Общая ширина дверного блока: 1400 мм.
· Высота дверного блока: 2050 мм.
3. Конструкция двери
Дверь должна быть изготовлена из металлического профиля с усиленной рамой и двумя открывающимися створками.
Предусмотреть:
· металлическую дверную коробку;
· две дверные створки размером ориентировочно 700 × 2050 мм каждая;
· усиленные петли;
· надёжную систему фиксации створок;
· запорный механизм (замок);
· ручки с обеих сторон;
· уплотнитель по периметру дверного блока;
· возможность надёжного крепления дверной коробки к существующей конструкции.
4. Материал
· Материал: стальной металлический профиль и листовая сталь.
· Толщина металла — достаточная для обеспечения прочности и жёсткости конструкции.
· Поверхность металла должна быть очищена от ржавчины и подготовлена под окраску.
· Финишное покрытие — антикоррозионная грунтовка и атмосферостойкая эмаль.
5. Требования к изготовлению и монтажу
Изготовление двери выполнить строго по указанным размерам.
Дверной блок должен:
· соответствовать размерам проёма 1400 × 2050 мм;
· иметь ровную и жёсткую конструкцию;
· обеспечивать свободное открывание и закрывание обеих створок;
· не иметь перекосов и заеданий;
· иметь надёжную фиксацию в закрытом положении;
· быть установлен с выравниванием по вертикали и горизонтали.
Монтаж включает установку дверной коробки, крепление к существующей конструкции, регулировку створок и проверку работы замка и петель.
6. Комплектация
В комплект должны входить:
1. Металлическая дверная коробка.
2. Две металлические дверные створки.
3. Петли.
4. Замок.
5. Дверные ручки.
6. Запорные элементы.
7. Уплотнитель.
8. Крепёжные элементы.
9. Грунтовка и лакокрасочное покрытие.
10. Монтажные работы.
7. Требования к качеству
Готовая конструкция должна быть прочной, безопасной и устойчивой к механическим нагрузкам и воздействию окружающей среды. Все сварные соединения должны быть выполнены качественно, без трещин и видимых дефектов.
8. Дверь должен соотстветствовать по всем зимним параметрам и по утеплению.
Размеры согласно предоставленному эскизу:
1900 × 2500 мм — общий размер конструкции;
1400 × 2050 мм — дверной проём;
700 + 700 мм — две створки двери.









ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Металл екі қанатты есікті дайындау және орнату бойынша
1. Тауардың атауы
Қолданыстағы есік ойығына орнатуға арналған металл екі қанатты есік.
2. Негізгі өлшемдері
· Сызба бойынша конструкцияның жалпы өлшемі: 1900 × 2500 мм.
· Есік ойығының өлшемі: 1400 × 2050 мм.
· Есік екі қанатты болуы тиіс.
· Әр есік қанатының ені: 700 мм.
· Есік блогының жалпы ені: 1400 мм.
· Есік блогының биіктігі: 2050 мм.
3. Есіктің конструкциясы
Есік күшейтілген жақтауы және ашылатын екі қанаты бар металл профильден жасалуы тиіс.
Келесі элементтер қарастырылуы қажет:
· металл есік қорабы;
· өлшемі шамамен 700 × 2050 мм болатын екі есік қанаты;
· күшейтілген топсалар;
· есік қанаттарын сенімді бекіту жүйесі;
· құлыптау механизмі (құлып);
· есіктің екі жағындағы тұтқалар;
· есік блогының периметрі бойынша тығыздағыш;
· есік қорабын қолданыстағы конструкцияға сенімді бекіту мүмкіндігі.
4. Материалдар
· Материал: болат металл профиль және қаңылтыр болат.
· Металл қалыңдығы конструкцияның беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз ететіндей болуы тиіс.
· Металл беті тоттан тазартылып, бояуға дайындалуы тиіс.
· Соңғы жабын ретінде коррозияға қарсы грунт және атмосфералық әсерлерге төзімді эмаль қолданылуы тиіс.
5. Дайындау және монтаждау талаптары
Есік көрсетілген өлшемдерге қатаң сәйкес дайындалуы тиіс.
Есік блогы:
· 1400 × 2050 мм есік ойығының өлшемдеріне сәйкес болуы;
· түзу және берік конструкцияға ие болуы;
· екі есік қанатының еркін ашылып-жабылуын қамтамасыз етуі;
· қисаймауы және ашылып-жабылу кезінде кептелмеуі;
· жабық күйде сенімді бекітілуі;
· тігінен және көлденеңінен деңгей бойынша дұрыс орнатылуы тиіс.
Монтаждау жұмыстарына есік қорабын орнату, оны қолданыстағы конструкцияға бекіту, есік қанаттарын реттеу, құлып пен топсалардың жұмысын тексеру кіреді.
6. Жиынтықталуы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:
1. Металл есік қорабы.
2. Екі металл есік қанаты.
3. Топсалар.
4. Құлып.
5. Есік тұтқалары.
6. Бекіту элементтері.
7. Тығыздағыш.
8. Бекіткіш бөлшектер.
9. Грунт және лак-бояу жабыны.
10. Монтаждау жұмыстары.
7. Сапаға қойылатын талаптар
Дайын конструкция берік, қауіпсіз, механикалық жүктемелерге және қоршаған ортаның әсеріне төзімді болуы тиіс. Барлық дәнекерленген қосылыстар сапалы орындалып, жарықтар мен көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс.
8. Есікті қысқы уақыттың талаптарына сай етіп дайындау, жылылау талаптары ескеріледі.

Ұсынылған сызбаға сәйкес өлшемдер:
· 1900 × 2500 мм — конструкцияның жалпы өлшемі;
· 1400 × 2050 мм — есік ойығының өлшемі;
· 700 + 700 мм — есіктің екі қанатының ені.












