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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Қызмет өлшеу құралдарын тексеру 
	Мақсаты қызметті сапалы өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер
Жүргізуге және салыстырып тексеру, мерзімі аяқталғаннан кейін өлшем құралдарын салыстырып тексеру және медициналық құрал-жабдықтарға сәйкес Қазақстан Республикасының 7 маусым 2000 жылғы № 53-II 

Әлеуетті жеткізуші келесі қызмет көрсетуі:

1. Жұмысты жүргізуге, өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, медициналық мақсаттағы негізінде салыстырып тексеру әдістемесін уәкілетті орган бекіткен Гостандарта көрсете отырып, салыстырып тексеру аралық интервалды соглано салыстырып тексеру әдістемелері. 

2. Тексеру аяқталғаннан кейін, салыстырып тексерудің оң нәтижелері куәландыруға бедерімен поверительного таңбалар (лейбл) жағылады өлшеу құралдары және (немесе) туралы сертификатта тексеру теріс нәтиже берсе бере отырып, хабарлама туралы жарамдылығын.

3. Жүргізуге тиіс өлшеу құралдарын салыстырып тексеру №1 Қосымшада көрсетілген.

  4.  тексеру жүргізу әдістемесіне сәйкес салыстырып тексеру, ал кезектілігі сақталуы тиіс кезеңдерін, оны өткізу, сыртқы тексеру, сынау, метрологиялық сипаттамаларын айқындау, есептеу қателіктердің нәтижелерін ресімдеу және беру соответвующих құжаттар келтіріледі бедерінің поверительного таңба не бәсеңдеткіш


Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Поверка медицинских средств измерений
	Цель услуги: Получение качественной услуги по  поверке средств измерений 
Поставщик должен оказать следующую услугу:

Произвести проверку,  по окончанию сроков проверки средств измерения и медоборудования,  в соответствии с  законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II 
«Об обеспечении единства измерений.  

Потенциальный поставщик  должен оказать следующие услуги: 

1. Провести работы по поверке средств измерений медицинского назначения на основании методики поверки утвержденной уполномоченным органом Госстандарта с указанием межповерочного интервала солгано методики поверки. 

2. По окончании поверки, положительные  результаты поверки удостоверять оттиском поверительного клейма (лейбл), который наносится на средства измерений, и (или) сертификате о поверке, при отрицательном результате с выдачей извещений о не пригодности.
3. Должен произвести поверку средств измерений указанных в Приложении №1.

4. Провести поверку согласно методики поверки, а именно должны соблюдаться очередность этапов ее проведения, внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, расчет погрешностей, оформление результатов и выдача соответвующих документов с нанесением оттиска поверительного клейма либо гасителя.



