                                           
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Техническая спецификация ремонта оргтехники 
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	[bookmark: _GoBack]Услуги по заправке существующих лазерных  картриджей (Canon, НР, Panasonic, XeroxPhaser, Samsung ) (предварительная диагностика картриджа на «родительском устройстве», Очистка всех деталей и бункеров картриджа от отходов тонера. Обработка картриджа ионизированным воздухом, для снятия статического напряжения. Обработка деталей специальными затирочными растворами и пастами, для придачи начальных свойств Заполнение картриджа качественным тонером в количестве, точно соответствующем для данного вида картриджа. Итоговое тестирование картриджа на «родительском устройстве» (тестирование качества печати; визуальный контроль), обязательная установка гарантийной пломбы с датой заправки, маркировка картриджа методом штрихкодирования,  упаковка в фирменную светонепроницаемую  тару для хранения и транспортировки. (используется все материалы и запасные части поставщика. Оперативная доставка на заправку картриджей    вне зависимости от  количества производится в срок, не превышающий 3 (три) часа, после поступления   заявки.  Заправка  картриджей должна быть выполнена в установленный срок, в том числе в выходные и праздничные дни. 
Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область,  г.Тараз Желтоксан 80.
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	Қолданыстағы лазерлік картридждерге жанармай құю қызметтері (Canon, NR, Panasonic, XeroxPhaser, Samsung) ("ата-аналық құрылғыдағы" картриджді алдын ала диагностикалау, картридждің барлық бөлшектері мен бункерлерін тонер қалдықтарынан тазарту, картриджді иондалған ауамен өңдеу, статикалық кернеуді жеңілдету. Бөлшектерді арнайы ерітінділермен және пасталармен өңдеу, бастапқы қасиеттерін беру үшін картриджді картридждің осы түріне дәл сәйкес келетін мөлшерде сапалы тонермен толтыру картриджді "ата-аналық құрылғыда" қорытынды тестілеу (басып шығару сапасын тестілеу; визуалды бақылау), Толтыру күні бар кепілдік пломбасын міндетті түрде орнату, картриджді штрихкодтау әдісімен таңбалау, фирмалық жарық өткізбейтін контейнерге орау сақтау және тасымалдау үшін. (жеткізушінің барлық материалдары мен қосалқы бөлшектері қолданылады.Картридждерді құюға және санына қарамастан кері жедел жеткізу өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Картридждерді толтыру белгіленген мерзімде, оның ішінде демалыс және мереке күндері орындалуы тиіс.
Қызмет көрсету мекен-жайы:Жамбыл облысы Тараз қаласы Желтоқсан 80
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