ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по монтажу и настройке биометрических терминалов распознавания лиц (Face ID)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
· Наименование работ: Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу, подключению и пусконаладке биометрических терминалов распознавания лиц (Face ID) в рамках системы контроля и управления доступом (СКУД).
· Цель выполнения работ: Организация автоматического бесконтактного контроля доступа сотрудников и посетителей на территорию Объекта, ведение точного учета рабочего времени, предотвращение несанкционированного доступа.
· Режим работы системы: Непрерывный, круглосуточный (24/7).
2. СОСТАВ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы выполняются поэтапно в строгом соответствии с действующими строительными нормами и технической документацией производителей:
1. Подготовительные работы: Обследование мест установки, согласование точек монтажа оборудования с учетом зон освещенности, высоты установки (оптимально 1.4–1.6 м от пола) и углов обзора камер.
2. Монтажные и кабельные работы: Прокладка слаботочных кабельных линий (Ethernet UTP Cat 5e/6, кабели питания) в защитных ПВХ-каналах или гофротрубах. Физический монтаж терминалов на стены, кронштейны или стойки. Коммутация терминалов с исполнительными устройствами (электромагнитные/электромеханические замки, турникеты) и блоками бесперебойного питания (ББП).
3. Пусконаладочные работы (ПНР): Настройка IP-адресации, интеграция терминалов Face ID с сервером СКУД, калибровка параметров камер (компенсация засветки, детекция «живого» лица — Anti-Spoofing для защиты от фото/видео с телефона), тестирование сценариев прохода.
4. Сдача-приемка и обучение: Проведение комплексных испытаний системы, обучение администраторов Заказчика правилам внесения биометрических шаблонов, передача исполнительной документации.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ
· Методы идентификации: Распознавание геометрии лица (основной), считывание бесконтактных карт (Mifare/EM-Marine), ввод PIN-кода.
· Параметры распознавания лиц: Дальность распознавания — от 0.3 до 2.0 метров; скорость распознавания — не более 0.2–0.5 секунды; точность совпадения (FRR) — < 1%.
· Ёмкость памяти устройства: Хранение не менее 3 000 шаблонов лиц и не менее 100 000 событий в локальном журнале.
· Аппаратная часть: Цветной сенсорный дисплей от 4.3", двойная камера с ИК-подсветкой для работы в полной темноте или при встречном свете. Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), Wiegand, RS-485, релейный выход.
· Климатические условия: Для внутренних помещений (от 0°C до +45°C) / Для уличной установки (от -30°C до +60°C, класс защиты не ниже IP65).
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
· Все работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, пожарной безопасности и охраны труда. Кабельные трассы прокладываются скрытым способом или в коробах без нарушения эстетики помещений.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
· Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

	№
	Наименование оборудования и материалов
	Количество 

	1
	Терминал доступа с распознаванием лиц, шт
	12

	2
	Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE, шт
	6

	3
	Кабель U/UTP 4х2 AWG 24/1 PVC Cat. 5e (0,51), серый, м
	915

	4
	Роутер  Wi-Fi, шт
	1
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	Операционная система: Linux
Экран
Размер экрана: 4,5 дюйма
Разрешение: 480 × 854
Тип: ЖК-дисплей (LCD)
Метод управления: Сенсорное управление
Видео
Объективов: 2
Стандарт видеосигнала: PAL (по умолчанию) и NTSC
Сеть
Проводная сеть: 10/100 Мбит/с с автоопределением
Wi-Fi: Не поддерживается
Интерфейсы
Входы тревоги: 2
Выход тревоги: 1
PoE: IEEE802.3at, стандартное PoE
Сетевой интерфейс: 1
RS-485: 1
Wiegand: 1, поддержка входа Wiegand, односторонний
Управление замком: 1
Кнопка выхода: 1
Вход двери (датчик состояния двери): 1
Антисаботаж (TAMPER): 1
USB: 1
Вместимость
Пользователи: до 3000
Карты: до 3000
Лица: до 3000
События: до 150 000
Аутентификация
Тип карт: Карты M1
Частота считывания карт: 13,56 МГц
Время распознавания лица: менее 0,2 сек.
Точность распознавания лица: более 99%
Дистанция распознавания лица: от 0,3 до 1,5 м
Общие характеристики
Кнопка: 1 физическая кнопка вызова
Питание: 12 В DC, 1 А или стандартное PoE
Рабочая температура: от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F)
Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации)
Габариты: 165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98")
Монтаж: Настенное крепление
Уровень защиты: IP65
Вес
Вес брутто: 0,60 кг (1,33 фунта)
Вес нетто: 0,30 кг (0,66 фунта)
Языки интерфейса
Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), турецкий, французский
Функции
Распознавание QR-кода: Поддержка сканирования QR-кодов через встроенную камеру
Защита от подделки лица (антиспуфинг): Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь: Поддерживается
Голосовые подсказки: Поддерживаются
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	Общие характеристики
Корпус: металлический, безвентиляторная конструкция
Масса нетто: 0,2 кг
Масса брутто: 0,5 кг
Габариты (Ш × В × Г): 121,1 × 83,1 × 27,6 мм
Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
Температура хранения: от -40 °C до 85 °C
Рабочая влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
Относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
Источник питания: 54 В DC, 0,92 A
Максимальное энергопотребление: 50 Вт
Потребление в режиме ожидания: менее 3 Вт
Способ установки: настольное или настенное крепление
Защита от перенапряжений: 6 кВ
Сетевые параметры
Порты:
4 порта PoE 10/100 Мбит/с
2 порта RJ45 10/100 Мбит/с
MAC-таблица: 2K
Коммутационная способность: 1,2 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов: 0,89 млн пакетов/сек (Mpps)
Внутренний буфер (кэш): 768 Кбит
PoE-питание
Поддерживаемые стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Распиновка питания PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+)
PoE-порты: порты 1–4
Максимальная мощность на порт: 30 Вт
Общий бюджет питания PoE: 45 Вт
Дополнительные функции
Функция удлинённой передачи:
Порты 1–4: передача данных и питания на расстояние до 300 м
Фактическая дальность зависит от модели камеры и состояния кабеля
Сертификация и соответствие стандартам
Электромагнитная совместимость (EMC):
CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020)
Безопасность:
CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014, 2-е издание)
CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
Экологическая безопасность:
CE-RoHS (2011/65/EU)
WEEE (2012/19/EU)
REACH (Регламент (EC) № 1907/2018)
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	U/UTP - неэкранированная витая пара
Кабель предназначен для построения структурированных кабельных систем (СКС) внутри помещений с частотой передачи сигналов до 100 МГц (Cat.5e).
Токопроводящие жилы выполнены из одножильной медной проволоки с номинальным диаметром 0,51 мм, поверх которой наложена изоляция из полиэтилена высокой плотности. Изолированные жилы скручены в пары. Количество пар - 4. Пары жил скручены в сердечник по повивной системе. Повивы имеют цветовую идентификацию.  Внешняя оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридного пластиката серого цвета (PVC). Наружный диаметр кабеля - 5,4 мм.
Вес - 32,8кг/км
Длина в бухте - 305 м
Диаметр жилы, мм  - 0,51мм
Продается только бухтами
Стандарт на кабель - СТ ТОО 41021646-34-2007, IEC 11801, АКЗК 005-2015
- Токопроводящая жил - Медная мягкая проволока диаметром 0,51
- Изоляция токопроводящей жилы - ПЭ
- Вид скрутки - Парная
- Количество пар в кабеле - 4
- Расцветка изоляции жил - Согласно ANSI/TIA-568
- Наружная оболочка - ПВХ
Электрические характеристики
- Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/100 м, не более - 9,5
- Асимметрия сопротивления жил в паре/ четверке по посто-янному току, %, не более - 3
- Рабочая ёмкость пары на частоте, нФ/км, не более 0,001 МГц - 56
- Сопротивление изоляции постоянному току, МОм*км, не менее - 150
- Испытательное напряжение постоянного тока в течение 1 мин, кВ - 1,0
- Испытательное напряжение переменного тока в течение 1 мин на частоте 0,00005МГц, кВ - 0,7
- Волновое сопротивление на частоте, Ом - 0,064-1,0 - 100±25 // 1,0-250 - 100±15
- Скорость распространения, волны на частоте, % от скоро-сти света в вакууме, не менее 10 МГц - 65
- Задержка сигнала на частоте 10 МГц, нс/ 100м, не более - 555
- Разность задержки сигнала между парами на частоте 10 МГц, нс/ 100м - 50
- Затухание в кабеле на частоте, дБ/100 м - 1 МГц - 3,0 // 16 МГц - 4,5 // 100 МГц - 24,0
- Переходное затухание на ближнем конце между парами (NEXT) на частоте, дБ/100 м, не менее - 1 МГц - 60,0 // 16 МГц - 53,5 // 100 МГц - 30,1
- Возвратные потери на частоте, дБ/100 м - 1 МГц - 17,0 // 16 МГц - 17,0 // 100 МГц - 17,0
Механические характеристики
- Значение растягивающего усилия кабеля, не более, Н - 80
- Раздавливающие усилие, Н/см, не менее - 40
- Минимальный радиус изгиба кабеля, мм - 35
- Температура эксплуатации - от -20 до +60°С
- Температура хранения и транспортировки - от -20 до +60°С
- Температура монтажа - от -10 до +60°С
- Относительная влажность при температуре +350 C, % - 98
- Наружный размер кабеля, мм - 5,4Изолированные жилы скручены в пары. Количество пар - 4. Пары
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	TE Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Технические характеристики:
Артикул    4G06
Связь    4G,3G
Тип подключения    SIM
Форм фактор    внутреннее
Тип оборудования    LTE Wi-Fi роутер
Стандарты Wi-Fi    Wi-Fi 4 (802.11n)
Стандарты связи GSM    4G, CDMA, GSM, HSPA+
Тип модема    LTE
Скорость передачи    50 Mbps
Скорость приема    300 Mbps
Направленность антенны    всенаправленная
Антенна (кол-во)    2 шт
Мощность передачи (макс)    20 dBm
Режимы беспроводной сети    Access Point
Порты и интерфейсы    2 × порты RJ45 10/100 Мбит/с
1 × порт RJ11
1 × слот 2FF SIM
Стандарты проводной связи    802.3 (10BASE-T) Ethernet
802.3u (100BASE-TX) Ethernet
Питание    12V, 1A
Виды шифрования    WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Кнопки    Power, WPS/Reset
Возможность установки в стойку    нет
Тип точки доступа    CPE
Диапазоны частот    2,4 GHz
Кол-во портов RJ45    2
Цвет    белый
Рабочая влажность    10…90%
Комплектация    
LTE Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Съёмные антенны 3G/4G, 2 шт.
Телефонный кабель RJ11
Кабель Ethernet
Блок питания
Руководство по быстрой установке
Корпус    пластик
Сертификаты    CE, FCC, RoHS
Рабочая температура    0…+40 °C
Размеры (Ш×В×Г)    12,6×6×18,5 cm
Вес товара    0,35 кг



Руководитель ОАМТО						Добычин В.А.





Бетті тану биометриялық терминалдарын (Face ID) монтаждау және баптау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

· Жұмыстардың атауы: Бақылау және басқару жүйесіне қолжетімділік (ББЖҚ) шеңберінде бетті тану биометриялық терминалдарын (Face ID), монтаждау, қосу және іске қосу-баптау бойынша жұмыстар кешенін орындау.
· Жұмыстарды орындау мақсаты: Объектінің аумағына қызметкерлер мен келушілердің қолжеткізуін автоматты түрде жанаспайтын тәсілмен бақылауды ұйымдастыру, жұмыс уақытын дәл есепке алу және рұқсатсыз кірудің алдын алу.
· Жүйенің жұмыс режимі: Үздіксіз, тәулік бойы (24/7).

2. ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН КӨЛЕМІ
Жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормалары мен өндірушілердің техникалық құжаттамасына қатаң сәйкестікте кезең-кезеңімен орындалады:
1. Дайындық жұмыстары: Орнату орындарын тексеру, жарықтандыру аймақтарын, орнату биіктігін (еденнен оңтайлы биіктігі 1,4–1,6 м) және камералардың көру бұрыштарын ескере отырып, жабдықты монтаждау нүктелерін келісу.
2. Монтаждау және кабель төсеу жұмыстары: Әлсіз токты кабель желілерін (Ethernet UTP Cat 5e/6, қоректендіру кабельдері) қорғаныш ПВХ-арналарында немесе гофрленген құбырларда төсеу. Терминалдарды қабырғаларға, кронштейндерге немесе тіректерге бекітіп орнату. Терминалдарды атқарушы құрылғылармен (электромагниттік/электромеханикалық құлыптар, турникеттер) және үздіксіз қоректендіру блоктарымен (ҮҚБ) қосу.
3. Іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ): IP-мекенжайлауды баптау, Face ID терминалдарын КББЖ серверімен интеграциялау, камера параметрлерін калибрлеу (жарықтың шамадан тыс түсуін өтеу, фотосуреттерді немесе телефондағы бейнежазбаларды пайдалану арқылы алдаудан қорғау үшін «шынайы» бетті анықтау — Anti-Spoofing), өту сценарийлерін тестілеу.
4. Тапсыру-қабылдау және оқыту: Жүйені кешенді сынақтан өткізу, Тапсырыс берушінің әкімшілерін биометриялық үлгілерді енгізу қағидаларына оқыту, атқарушылық құжаттаманы тапсыру.

3. ЖАБДЫҚҚА ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
· Сәйкестендіру әдістері: Бет геометриясын тану (негізгі әдіс), жанаспайтын карталарды оқу (Mifare/EM-Marine), PIN-кодты енгізу.
· Бетті тану параметрлері: Танудың қашықтығы — 0,3-тен 2,0 метрге дейін; тану жылдамдығы — 0,2–0,5 секундтан аспайды; сәйкестендіру дәлдігі (FRR) — 1%-дан аз.
· Құрылғы жадының сыйымдылығы: Кемінде 3 000 бет үлгісін және жергілікті журналда кемінде 100 000 оқиғаны сақтау.
· Аппараттық бөлігі: Диагоналі кемінде 4,3 дюйм болатын түрлі-түсті сенсорлық дисплей, толық қараңғылықта немесе қарсы жарық жағдайында жұмыс істеуге арналған инфрақызыл жарықтандырғышы (ИЖ) бар қос камера. Интерфейстері: Ethernet (RJ-45), Wiegand, RS-485, релелік шығыс.
· Климаттық жағдайлар: Ішкі үй-жайларға арналған — 0°C-тан +45°C-қа дейін; сыртта орнатуға арналған нұсқа — -30°C-тан +60°C-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес.
· 
4. ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
· Барлық жұмыстар электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚОҚ), өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып, білікті персоналмен орындалады. Кабель трассалары үй-жайлардың эстетикалық көрінісін бұзбай, жасырын тәсілмен немесе кабельдік қораптарда төселеді.

5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
· Орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай кепілдік беріледі.
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	Операциялық жүйе: Linux
Экран
Экранның өлшемі : 4,5 дюйма
Ажыратымдылық: 480 × 854
Түрі: СК-дисплей (LCD)
Басқару әдісі: Сенсорлық басқару
Бейнекамера
Бейнекамералар саны: 2
Бейне стандарты: PAL (әдепкі бойынша) және  NTSC
Желі
Сымды желі: автоматты анықтау функциясы бар 10/100 Мбит/с 
Wi-Fi: Қолдау көрсетілмейді
Интерфейстер
Дабыл кірістері: 2
Дабыл шығысы: 1
PoE: IEEE802.3at, стандарты, PoE қолдауы
Желілік интерфейстер саны: 1
RS-485: 1
Wiegand: 1, біржақты Wiegand кірісін қолдау
Құлыпты басқару: 1
Шығу батырмасы: 1
Есік кірісі (есік күйінің датчигі): 1
Корпусты ашудан қорғау датчигі (TAMPER): 1
USB: 1
Жад сыйымдылығы
Пайдаланушылар саны: 3000 дейін
Карталар: 3000 дейін
Беттер саны: 3000 дейін
Оқиғалар: 150 000 дейін
Аутентификация
Карта түрі: M1 карталары
Картаны оқу жиілігі: 13,56 МГц
Бетті тану уақыты: 0,2 сек. аз.
Бетті тану дәлдігі: 99% -дан жоғары
Бетті тану қашықтығы: 0,3-тен 1,5 метрге дейін
Жалпы сипаттамалары
Батырмалар: қоңырау шалуға арналған 1физикалық батырма
Қуат көзі: 12 В DC, 1 А немесе стандартты PoE
Жұмыс температурасы: -30 °C-тан +60 °C -қа дейін (-22 °F -дан +140 °F дейін)
Жұмыс ылғалдығы: 10% -дан 90%-ға дейін (конденсациясыз)
Габариттік өлшемдері: 165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98")
Орнату түрі: қабырғаға орнату
Қорғаныс дәрежесі: IP65
Брутто салмағы: 0,60 кг (1,33 фунт)
Нетто салмағы: 0,30 кг (0,66 фунт)
Интерфейс тілдері
Ағылшын, испан (Оңтүстік Америка), араб, тай, индонезия, орыс, вьетнам, португал (Бразилия), түрік және француз тілдері
Функциялар
QR-кодты тану: кіріктірілген камера арқылы QR-кодтардды сканерлеуді қолдау 
Бетті қолдан жасау арқылы алдаудан қорғау (антиспуфинг): Қолдау көрсетіледі
Екіжақты аудиобайланыс: Қолдау көрсетіледі
Дауыстық нұсқаулар: Қолдау көрсетіледі

	[image: ]
	Жалпы сипаттамалар
Корпусы: металл, желдеткішсіз конструкция 
Таза салмағы: 0,2 кг 
Жалпы салмағы: 0,5 кг 
Өлшемдері (Ш ×В × Г): 121,1 × 83,1 × 27,6 мм 
Жұмыс температурасы: 0 °C-тан 40 °C-қа дейін
Сақтау температурасы: −40 °C-тан 85 °C-қа дейін 
Жұмыс кезіндегі ылғалдылық: 5%-дан 95%-ға дейін (конденсациясыз) Салыстырмалы ылғалдылық: 5%-дан 95%-ға дейін (конденсациясыз) 
Қуат көзі: 54 В DC, 0,92 А 
Энергия тұтынудың ең жоғары мөлшері: 50 Вт 
Күту режиміндегі энергия тұтыну: 3 Вт-тан аз 
Орнату тәсілі: үстелге немесе қабырғаға орнату 
Кернеу қысымының артуынан қорғау: 6 кВ
Желілік параметрлері
Порттар:
· 4 PoE порты, 10/100 Мбит/с
· 2 RJ45 порты, 10/100 Мбит/с
MAC-кестесі: 2K 
Коммутация өткізу қабілеті: 1,2 Гбит/с 
Пакеттерді жіберу жылдамдығы: секундына 0,89 млн пакет (Mpps) 
Ішкі буфер (кэш): 768 Кбит
PoE арқылы қуаттандыру
Қолдау көрсетілетін PoE стандарттары: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
PoE қуаттандыру контактілерінің орналасуы: End-span: 1/2(−), 3/6(+) 
PoE порттары: 1–4 порттар 
Бір портқа берілетін ең жоғары қуат: 30 Вт 
PoE қуаттандырудың жалпы қуат бюджеті: 45 Вт
Қосымша функциялар
Деректерді ұзақ қашықтыққа беру функциясы:
· 1–4 порттар: деректер мен қуатты 300 м-ге дейінгі қашықтыққа беру.
· Нақты беру қашықтығы камера моделіне және кабельдің күйіне байланысты.
Сертификаттау және стандарттарға сәйкестік
Электромагниттік үйлесімділік (EMC):
CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020)
Қауіпсіздік:
CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014, 2-ші басылым)
CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
Экологиялық қауіпсіздік:
CE-RoHS (2011/65/EU)
WEEE (2012/19/EU)
REACH (Регламент (EC) № 1907/2018)
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	U/UTP – экрандалмаған бұралған жұп кабель. 
Кабель ғимарат ішіндегі құрылымдалған кабельдік жүйелерді  (СКС)  құруға арналған. Сигналдарды беру жиілігі 100 МГц-ке дейін (Cat.5e).
Ток өткізгіш өзектер бір сымды мыс өткізгіштен жасалған , номиналды диаметрі  0,51 мм, оның үстіне тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған оқшаулағыш қабат қапталған. Оқшауланған өзектер жұп болып бұралған. Жұптар саны - 4. Әр жұптың сымдары өзара бұралған.  
Әр жұптың сымдарының түстері бойынша ажыратылады. Сыртқы қабығы сұр түсті поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған. 
Кабельдің сыртқы диаметрі - 5,4 мм.
Салмағы - 32,8кг/км
Орам ұзындығы - 305 м
Өткізгіш өзектің диаметрі - 0,51мм
Сатылуы тек ораммен.
Кабельге қойылатын стандарттар - СТ ТОО 41021646-34-2007, IEC 11801, АКЗК 005-2015
- Ток өткізгіш өзек - диаметрі 0,51мм жұмсақ мыс сым.
- Ток өткізгіш өзектің оқшаулағышы - ПЭ
- Бұралу түрі - жұптық
- Кабельдегі жұптар саны - 4
- Оқшаулағыш сымдардың түстік таңбалануы - ANSI/TIA-568 стандартына сәйкес.
- Сыртқы қабығы - ПВХ
Электрлік сипаттамалары
- Тұрақты токтағы өткізгіш өзектің кедергісі, Ом/100 м, - 9,5 аспайды.
- Жұптағы немесе төрттіктегі кедергілер асимметриясы, тұрақты ток кезінде – 3% аспайды
- Жұптың жұмыс сыйымдылығы жиілігінде 0,001 МГц - 56 нФ/км аспайды.
- Оқшаулаудағы тұрақты токтың кедергісі  150 МОм*км, кем емес
- Тұрақты токпен сынау кернеуі 1 мин ішінде, 1,0 кВ.
- Айналмалы токпен сынау кернеуі 1 мин ішінде, 0,00005МГц, жиілікте 0,7 кВ
- Толқындық кедергісі, жиілікте Ом - 0,064-1,0 - 100±25 // 1,0-250 - 100±15
- Таралу жылдамдығы, вакуумдағы жарық жылдамдығының кемінде 65 %-ы,10 МГц жиілікте. 
- Сигналдың кідірісіне 10 МГц жиілікте 100м, кабельге 555 нс-тан аспайды.
- Белгілі бір жиілікте жұптар арасындағы сигналдың таралу кідірісінің айырмашылығы 10 МГц, нс/ 100м - 50
- Белгілі бір жиіліктегі кабельдегі сигналдың әлсіреуі, дБ/100 м - 1 МГц - 3,0 // 16 МГц - 4,5 // 100 МГц - 24,0
- Белгілі бір жиілікте жұптар арасындағы жақын шеттегі өтпелі әлсіреуі, дБ/100 м, 1 МГц - 60,0 // 16 МГц - 53,5 // 100 МГц - 30,1 аз емес.
- Белгілі бір жиіліктегі кері шағылу шығындары, дБ/100 м - 1 МГц - 17,0 // 16 МГц - 17,0 // 100 МГц - 17,0
Механикалық сипаттамалары
- Кабельге түсетін созу күшінің ең жоғары мәні, не более, Н - 80
- Қысу күші, Н/см, не менее - 40
- Кабельдің ең аз иілу радиусы, мм - 35
- Пайдалану температурасы - от -20 до +60°С
- Сақтау және тасымалдау температурасы  - от -20 до +60°С
- Орнату температурасы - от -10 до +60°С
- Салыстырмалы ылғалдылық +350 C, % - 98
- Кабельдің сыртқы өлшемі, мм - 5,4 Оқшауланған өзектер жұп болып бұралған.
Жұптың саны - 4. 
* Жұп аралық жиілікте дабыл кедергісінің айырмашылығы  
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	TE Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Техникалық сипаттамалары:
Бренд     Tenda
Артикул    4G06
Байланыс    4G,3G
Қосу түрі    SIM
Форм-фактор: ішкі (ішкі орнатуға арналған).
Жабдықтың түрі    LTE Wi-Fi роутер
Wi-Fi  Стандарттары Wi-Fi 4 (802.11n)
Байланыс стандарттары GSM    4G, CDMA, GSM, HSPA+
Модем түрі    LTE
Деректерді беру жылдамдығы: 50 Мбит/с 
Деректерді қабылдау жылдамдығы: 300 Мбит/с Антеннаның бағыттылығы: жан-жақты бағытталған 
 Антенна (саны) - 2 дана
Беру қуаттылығы (жоғары)  -  20 dBm
Сымсыз желі режимдері: Access Point 
Порттары мен интерфейстері: 2 × RJ45 порты, 10/100 Мбит/с
1 × RJ11 порты
1 × 2FF SIM картасына арналған слот
Сымды байланыс стандарттары: 802.3 (10BASE-T) Ethernet
802.3u (100BASE-TX) Ethernet
Қорек көзі    12V, 1A
Шифрлау түрлері: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Батырма    Power, WPS/Reset
Тірек шкафына орнату мүмкіндігі жоқ
 Қолжетімділік нүктесінің түрі: CPE 
Жиілік диапазоны - 2,4 GHz 
RJ45 порттарының саны - 2
Түсі ақ 
Жұмыс ылғалдылығы - 10…90%
Жиынтықталымы
LTE Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Алмалы-салмалы антенналар 3G/4G, 2 шт.
Телефон кабельдері RJ11
Кабель Ethernet
Қоректендіру көзі
Жылдам орнату жөніндегі нұсқаулық 
Корпусы пластик.
Сертификаттары    CE, FCC, RoHS
Жұмыс температурасы - 0…+40 °C
Өлшемдері (Ш×В×Г)    12,6×6×18,5 cm
Тауардың салмағы - 0,35 кг
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