Приложение №2
Техническая спецификация 
на ремонт и обслуживание насосного и котельного оборудования
       1. Перечень оборудования
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	Насосы циркуляционные, центробежные 
	28

	3
	Ремонт котельного оборудования
	14

	
	Итого:
	42


         2. Описание работ:
· Разборка насоса, электродвигателя;
· Проведение полной диагностики агрегата (визуальный осмотр, проверка комплектации (клеммник, вентилятор, кожух и т.п.), целостность корпуса, крышек, состояние вала, подшипников, замер корпусной изоляции и сопротивления обмоток);
· Ремонт гидрочасти с использованием оригинальных запчастей завода-изготовителя;

· Замена комплектующих вместо вышедших из строя, проведение комплексных ремонтных работ;
· Разборка, осмотр статора и ротора;

· Демонтаж обмотки, очистка пазов от остатков корпусной изоляции, подготовка статора к укладке;

· Изготовление новой обмотки, клиньев, лобовых прокладок;

· Укладка обмотки в пазы, установка лобовых прокладок, клиновка пазов, бондаж, испытание обмотки;

· Пропитка и сушка;

· Сборка электродвигателя (с заменой подшипников, при необходимости).

· Проведение испытаний на специальном стенде «искусственная скважина».
· Заключительный акт (в случае невосстановления агрегата) с описанием причин.
· В сумму входят Все комплектующие, запасные части и тд
3. Срок гарантии: 12 месяцев.

4. Срок выполнения работ: в течение 16-ти календарных дней после заявки Заказчика в указанном в ней объеме. Договор действует с момента заключения (подписания обеими сторонами) до 31 декабря 2026 года.

