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Техническая спецификация

Работа по пошиву 4 комплектов штор (портьер) с подхватами и тюлем в комплекте
Каждый комплект должен включать плотные декоративные шторы (портьеры) с подхватами и полупрозрачным тюлем.
Размеры полотен ткани портьер по ширине: в 1 комплекте 2 полотна портьер шириной по 2 метра (допустимые отклонения +/- 5 см к каждому полотну). Общая ширина портьер — 16 метров без учёта сборки и подхватов. 
Размеры тюля по ширине: 4 полотна, каждый по 5 метров (допустимые отклонения +/- 5 см к каждому полотну).
Высота потолка 2,7м.  До начала раскроя и пошива Поставщик производит контрольный замер непосредственно на месте установки с учётом фактической высоты помещения, возможных перепадов и неровностей пола, а также особенностей крепления карниза.
Поставщику при пошиве штор (портьер) с подхватами и тюлем нужно будет учесть тип карниза. 
 Тип карниза: потолочный, двухрядный.

Шторы (портьеры) 
Тип ткани: плотная портьерная ткань блэкаут
Цвет: тауп (оттенок согласовать с Заказчиком)
Края изделия должны быть обработаны, нижний край — подшит.
Верхняя часть должна иметь шторную ленту (тесьма) для формирования равномерных складок.

Тюль: 
Тип ткани: вуаль или аналогичная лёгкая полупрозрачная ткань.
Цвет: белый или молочный.
Ткань должна обеспечивать естественное рассеивание дневного света.
Края должны быть обработаны, нижний край — подшит.
Верхняя часть должна иметь шторную ленту для равномерного формирования складок.





№ 2-қосымша
Техникалық ерекшелік
Ұстатқыштары бар перделер мен тюльді қоса алғанда, 4 жиынтық перде тігу жұмыстары
Әрбір жиынтық ұстатқыштары бар тығыз сәндік перделерден (портьерлерден) және жартылай мөлдір тюльден тұруы тиіс.
Портьер матасының ені бойынша өлшемдері: 1 жиынтықта ені 2 метрден болатын 2 портьер полотносынан тұрады (әрбір полотно үшін ± 5 см шегінде ауытқуға жол беріледі). Портьерлердің жалпы ені қатпарларға жинауды және ұстатқыштарды есепке алмағанда 16 метрді құрайды.
Тюльдің ені бойынша өлшемдері: ені 5 метрден болатын 4 полотно (әрбір полотно үшін ± 5 см шегінде ауытқуға жол беріледі).
Төбенің биіктігі: 2,7 м. Матаны пішу мен тігуді бастамас бұрын Жеткізуші орнату орнында нақты өлшемдер алуы тиіс. Бұл ретте үй-жайдың нақты биіктігі, еденнің ықтимал деңгей айырмашылықтары мен тегіс еместігі, сондай-ақ карнизді бекіту ерекшеліктері ескерілуі қажет.
Ұстатқыштары бар портьерлер мен тюльді тігу кезінде Жеткізуші карниздің түрін ескеруі тиіс.
Карниздің түрі: төбеге бекітілетін, екі қатарлы.

Портьерлер
Матаның түрі: жарық өткізбейтін (блэкаут) тығыз портьерлік мата.
Түсі: тауп (реңкі Тапсырыс берушімен келісіледі).
Бұйымның жиектері өңделуі, төменгі жиегі қайырылып тігiлуі тиіс.
Жоғарғы бөлігі біркелкі қатпарлар қалыптастыруға арналған перделік таспамен (тесьмамен) жабдықталуы тиіс.

Тюль
Матаның түрі: вуаль немесе соған ұқсас жеңіл, жартылай мөлдір мата.
Түсі: ақ немесе сүт түстес.
Мата күндізгі жарықты табиғи түрде шашыратуды қамтамасыз етуі тиіс.
Матаның жиектері өңделіп, төменгі жиегі қайырылып тігiлуі тиіс.
Жоғарғы бөлігі біркелкі қатпарлар қалыптастыруға арналған перделік таспамен жабдықталуы тиіс.

