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	1
	Работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) балконного оконно-дверного блока из металлопластикового (ПВХ) профиля белого цвета.
	Содержание работ:
1. Выезд Исполнителя на объект в г. Приозёрск Карагандинской области для проведения контрольных замеров.
2. Изготовление балконного оконно-дверного блока по согласованным с Заказчиком размерам.
3. Доставка изделия до места установки.
4. Монтаж нового балконного блока, его выравнивание и надёжное крепление.
5. Герметизация монтажных швов, установка внутреннего подоконника и наружного отлива.
6. Регулировка фурнитуры, проверка открывания и закрывания двери и оконных створок.
7. Уборка строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
         
Требования к результату: установленный блок должен соответствовать согласованным размерам и техническим характеристикам, обеспечивать плотное прилегание створок, герметичность монтажных швов и исправную работу фурнитуры.

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Приозёрск.

Условия выполнения: все размеры являются предварительными. Изготовление допускается только после проведения контрольного замера на объекте и согласования окончательных размеров с Заказчиком. Стоимость изготовления, доставки, монтажа, необходимых комплектующих и выезда на замер должна быть включена в общую стоимость договора.
            
Технические характеристики
Тип изделия-Балконный оконно-дверной блок из ПВХ-профиля
Материал и цвет профиля-ПВХ, белый
Размер строительного проёма (Ш × В)-1915 × 2350 мм
Конфигурация при взгляде из помещения-Балконная дверь слева, оконная часть справа
Ширина оконной части-1200 мм
Высота оконной части-1450 мм; 
окно расположено выше уровня пола, под ним предусмотрена зона под подоконник
Высота верхней горизонтальной форточки-520 мм
Высота нижней части окна-930 мм (расчётно: 1450 − 520 мм)
Ширина дверной части-Ориентировочно 715 мм (расчётно; окончательно определить после контрольного замера и согласования габаритов профиля)
Остекление двери-Остекление в верхней части дверного полотна; нижняя часть — глухая сэндвич-панель
Стеклопакет-Двухкамерный стеклопакет (три стекла) либо эквивалентный по согласованным требованиям теплозащиты
Оконная форточка-Верхняя горизонтальная, открывающаяся внутрь в откидном режиме
Открывание двери-Поворотно-откидная фурнитура, открывание внутрь помещения; ручка со стороны помещения
Петли двери-Три дверные петли
Фурнитура-Комплектная, предназначенная для ПВХ оконно-дверных конструкций; плавное открывание, закрывание и надёжная фиксация
Уплотнение-Эластичные уплотнители по периметру открывающихся створок
Комплектность-Блок в сборе, стеклопакеты, дверная сэндвич-панель, ручки, петли, запорная и открывающая фурнитура, уплотнители, внутренний подоконник, наружный отлив

Требования к подоконнику и наружному отливу:
В комплект поставки балконного оконно-дверного блока должны входить:
внутренний подоконник, устанавливаемый со стороны помещения;
наружный отлив (наружный подоконник), устанавливаемый со стороны улицы.
Длина, ширина, цвет и другие параметры внутреннего подоконника и наружного отлива определяются Исполнителем по результатам обязательного контрольного замера на объекте и предварительно согласовываются с Заказчиком.
Внутренний подоконник и наружный отлив должны быть совместимы с оконно-дверным блоком, обеспечивать надлежащее примыкание к конструкции. Наружный отлив должен обеспечивать отвод дождевой воды от оконного блока.
Стоимость внутреннего подоконника, наружного отлива и необходимых комплектующих должна быть включена в общую стоимость предложения Исполнителя.

Требования к размерам и согласованию
•Размеры 1915 × 2350 мм и все остальные размеры, указанные в настоящей спецификации, носят предварительный характер. поставщик обязан выехать на объект и выполнить контрольный замер до изготовления изделия; окончательные размеры согласовываются с Заказчиком.
•До изготовления поставщик обязан выполнить контрольный замер либо согласовать с заказчиком окончательные размеры изделия, монтажные зазоры, положение подоконника и направление открывания.
•Конфигурация должна соответствовать описанию: дверь слева с остеклением в верхней части и глухой нижней панелью; окно справа с верхней горизонтальной откидной форточкой высотой 520 мм; на двери — три петли.
	
Требования к качеству и безопасности
•Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без трещин, сколов, деформаций и иных видимых дефектов.
•Профиль, стеклопакеты и фурнитура должны быть совместимыми между собой и предназначенными для эксплуатации в оконно-дверных блоках.
•Стеклопакеты должны быть герметичными; створки и дверь должны открываться и закрываться без заеданий, а в закрытом положении обеспечивать плотный притвор.
	Работу выполнить в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка работ осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
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	№
	Атауы
	Техникалық ерекшелігі
	Өлш. Бірл.
	Саны
	Бірлік үшін Баға
	Жалпы сома, теңге

	1.
	Ақ түсті металл пластиктен (ПВХ) жасалған балкон терезе-есік блогын дайындау, жеткізу және орнату (монтаждау) жөніндегі жұмыстар.
	Жұмыстың мазмұны:
1. Бақылау өлшеулерін жүргізу үшін Орындаушының Қарағанды облысының Приозерск қаласындағы объектіге шығуы.
2. Балкон терезе-есік блогын Тапсырыс берушімен келісілген мөлшерде дайындау.
3. Өнімді орнату орнына жеткізу.
4. Жаңа балкон блогын орнату, оны Туралау және сенімді бекіту.
5. Монтаждау тігістерін герметизациялау, ішкі терезе төсенішін және сыртқы толқынды орнату.
6. Арматураны реттеу, есік пен терезе жапқыштарының ашылуын және жабылуын тексеру.
7. Жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау.
         
Нәтижеге қойылатын талаптар: орнатылған блок келісілген өлшемдер мен техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі, жапқыштардың тығыз орналасуын, монтаждау тігістерінің герметикалығын және фурнитураның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Приозерск қаласы.

Орындау шарттары: барлық өлшемдер алдын ала жасалған. Дайындау объектіде бақылау өлшемін жүргізгеннен және түпкілікті өлшемдерді Тапсырыс берушімен келіскеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Қажетті жиынтықтауыштарды дайындау, жеткізу, монтаждау және өлшеуге шығу құны шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
            
Техникалық сипаттамалары
Өнім түрі-ПВХ профилінен жасалған балкон терезе және есік блогы
Профиль материалы мен түсі-ПВХ, АҚ
Құрылыс саңылауының өлшемі (W × W) -1915 × 2350 мм
Бөлмеден қараған кезде конфигурация-сол жақтағы балкон есігі, оң жақтағы терезе бөлігі
Терезе бөлігінің ені - 1200 мм
Терезе бөлігінің биіктігі - 1450 мм; 
терезе еден деңгейінен жоғары орналасқан, оның астында терезе астындағы аймақ бар
Жоғарғы көлденең терезенің биіктігі - 520 мм
Терезенің төменгі бөлігінің биіктігі-930 мм (есептелген: 1450-520 мм)
Есік бөлігінің ені-шамамен 715 мм (есептік; бақылау өлшеуінен және профиль өлшемдерін келіскеннен кейін түпкілікті анықтау)
Есікті әйнектеу - есік жапырағының жоғарғы жағындағы Әйнек; төменгі бөлігі-соқыр сэндвич панелі
Екі қабатты терезе-екі камералы екі қабатты терезе (үш шыны) немесе жылудан қорғаудың келісілген талаптары бойынша баламалы
Терезе терезесі-жоғарғы көлденең, ішке қарай бүктелген режимде ашылады
Есікті ашу-айналмалы-жиналмалы фурнитура, үй-жайдың ішін ашу; үй-жай жағынан тұтқа
Есік ілмектері-үш есік ілмегі
Арматура-ПВХ терезе-есік конструкцияларына арналған жиынтық; тегіс ашу, жабу және сенімді бекіту
Тығыздау-ашылатын жапқыштардың периметрі бойынша серпімді тығыздағыштар
Жиынтық-жинақталған Блок, екі қабатты терезелер, есік сэндвич панелі, тұтқалар, топсалар, жабылатын және ашылатын арматура, тығыздағыштар, ішкі терезе төсеніші, сыртқы құю

Терезе төсенішіне және сыртқы ағынға қойылатын талаптар:
Балкон терезе-есік блогын жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:
үй-жай жағынан орнатылатын ішкі терезе төсеніші;
көше жағынан Орнатылатын сыртқы толқын (сыртқы терезе төсеніші).
Ішкі терезе төсенішінің және сыртқы толып кетудің ұзындығы, ені, түсі және басқа параметрлерін Орындаушы объектідегі міндетті бақылау өлшемінің нәтижелері бойынша айқындайды және Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Ішкі терезе төсеніші мен сыртқы толқын терезе мен есік блогымен үйлесімді болуы керек, құрылымға дұрыс жанасуды қамтамасыз етуі керек. Сыртқы толқын жаңбыр суын терезе блогынан шығаруды қамтамасыз етуі керек.
Ішкі терезе төсенішінің, сыртқы ағынның және қажетті компоненттердің құны Орындаушының ұсынысының жалпы құнына қосылуы керек.

Өлшемдер мен келісуге қойылатын талаптар
* 1915 × 2350 мм өлшемдері және осы спецификацияда көрсетілген барлық басқа өлшемдер алдын ала сипатта болады. өнім беруші объектіге баруға және бұйымды дайындағанға дейін бақылау өлшемін орындауға міндетті; түпкілікті өлшемдер Тапсырыс берушімен келісіледі.
* Дайындалғанға дейін жеткізуші бақылау өлшеуін орындауға немесе Тапсырыс берушімен өнімнің соңғы өлшемдерін, монтаждық саңылауларды, терезе төсенішінің орнын және ашылу бағытын келісуге міндетті.
* Конфигурация сипаттамаға сәйкес келуі керек: жоғарғы жағында әйнегі бар сол жақтағы есік және бос төменгі панель; биіктігі 520 мм жоғарғы көлденең жиналмалы терезесі бар оң жақтағы терезе; есікте — үш ілмек.
	
Сапа және қауіпсіздік талаптары
* Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, чиптер, деформациялар және басқа да көрінетін ақауларсыз болуы керек.
* Профиль, екі қабатты терезелер мен арматура бір-бірімен үйлесімді және терезе мен есік блоктарында жұмыс істеуге арналған болуы керек.
* Екі қабатты терезелер герметикалық болуы керек; қақпақтар мен есіктер кептеліссіз ашылып, жабылуы керек, ал жабық күйде тығыз кіреберісті қамтамасыз етуі керек.
	Жұмысты Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін орындау қажет. Жұмыстарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
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