Внимательно читать техническую спецификацию

Техническая спецификация на проведение производственного контроля


Производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, направленных на обеспечение безопасности для человека и среды обитания.
Периодичность исследований определяется в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Ежегодные, квартальные или ежемесячные исследования проводятся в зависимости от вредности производственных факторов.
Информация о результатах производственного контроля, проводимого на производственных объектах, представляются в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Требования к поставщикам:
1) Иметь аккредитованную лабораторию для проведения лабораторных инструментальных исследовании ГОСТ-17025, либо иметь договор с аккредитованной лабораторией. 

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг

	№ 
	Наименование исследований

	1. 
	Параметры микроклимата (температура воздуха) - 30 точек

	2. 
	Освещенность 30 точек

	3. 
	Параметры ЭМП – 15 точек

	4. 
	Исследования эффективности вентиляции – 2 точки

	5. 
	Вода на бактериологические и химические исследования - 2 пробы

	6. 
	Дез средство сухой остаток и раствор


Следует провести нижеуказанные лабораторные исследования 1 раз в год:
