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Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2026  года № ___
Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика т
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования
	Ремонт платы управления с заменой электронных компонентов и аккумуляторной батареи дефибриллятора Philips HeartStart M3516A (Philips Medical Systems). Выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ, направленных на восстановление штатной работоспособности медицинского оборудования, включая:  проведение диагностики и дефектовки дефибриллятора;  ремонт платы управления питанием с восстановлением электрических цепей;  замену неисправных и вышедших из строя электронных компонентов платы управления питанием;  проверку параметров цепей питания и стабильности работы после ремонта;  замену аккумуляторной батареи 12 В, 2 А·ч на новую;  установку и подключение аккумуляторной батареи с проверкой системы зарядки;  настройку и конфигурирование рабочих параметров дефибриллятора;  проведение функционального тестирования аппарата после ремонта;  проверку корректности работы основных режимов и узлов дефибриллятора;  проведение итогового контроля работоспособности оборудования после выполнения ремонтных работ. Запасные части, аккумуляторная батарея и электронные компоненты, необходимые для выполнения ремонта, включены в стоимость работ.
	Одна услуга
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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
	№
ж/н
	Қызметтің атауы
	Техникалық ерекшлік
	Өлшем бірлігі

	1
	2
	3
	4

	2. 
	Медициналық жабдықтарды жөндеу / жаңғырту бойынша жұмыстар
	Электрондық компоненттерді және Philips heartstart m3516a (Philips Medical Systems) дефибриллятор батареясын ауыстырумен басқару тақтасын жөндеу. Медициналық жабдықтың штаттық жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының кешенін орындау, соның ішінде: • дефибриллятордың диагностикасы мен ақауын жүргізу • * Электр тізбектерін қалпына келтіре отырып, қоректендіруді басқару тақтасын жөндеу • * қоректендіруді басқару тақтасының ақаулы және істен шыққан электрондық компоненттерін ауыстыру; * жөндеуден кейін қоректендіру тізбектерінің параметрлерін және жұмыстың тұрақтылығын тексеру; ·12В, 2 А • сағ аккумулятор батареясын жаңасына ауыстыру; • зарядтау жүйесін тексерумен аккумулятор батареясын орнату және қосу; • дефибриллятордың жұмыс параметрлерін баптау және конфигурациялау; • жөндеуден кейін аппараттың функционалдық тестілеуін жүргізу; • дефибриллятордың негізгі режимдері мен тораптарының дұрыс жұмыс істеуін тексеру; * жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін жабдықтың жұмысына қорытынды бақылау жүргізу жұмыс. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектер, қайта зарядталатын батарея және электронды компоненттер жұмыс құнына кіреді
	Бір қызмет


