Техническая спецификация

	№
	Наименование параметра
	Требуемая характеристика

	1
	Тип изделия
	Секционные гаражные ворота со встроенной калиткой

	2
	Назначение
	Для установки в гаражном проёме

	3
	Размеры
	По результатам замера проёма. Габаритные размеры проема: 3300 мм (ширина) × 3100 мм (высота) Дополнительные замеры осуществляются поставщиком.

	4
	Материал полотна
	Стальные сэндвич-панели

	5
	Толщина панелей
	Не менее 40 мм

	6
	Наполнитель
	Пенополиуретан (ППУ)

	7
	Защитное покрытие
	Оцинковка и стойкое полимерное покрытие

	8
	Направляющие
	Оцинкованная сталь

	9
	Уравновешивающий механизм
	Торсионные пружины с защитой от неконтролируемого падения полотна

	10
	Встроенная калитка
	С замком, ручками, доводчиком и датчиком положения

	11
	Безопасность калитки
	Блокировка движения ворот при открытой калитке

	12
	Уплотнители
	По периметру полотна для защиты от пыли, сквозняков и влаги

	13
	Управление
	Электропривод потолочного типа.
Встроенный блок управления с радиоприемником — 1 шт.
Пульты дистанционного управления — 10шт. в комплекте.
Направляющая рейка (согласно высоте ворот).

	14
	Электропривод
	С дистанционным управлением

	15
	Защита от защемления
	Конструктивная защита в местах соединения секций

	16
	Коррозионная стойкость
	Защитное покрытие металлических элементов

	17
	Цвет
	Наружная сторона сэндвич-панели:  (Синий).
Внутренняя сторона сэндвич-панели: (Серо-белый).
Рама ворот: (Синий). Строго согласовать с Заказчиком

	18
	Комплектность
	Полотно, калитка, направляющие, пружины, ролики, крепёж и необходимая фурнитура

	19
	Демонтаж
	Демонтаж существующих гаражных ворот, включая полотно, направляющие, крепёжные элементы и другие составляющие конструкции.

	20
	Монтаж
	В соответствии с инструкцией производителя

	21
	Гарантия
	12 месяцев на изделия и механизм установки

	22
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ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА И УСТАНОВКА ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА
· Телефон для согласования: 8701-035-44-35, 8778-865-16-11
Поставщик после установки предоставлеет паспорт изделю, инструкцию по эксплуатацию. Калитка должна свободно открываться и закрываться, надёжно фиксироваться замком и оснащаться доводчиком. Конструкция должна обеспечивать защиту от самопроизвольного опускания полотна и защемления пальцев. Все комплектующие должны быть совместимы между собой и соответствовать требованиям производителя. При поставке с электроприводом должны быть предусмотрены необходимые устройства защиты и аварийного управления.
Техникалық сипаттама

	№
	Атауы
	Талап етілетін сипаттамалар

	1
	Өнім түрі
	Кіріктірілген есігі бар секциялық гараж қақпасы

	2
	Мақсаты
	Гараж қақпасына орнату

	3
	Өлшемдері
	Қақпаның жалпы өлшемдері: 3300 мм (ені) × 3100 мм (биіктігі). Қосымша өлшемдерді жеткізуші жүзеге асырады.

	4
	Материал түрі
	Болат сэндвич панельдері

	5
	Панельдердің қалыңдығы
	Кемінде 40 мм

	6
	Панельдердің ішкі толтырғышы
	Полиуретанды көбік толтырғыш (ППУ)

	7
	Қорғаныс жабыны
	Мырышталған және төзімді полимерлі жабын

	8
	Бағыттағыштыр
	Мырышталған болат

	9
	Теңестіру механизмі
	Құлауынан қорғалған бұралу серіппелері

	10
	Кіріктірілген есік
	Құлыпы, тұтқалары мен өз орнына келтіру және орналасу датчигі бар кіріктірілген қақпа

	11
	Қақпаның қауіпсіздігі
	Ашық қақпа қақпасының қозғалысын блоктау

	12
	Тығыздағыштар
	Шаңнан, желден және ылғалдан қорғауға арналған қақпаның периметрі бойынша тығыздағыштар

	13
	Басқару
	Төбелік типтегі электр жетегі.
Радиоқабылдағышы бар кіріктірілген басқару блогы-1 дана.
Қашықтан басқару пульті-10 дана.
Бағыттаушы рельс (Қақпаның биіктігіне сәйкес).

	14
	Электр жетегі
	Қашықтан басқарумен

	15
	Қысудан қорғау
	Секциялардың қосылу орындарындағы конструктивті қорғау

	16
	Коррозияға төзімділік
	Металл элементтерінің қорғаныш жабыны

	17
	Түсі
	Сэндвич панелінің сыртқы жағы: (Көк). Сэндвич панелінің ішкі жағы: (Сұр-ақ). Қақпа жақтауы: (Көк). Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу

	18
	Жиынтығы
	Төсем, есік, есік жармасы, бағыттағыштар, серіппелер, роликтер, бекіткіштер және қажетті фурнитура

	19
	Бөлшектеу
	Қақпа жармасын, бағыттағыштарды, бекіткіштерді және құрылымның басқа компоненттерін қоса алғанда, қолданыстағы гараж қақпаларын бөлшектеу.

	20
	Орнату
	Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнату

	21
	Кепілдік беру
	Бұйымдар мен орнату механизміне 12 ай кепілдік беру

	22
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ЖЕТКІЗУШІ ЕСЕБІНЕН ЖЕТКІЗУ, ТҮСІРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

• Келісуге арналған телефон: 8701-035-44-35, 8778-865-16-11

[bookmark: _GoBack]Жеткізуші орнатқаннан кейін бұйымға паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынады. Есік еркін ашылып, жабылуы, құлыппен сенімді бекітілуі және жетілдіргішпен жабдықталуы тиіс. Конструкция кенептің өздігінен түсуінен және саусақтардың қысылуынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Барлық жиынтықтар өзара үйлесімді және өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Электр жетегімен жеткізу кезінде қажетті қорғау және авариялық басқару құрылғылары көзделуі тиіс.
