

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қызметтің атауы:
Көлік құралына техникалық байқау жүргізу қызметі.

Маркасы: DONGFENG
Моделі: EQS666IST6DI
Қызмет түрі: көлік құралына техникалық байқау жүргізу
Саны: 1 қызмет
Өлшем бірлігі: қызмет

Жұмыстардың тізбесі

Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес DONGFENG EQS666IST6DI көлік құралына техникалық байқау жүргізуге міндетті.

Қызмет құрамына мыналар кіреді:

1. Көлік құралының жалпы техникалық жай-күйін көзбен шолу және аспаптық бақылау.
2. Тежеу жүйесінің жарамдылығын, оның ішінде тежеу тиімділігі мен біркелкілігін тексеру.
3. Рульдік басқару жүйесінің жай-күйі мен жарамдылығын тексеру.
4. Шиналардың, дөңгелектердің және аспа элементтерінің жай-күйін тексеру.
5. Сыртқы жарықтандыру аспаптарының, бұрылу көрсеткіштерінің, тежегіш шамдарының және конструкциясында көзделген басқа да жарықтандыру аспаптарының жарамдылығын тексеру.
6. Әйнек тазалағыштар мен әйнек жуғыштардың жарамдылығын тексеру.
7. Қауіпсіздік белдіктерін және конструкциясында көзделген қауіпсіздік элементтерін тексеру.
8. Кузовтың, раманың және конструкцияның негізгі элементтерінің техникалық жай-күйін тексеру.
9. Көлік құралының техникалық сипаттамаларының белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеру.
10. Нормативтік талаптарда көзделген өлшеулер мен диагностикалық рәсімдерді жүргізу.
11. Техникалық байқау нәтижелерін ресімдеу.
12. Көлік құралы белгіленген талаптарға сәйкес болған жағдайда техникалық байқаудан өткенін растайтын құжатты беру.

Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көлік құралдарына техникалық байқау жүргізуге құқығы болуы тиіс.

Қызмет көрсету нәтижесі

DONGFENG EQS666IST6DI көлік құралына техникалық байқау жүргізу және техникалық байқау нәтижелері бойынша тиісті құжатты ресімдеу.

Көлік құралының жай-күйі

Көлік құралы техникалық байқау жүргізу үшін белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылады.

Кепілдік

Қызмет Қазақстан Республикасының нормативтік талаптарына сәйкес сапалы және толық көлемде көрсетілуі тиіс.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги:
Услуга по проведению технического осмотра транспортного средства.

Марка: DONGFENG
Модель: EQS666IST6DI
[bookmark: _GoBack]Вид услуги: технический осмотр транспортного средства
Количество: 1 услуга
Единица измерения: услуга

Перечень работ

Исполнитель обязан провести технический осмотр транспортного средства DONGFENG EQS666IST6DI в соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан.

В состав услуги входит:

1. Визуальный и инструментальный контроль общего технического состояния транспортного средства.
2. Проверка исправности тормозной системы, включая эффективность и равномерность торможения.
3. Проверка состояния и исправности рулевого управления.
4. Проверка состояния шин, колёс и элементов подвески.
5. Проверка исправности внешних световых приборов, указателей поворота, стоп-сигналов и других предусмотренных конструкцией световых приборов.
6. Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей.
7. Проверка ремней безопасности и предусмотренных конструкцией элементов безопасности.
8. Проверка технического состояния кузова, рамы и основных элементов конструкции.
9. Проверка соответствия технических характеристик транспортного средства установленным требованиям безопасности.
10. Проведение предусмотренных нормативными требованиями измерений и диагностических процедур.
11. Оформление результатов технического осмотра.
12. Выдача документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, при соответствии транспортного средства установленным требованиям.

Требования к исполнителю:
Исполнитель должен иметь право на проведение технического осмотра транспортных средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Результат оказания услуги:
Проведение технического осмотра транспортного средства DONGFENG EQS666IST6DI и оформление соответствующего документа по результатам технического осмотра.

Состояние транспортного средства:
Транспортное средство предоставляется заказчиком для проведения технического осмотра в установленном порядке.

Гарантия:
Услуга должна быть оказана качественно и в полном объёме в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
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    ТЕХНИКАЛЫ Қ  ЕРЕКШЕЛІК     Қ ызметті ң   атауы:   К ө лік  құ ралына техникалы қ  бай қ ау ж ү ргізу  қ ызметі.     Маркасы: DONGFENG   Моделі: EQS666IST6DI   Қ ызме т т ү рі: к ө лік  құ ралына техникалы қ  бай қ ау ж ү ргізу   Саны: 1  қ ызмет   Ө лшем   бірлігі:  қ ызмет     Ж ұ мыстарды ң  тізбесі     Орындаушы  Қ аза қ стан Республикасыны ң   қ олданыста ғ ы за ң намасыны ң   талаптарына с ә йкес DONGFENG EQS666IST6DI к ө лік  құ ралына техникалы қ   бай қ ау ж ү ргізуге міндетті.     Қ ызмет   құ рамына мыналар кіреді:     1. К ө лік  құ ралыны ң  жалпы техникалы қ  жай - к ү йін к ө збен шолу ж ә не асп апты қ   ба қ ылау.   2. Тежеу ж ү йесіні ң  жарамдылы ғ ын, оны ң  ішінде тежеу тиімділігі мен біркелкілігін  тексеру.   3. Рульдік бас қ ару ж ү йесіні ң  жай - к ү йі мен жарамдылы ғ ын тексеру.   4. Шиналарды ң , д өң гелектерді ң  ж ә не аспа элементтеріні ң  жай - к ү йін тексеру.   5. Сырт қ ы жары қ тандыру   аспаптарыны ң , б ұ рылу к ө рсеткіштеріні ң , тежегіш  шамдарыны ң  ж ә не конструкциясында к ө зделген бас қ а да жары қ тандыру  аспаптарыны ң  жарамдылы ғ ын тексеру.   6.  Ә йнек тазала ғ ыштар мен  ә йнек жу ғ ыштарды ң  жарамдылы ғ ын тексеру.   7.  Қ ауіпсіздік белдіктерін ж ә не ко нструкциясында к ө зделген  қ ауіпсіздік  элементтерін тексеру.   8. Кузовты ң , раманы ң  ж ә не конструкцияны ң  негізгі элементтеріні ң  техникалы қ   жай - к ү йін тексеру.   9. К ө лік  құ ралыны ң  техникалы қ  сипаттамаларыны ң  белгіленген  қ ауіпсіздік  талаптарына с ә йкестігін тексеру.   10. Нормативтік талаптарда к ө зделген  ө лшеулер мен диагностикалы қ  р ә сімдерді  ж ү ргізу.   11. Техникалы қ  бай қ ау н ә тижелерін ресімдеу.   12. К ө лік  құ ралы белгіленген талаптар ғ а с ә йкес бол ғ ан жа ғ дайда техникалы қ   бай қ аудан  ө ткенін растайтын  құ жатты беру.     Орындаушы ғ а   қ ойылатын талаптар     Орындаушы  Қ аза қ стан Республикасыны ң  за ң намасына с ә йкес к ө лік  құ ралдарына  техникалы қ  бай қ ау ж ү ргізуге  құқ ы ғ ы болуы тиіс.    

