Картридждерді толтыру жөніндегі қызметтің техникалық сипаттамасы
Картридждерді толтыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

Орындаушы Тапсырыс беруші өтінімді Орындаушының атына жіберген сәттен бастап 1 сағат ішінде өтінімде көрсетілген картридждерді Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен алуға тиіс.
Картридждерді қалпына келтіру және толтыру тиісті картридж өндірушілерінің жаңа (пайдаланылмаған) түпнұсқа материалдарын пайдалана отырып жүргізілуі тиіс.
Өтінімді алған сәттен бастап 1 (бір) сағат ішінде картридждерге жанармай құюды жүргізу және картридждерді Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне жеткізу.
Картриджді толтырар алдында картридж диагностикасы жүргізілуі керек.
Диагностика арнайы жабдықта жүргізілуі керек, содан кейін мүмкін болатын жұмыс түрін көрсете отырып, тозатын бөліктердің техникалық жағдайы туралы қорытынды берілуі керек жанармай құю немесе қалпына келтіру.
Толтырылған картридждердің кепілдік мерзімі-тонер толық өндірілгенге дейін.
Тонердің сапасы басып шығару ақаулары болмауы керек сынақ бетін басып шығару арқылы анықталады.
Тонер ақауы болған жағдайда Орындаушы ақауды өз есебінен жоюы тиіс.
20 картридждерді қара тонермен толтыру.




























Техническая спецификация услуги по заправке картриджей
Заправка картриджей осуществляется в следующем порядке:

Исполнитель в течение 1 часа с момента направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявки, должен забрать указанные в заявке картриджи с места нахождения Заказчика. 
Восстановление и заправка картриджей должны производится с использованием новых (не бывших в употребление) оригинальных материалов производителей соответствующих картриджей.
Произвести заправку картриджей в течении 1 (один) часа с момента получения заявки и доставить картриджи в место нахождения Заказчика.
Перед заправкой картриджа, обязательно должна быть проведена диагностика картриджа.
Диагностика должна производится на специальном оборудовании, после чего должно быть выдано заключение о техническом состоянии изнашиваемых частей, с указанием возможного вида работ заправка или восстановление. 
Гарантийный срок заправленных картриджей - до полной выработки тонера.
Качество тонера определяется путем печати пробной страницы, которая не должна иметь дефектов печати.
      При наличие дефекта тонера, Исполнитель должен устранить дефект за свой счет.
	20 заправок картриджей тонером черного цвета.

