Тазалау жөніндегі қызметтерге арналған техникалық ерекшелік
кәріз құбырлары мен құдықтарын

1. Қызмет атауы: кәріз құбырларын тазалау және жуу және қарау (кәріз) құдықтарын тазалау.

2. Жұмыстардың көлемі мен мазмұны:
Кәріз құбырларын бітелуден, шөгінділерден және бөгде заттардан электромеханикалық және/немесе гидродинамикалық тазалау, қолмен ұңғыманы тазалау. Ұңғымалар саны 5 дана, науалардың диаметрі 100 мм.
Мамандандырылған жабдықты қолдана отырып, құбырларды жоғары қысыммен жуу.
Қарау құдықтарын тұнбадан, құмнан, қатты қалдықтардан және басқа да ластанулардан тазалау.
Жиналған қалдықтарды санитарлық нормаларға сәйкес шығару және кәдеге жарату.

3. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Мамандандырылған жабдықтың (гидродинамикалық қондырғы, илеуіш, механикалық берік машиналар және т.б.) болуы.
Білікті персоналдың болуы.
Жұмыстарды жүргізу кезінде санитарлық нормалар мен қауіпсіздік ережелерін сақтау.
Жұмыс аяқталғаннан кейін кәріз жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар:
Тығындарды толық жою және құбырлардың қалыпты өтуін қалпына келтіру.
Жұмыстан кейін құбырлардың және құдықтардың зақымдануының болмауы.
Тұнба мен қалдықтарды уақтылы және қауіпсіз жою.

5. Орындау мерзімдері: шартқа қол қойылған күнне бастап 15 күнтізбелік кун.

6. Жұмыстарды орындау орны: Шымкент қаласы, Тыныбаев көшесі, 42 үй.

7. Кепілдік міндеттемелер:
Орындаушы кәріз құбырларын тазалау және құдықтарды тазалау жөніндегі жұмыстардың сапалы орындалуына кепілдік береді.
Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған сәттен бастап, ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Кепiлдiк мерзiмi iшiнде Орындаушы өз есебiнен орындалған жұмыстардың тиiсiнше сапасыз болуы себебiнен пайда болған қайталама қоқыстарды жоюға мiндеттенедi
Техническая спецификация на услуги по прочистке 
канализационных труб и колодцев

1. Наименование услуги: прочистка и промывка канализационных трубопроводов и очистка смотровых (канализационных) колодцев.

2. Объем и содержание работ:
Электромеханическая и/или гидродинамическая прочистка канализационных труб от засоров, отложений и посторонних предметов, чистка в ручную колодца. Количество колодцев 5шт., диаметр лотков 100мм.
Промывка трубопроводов под высоким давлением с применением специализированного оборудования.
Очистка смотровых колодцев от ила, песка, твердых отходов и других загрязнений.
Вывоз и утилизация собранных отходов в соответствии с санитарными нормами.

3. Требования к исполнителю:
Наличие специализированного оборудования (гидродинамическая установка, илосос, механические прочистные машины и пр.).
Наличие квалифицированного персонала.
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности при проведении работ.
Обеспечение непрерывности функционирования канализационной системы после завершения работ.

4. Требования к качеству выполнения работ:
Полное устранение засоров и восстановление нормальной проходимости труб.
Отсутствие повреждений трубопроводов и колодцев после работ.
Своевременное и безопасное удаление ила и отходов.

5. Сроки выполнения: 15 календарьных дней после подписание договора.

6. Место выполнения работ:г. Шымкент, ул. Тыныбаева, д.42.

7. Гарантийные обязательства:
Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ по прочистке канализационных труб и очистке колодцев.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет до  31 декабря текущего года с момента подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранить повторные засоры, возникшие по причине ненадлежащего качества выполненных работ.
