ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Желдету жүйелері мен жабдықтарды жөндеу жұмысы
                         Желдету жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және      

                                                            жөндеу жұмысы
Тапсырысберуші: «Ер Төстік» бөбекжайы жедел басқару құқығындағы МКҚК
Жұмыскөрсету орны: Түпқараған ауданы.Форт-Шевченкоқ.Аташ елді мекені:Жангелдин көшесі 70үй.
Көрсетумерзімі:Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде.
Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
Желдетуқондырғыларынатехникалыққызметкөрсетужәнежөндеу. 

ГОСТ 34060-2017 ішкіғимараттар мен құрылыстардың инженерлік желілері. Желдетужәнеауаныбаптаужүйелерін сынау және баптау.
        Орындаушыға қойылатын талаптар
Жеткізушілер: 

- желдету қндырғысын монтаждау, баптау және сынау үшін тиісті құралдармен, және мамандармен жарақтандырылуы тиіс;   

- өлшеу құралдары тексерілуі керек; 
- аяқталған жұмыстардың актісін ұсыну;

- желдетуді сынау және тексеру актісі; 

- паспорт және сертификаттар (жаңа жабдыққа);

- Кепілдік хат немесе кепілдік құжаты;

- Жұмыс қабілеттілігін тексеру актісі;

- Желдеткіш қондырғысын жөндеу және ауыстыру жұмысы бойынша барлық шығындар Жеткізуші тарапынан болуы тиіс.  

       Желдету қондырғыларына жөндеу жөніндегі жұмыстардың тізбесі

Қажеттіжұмыстар:  

- Сыртқытексеру, желдеткішқондырғылардың бекітпелерін, қоршаулары мен конструкцияларынт жөндеу;

- Күштік және басқару тізбектерінің жай-күйін тексеру және жөндеу; 

- Реттеу және бекіту арматурасының электржетектерін жөндеу; 

- Дренаж жүйесінің жұмысын тексеру және қажет болған жағдайда тазалауды жүргізу; 

        - Қозғалтқыш және желдеткішбіліктерінің параллелдігін тексеру, қажет болған жағдайда жөндеу; 

- Біліктегі дөңгелекті тексеру және туралау,жөндеу; 

-Брезентті ауыстыру; 

- Дөңгелектен бляшканы тазарту; 

- Бекітпелердің икемділігі мен беріктігін тексеру,жөндеу; 

- Құбырларды жоспарлы тығыздау; 

- Желдету қондырғысының ішкі қуысын жуу және тазалау; 
– Ауа сүзгілерінің жай-күйін бақылау, тазалау немесе ауыстыру.
 4.Техникалық стандарттар
ГОСТ 34060-2017. Ғимараттар мен құрылыстардыңинженерлік желілері ішкі болып табылады. Желдетужәнеауаныбаптаужүйелерінсынаужәнебаптау. Жұмыстардыжүргізужәнеорындалуынбақылауережелерібелгіленуі: ГОСТ 34060-2017.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работа по ремонту вентиляционных систем и оборудования
Тех обслуживание и ремонт вентиляционных систем и установок

Заказчик: ГККП на ПОУ Ясли сад Ер-Төстік
Место оказания работ:Тупкараганский район,г.Форт-Шевченко,Жилой массив Аташ, улица Жангелдина №70
Сроки оказания: с даты  подписания договора 15рабочих дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремонт вентиляционный системы. 

ГОСТ 34060-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ 

 Требования к исполнителю
Поставщики должны: 

· быть оснащены соответствующими средствами, инструментом и специалистами, для проведения монтажа, наладки и испытаний систем вентиляции ; 
– средства измерений должны быть поверены; 
· предоставить акт выпоненных работ;

· акт испытания и проверки вентиляции; 

· паспорт и сертификаты(на новое оборудование);
· Гарантийный письмо или гарантийный документ;

· Акт проверки работоспособности;
Все расходы по ремонту и замене должны быть со стороны Поставщика.
  Перечень работ по обслуживанию вентиляционных установок 

Необходимые проводимые работы:  

· Ремонт креплений, ограждений и конструкций вентиляционных установок;

· Ремонт  силовых и управляющих цепей; 

· Ремонт электроприводов регулирующей и запорной арматуры; 

· Ремонт герметичности соединений контура прохождение хладагента; 

· Ремонт работы дренажной системы и проведение чистки при необходимости; 

· Ремонт при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора; 

· Ремонт и центровка крыльчатки на валу; 

· Замена брезента;
· Очистка налета с крыльчатки; 

· Ремонт гибкости и прочности креплений; 

· Плановое уплотнение воздуховодов; 

· Мойка и чистка внутренней полости приточной вентиляционной установки; 

· Контроль состояния воздушных фильтров, очистка либо замена.

4.Технические стандарты
ГОСТ 34060-2017. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ Обозначение: ГОСТ 34060-2017.
