ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и завоз чернозёма (плодородного растительного грунта)
Предмет закупки: поставка и завоз чернозёма (плодородного растительного грунта) с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой на территории Заказчика в городе Рудном Костанайской области (улица Парковая, 45).
	№
	Наименование показателя
	Технические требования

	1
	Наименование товара/услуги
	Поставка и завоз чернозёма (плодородного растительного грунта)

	2
	Единица измерения
	Машина (КамАЗ). Не менее 18 м³

	4
	Назначение
	Для благоустройства территории, восстановления газонов, устройства клумб и цветников, посадки зелёных насаждений

	5
	Качество грунта
	Плодородный, рыхлый, пригодный для выращивания газонной и декоративной растительности

	6
	Состояние
	Рассыпчатый, без чрезмерного увлажнения, не слежавшийся в крупные комки

	7
	Посторонние включения
	Не допускается наличие строительного и бытового мусора, стекла, пластика, металлических предметов и иных посторонних включений

	8
	Крупные камни, щебень
	Не допускается значительное содержание крупных камней, щебня и строительных отходов

	9
	Транспортировка
	Самосвалом типа КамАЗ либо аналогичным транспортным средством соответствующей грузоподъёмности

	10
	Погрузка
	Включается в стоимость

	11
	Доставка
	В пределах города Рудного до места, указанного Заказчиком

	12
	Разгрузка
	Самосвальная разгрузка непосредственно на территории Заказчика в месте, указанном Заказчиком

	13
	Срок поставки
	В срок, установленный договором о государственных закупках, по заявке Заказчика



Условия поставки:
· Стоимость должна включать стоимость чернозёма, погрузочные работы, транспортировку до территории Заказчика и разгрузку.
· Поставщик обеспечивает исправное транспортное средство, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан.
· Место разгрузки определяется Заказчиком на территории учреждения в городе Рудном.
· При поставке грунт должен соответствовать указанным техническим требованиям и быть пригодным для использования по назначению.
Примечание: Указанный объём в м³ является ориентировочным. Фактическая загрузка одного автомобиля определяется технической характеристикой используемого самосвала при условии соблюдения его допустимой грузоподъёмности.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қара топырақты (құнарлы өсімдік топырағын) жеткізу және әкелу бойынша
Сатып алу нысанасы: Қостанай облысы, Рудный қаласы, Парковая көшесі, 45 мекенжайында орналасқан Тапсырыс берушінің аумағына қара топырақты (құнарлы өсімдік топырағын) тиеу, тасымалдау және түсіру арқылы жеткізу.

	№
	Көрсеткіштің атауы
	Техникалық талаптар

	1
	Тауардың/қызметтің атауы
	Қара топырақты (құнарлы өсімдік топырағын) жеткізу және әкелу

	2
	Өлшем бірлігі
	Автокөлік (КамАЗ). Кемінде 18 м³

	3
	Мақсаты
	Аумақты абаттандыру, көгалдарды қалпына келтіру, гүлзарлар мен гүл бақтарын жасау, жасыл желектерді отырғызу үшін

	4
	Топырақтың сапасы
	Құнарлы, борпылдақ, көгал және сәндік өсімдіктерді өсіруге жарамды

	5
	Жай-күйі
	Борпылдақ, шамадан тыс ылғалданбаған, ірі кесектерге бірігіп қатып қалмаған

	6
	Бөгде қоспалар
	Құрылыс және тұрмыстық қоқыстың, шынының, пластиктің, металл заттардың және басқа да бөгде қоспалардың болуына жол берілмейді

	7
	Ірі тастар, қиыршық тас
	Ірі тастардың, қиыршық тастың және құрылыс қалдықтарының едәуір мөлшерде болуына жол берілмейді

	8
	Тасымалдау
	КамАЗ үлгісіндегі самосвалмен немесе тиісті жүк көтергіштігі бар ұқсас көлік құралымен

	9
	Тиеу
	Құнына кіреді

	10
	Жеткізу
	Рудный қаласының шегінде Тапсырыс беруші көрсеткен жерге дейін

	11
	Түсіру
	Тапсырыс берушінің аумағында, Тапсырыс беруші көрсеткен жерде самосвал арқылы тікелей түсіру

	12
	Жеткізу мерзімі
	Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша



Жеткізу шарттары:
· Құнына қара топырақтың бағасы, тиеу жұмыстары, Тапсырыс берушінің аумағына дейін тасымалдау және түсіру жұмыстары кіруі тиіс.
· Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, техникалық жарамды көлік құралын қамтамасыз етеді.
· Түсіру орнын Рудный қаласындағы мекеме аумағында Тапсырыс беруші анықтайды.
· Жеткізу кезінде топырақ көрсетілген техникалық талаптарға сәйкес келуі және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.

Ескертпе: м³ түрінде көрсетілген көлем болжамды болып табылады. Бір автокөліктің нақты жүктеме көлемі пайдаланылатын самосвалдың техникалық сипаттамаларына сәйкес, оның рұқсат етілген жүк көтергіштігін сақтау шартымен анықталады.

