ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по проведению эксплуатационных испытаний и экспертизы наружных пожарных лестниц
1. Предмет и объём оказания услуг
· Наименование услуг: Услуги по проведению эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с выдачей протоколов испытаний и экспертного заключения.
· Объём услуг: Комплексное испытание 6 (шести) наружных пожарных лестниц на здании (зданиях) ГККП «Ясли-сад№ 2 комбинированного типа»
·  2. Нормативно-правовая база
Оказание услуг осуществляется в строгом соответствии с:
· Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»;
· Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС РК);
· СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия».
3. Требования к Поставщику и квалификации персонала
· Специализация: Поставщик должен являться зарегистрированной экспертной/испытательной организацией в сфере пожарной безопасности.
· Оборудование: Испытания проводятся с применением поверенного оборудования. Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты (свидетельства) о поверке на измерительные приборы (динамометры, поверенные весовые устройства, лазерные дальномеры) до начала выполнения работ.
· Охрана труда: Персонал Поставщика должен иметь действующие удостоверения-допуски для работы на высоте (верхолазные работы) и пройти инструктаж по технике безопасности.
4. Этапы и порядок проведения испытаний
Поставщик выполняет проверку всех 6 пожарных лестниц в следующем порядке:
1. Визуальный осмотр: Проверка целостности конструкций и их креплений к стенам детского сада, проверка качества защитных антикоррозийных покрытий (окраски), выявление трещин, раковин и дефектов в сварных швах.
2. Статические испытания под нагрузкой (удержание не менее 2 минут):
· Ступени лестниц: Испытание на прочность каждой пятой ступени путем приложения вертикальной нагрузки 1,8 кН (180 кгс).
· Марши и балки: Испытание точек крепления балок и лестничных маршей к несущим стенам здания.
· Ограждения лестниц: Проверка прочности поручней горизонтальной нагрузкой 0,54 кН (54 кгс).
3. Контроль деформаций: После снятия статической нагрузки проводится финальный замер. Наличие остаточных деформаций, прогибов, надрывов или трещин в конструкциях всех 6 лестниц не допускается.
5. Требования к результатам и отчетной документации
По окончании работ Поставщик предоставляет Заказчику:
· Протоколы испытаний установленной формы (в соответствии с Приложением Ж СТ РК 2218-2012) — 6 отдельных протоколов (на каждую лестницу).
· Итоговое экспертное заключение о соответствии (или несоответствии) металлических лестниц требованиям пожарной безопасности РК.
· Фотоотчет процесса испытаний с фиксацией нагрузок на приборах.
· Маркировка: На каждой из 6 лестниц Поставщик за свой счет закрепляет прочную, защищенную от влаги бирку (табличку) с указанием инвентарного номера, даты проведения испытаний, результата («Годна») и наименования испытательной лаборатории.
6. Сроки и условия выполнения работ
· Срок оказания услуг: в течение ___15_ календарных дней  с момента подписания договора.
· [bookmark: _GoBack]Время выполнения: Строго в дневное время по согласованию с администрацией детского сада. Во время испытаний зона под лестницами должна быть ограждена сигнальной лентой, нахождение детей в зоне проведения тестов категорически запрещено.
