

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по ремонту системы освещения

	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	

	1. 
	Работы по ремонту системы освещения
	Выполнение комплекса работ по замене и восстановлению неисправных осветительных приборов и сопутствующего оборудования наружного освещения территории КММ.
Обеспечение бесперебойного, безопасного и нормативного освещения территории учреждения, повышение энергоэффективности системы наружного освещения.
В выделенную сумму входят все затраты  связанные с приобретением и транспортировкой необходимых материалов для выполнения работ. 
	№
	Наименование товара / оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Ориентировочные технические требования

	1
	Ящик ЯУ
	дана (шт.)
	         2
	Ящик управления освещением (навесного исполнения). Степень защиты не ниже IP54, антикоррозийное покрытие. Комплектация автоматическими выключателями, контакторами и фотореле/таймером для автоматического управления.

	2
	Кронштейн
	дана (шт.)
	        27
	Кронштейн металлический для крепления прожекторов/светильников на опоры или фасады зданий. С защитным покрытием от атмосферных воздействий (оцинкованный или окрашенный).

	3
	монтажный/кабель-канал 
	метр
	       800
	Профиль монтажный/кабель-канал металлический перфорированный или специализированный лоток / защитная труба соответствующего типоразмера для безопасной прокладки кабеля наружной установки.

	4
	Кабель 2/4
	метр
	800
	Силовой кабель для наружной прокладки (сечением 2х4 мм² или 4х2 мм² согласно схеме подключения). Медные или алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из ПВХ, стойкая к ультрафиолету и температурным перепадам.

	5
	Прожектор
	дана (шт.)
	27
	Светодиодный (LED) прожектор наружного освещения высокой энергоэффективности. Световой поток, соответствующий мощности. Степень пылевлагозащиты не ниже IP65. Корпус из литого алюминия, закаленное стекло.

	6
	Крепление
	дана (шт.)
	270
	Комплект крепежных элементов (болты, гайки, анкеры, хомуты) для надежной фиксации кронштейнов, прожекторов и монтажного профиля к несущим конструкциям.



  Требования к монтажным работам.
Полный комплекс работ по демонтажу старого/неисправного оборудования, монтажу ящиков управления, установке кронштейнов и прожекторов, прокладке защитных кабельных трасс и силового кабеля.
Поставщик обязан соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности (ПТБ и ПУЭ РК).
Подключение, пусконаладочные работы и тестирование системы под нагрузкой осуществляются силами Поставщика.
После проведенных работ уборку и вывоз  мусора потенциальный поставщик осуществляет своими силами.
Гарантийные обязательства
Поставщик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленное оборудование сроком не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]Установка нового на стенке здания школы. Уборка  после окончания работы.











Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Жұмыстардың атауы
	Жұмыстардың техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	
	
	Жарықтандыру жүйесін жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға



	Жарықтандыру жүйесін жөндеу бойынша жұмыстар КММ аумағындағы ақаулы жарықтандыру аспаптары мен ілеспе сыртқы жарықтандыру жабдықтарын ауыстыру және қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар кешенін орындау.
Мекеме аумағын үздіксіз, қауіпсіз және нормативтік жарықтандыруды қамтамасыз ету, сыртқы жарықтандыру жүйесінің энергия тиімділігін арттыру.
Бөлінген сомаға жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды сатып алуға және тасымалдауға байланысты барлық шығындар кіреді. 
№ Тауардың / жабдықтың атауы бірлік.	Саны болжамды техникалық талаптар
1 ЯУ дана жәшігі (дана) 2 жарықтандыруды басқару жәшігі (аспалы орындалған). Қорғау дәрежесі IP54-тен төмен емес, коррозияға қарсы жабын. Автоматты басқару үшін ажыратқыштармен, контакторлармен және фоторелемен/таймермен жабдықтау.
2 берілген Кронштейн (дана) 27 ғимараттардың тіректеріне немесе қасбеттеріне прожекторларды/шамдарды бекітуге арналған металл Кронштейн. Ауа-райынан қорғайтын жабыны бар (мырышталған немесе боялған).
3 монтаждау/кабель-арна метр 800 Профиль монтаждау/кабель-арна металл перфорацияланған немесе мамандандырылған науа / сыртқы орнату кабелін қауіпсіз төсеу үшін тиісті стандартты өлшемдегі қорғаныс құбыры.
4 Кабель 2/4 метр 800 Сыртқы төсемге арналған Қуат кабелі (қосылу схемасына сәйкес қимасы 2х4 мм2 немесе 4х2 мм2). Мыс немесе алюминий өзектері, ультракүлгін және температураның өзгеруіне төзімді ПВХ оқшаулауы және қабығы.
5 дана прожекторы (дана) 27 жарықдиодты (LED) жоғары энергия тиімділігі сыртқы жарықтандыру прожекторы. Қуатқа сәйкес келетін жарық ағыны. Шаңнан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес. Құйылған алюминий корпусы, шыңдалған шыны.
6 бекіту берілген (дана) 270 кронштейндерді, прожекторларды және монтаж профилін тірек конструкцияларына сенімді бекіту үшін бекіту элементтерінің жиынтығы (Болттар, гайкалар, якорьлер, қысқыштар).

  Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар.
Ескі/ақаулы жабдықты бөлшектеу, басқару жәшіктерін монтаждау, кронштейндер мен прожекторларды орнату, қорғаныш кабельдік трассалар мен қуат кабелін төсеу бойынша жұмыстардың толық кешені.
Өнім беруші техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі қағидаларын (ҚР ПТБ және ПУЭ) сақтауға міндетті.
Жүйені жүктемемен қосу, іске қосу және тестілеу жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.
Жүргізілген жұмыстардан кейін әлеуетті өнім беруші қоқысты жинауды және шығаруды өз күшімен жүзеге асырады.
Кепілдік міндеттемелері
Өнім беруші орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай мерзімге орындалған монтаждау жұмыстарына және белгіленген жабдыққа кепілдік береді.
Мектеп ғимаратының жарына жаңадан орнату. Жұмыс аяқталғаннан кейін артын жинау..
