ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку, монтаж автоматического шлагбаума с видеокамерой и оказание услуг по годовому техническому обслуживанию
1. Общие характеристики и назначение закупаемых товаров, работ и услуг (ТРУ)
· Наименование закупа: Поставка и монтаж автоматического шлагбаума с системой видеонаблюдения «под ключ», а также оказание услуг по регулярному техническому обслуживанию в течение 12 месяцев.
· Место поставки и монтажа: Согласно условиям договора / адрес Заказчика.
· Сроки выполнения работ: Монтаж и пусконаладка — в течение календарных дней с момента подписания договора (указывается заказчиком, например, 15дней); техническое обслуживание — ежеквартально в течение 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ по монтажу.
2. Технические спецификации и требования к товарам (оборудованию)
2.1. Автоматический шлагбаум в сборе
· Длина стрелы: от 4 до 6 метров (светоотражающая, с мягким защитным демпфером).
· Интенсивность использования: не менее 70 – 100.
· Время открытия/закрытия: от 2.5 до 6 секунд.
· Напряжение питания: тумба —220; электродвигатель — 24 (безопасное напряжение).
· Степень защиты корпуса (тумбы): не ниже IP54.
· Диапазон рабочих температур: от -35 до +55.
· Комплектация: тумба шлагбаума, стрела, встроенный блок управления, система механической разблокировки при отключении электроэнергии, монтажное основание.
2.2. Система видеофиксации (IP-видеокамера)
· Разрешение: не менее 2 Мп 920 \ 1080).
· Функционал: поддержка функции ANPR (распознавание государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств).
· Подсветка: встроенная ИК-подсветка дальностью не менее 30–50 метров.
· Динамический диапазон: аппаратный WDR (не менее 120)  для компенсации засветки фар в ночное время.
· Степень защиты: уличный антивандальный исполнение, не ниже IP67.
2.3. Устройства безопасности и управления
· Фотоэлементы безопасности: комплект (инфракрасный передатчик и приемник) для предотвращения опускания стрелы при нахождении препятствия в зоне проезда.
· Сигнальная лампа: светодиодная, предупреждающая о движении стрелы.
· Пульты дистанционного управления: не менее 3 (трех) радиопередатчиков (брелоков) в комплекте.
3. Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам (СМР и ПНР)
1. Подготовительные и земляные работы: разработка грунта, устройство бетонного фундамента под тумбу шлагбаума и стойку камеры с учетом закладных элементов.
2. Кабельные трассы: прокладка силовых и слаботочных кабелей в защитных гофрированных трубах / ПНД-каналах.
3. Монтаж и пусконаладка: жесткое закрепление оборудования, балансировка пружины стрелы, настройка конечных положений, юстировка угла обзора видеокамеры, комплексное тестирование работоспособности всех систем безопасности и управления.
4. Требования к услугам по техническому обслуживанию (ТО) в течение 12 месяцев
Поставщик обязуется оказывать услуги по плановому и аварийному обслуживанию смонтированного комплекса в течение 1 года.
· Периодичность планового ТО: не реже 1 раза в квартал (всего 4 раза за период действия договора).
· Состав регламентных работ при ТО:
· Проверка механических соединений, анкерных болтов, натяжения и балансировки пружин, смазка подвижных узлов редуктора.
· Контроль электрических цепей, контактов питания, исправности блока управления.
· Проверка и очистка линз фотоэлементов безопасности и видеокамеры.
· Юстировка камеры, проверка углов обзора и качества фиксации номеров.
· Аварийный выезд: при возникновении неисправностей выезд специалистов Поставщика осуществляется не позднее 24 часов с момента получения официальной заявки от Заказчика.
5. Требования к Поставщику и квалификации
1. Качество товара: Поставляемое оборудование должно быть абсолютно новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), серийного выпуска, свободным от прав третьих лиц.
2. Гарантийные обязательства:
· Гарантия на поставляемое оборудование и выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.
· Гарантия на качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию — в течение всего срока действия договора (12 месяцев).
3. Сертификация / Документация: Оборудование должно соответствовать техническим регламентам и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан. При сдаче объекта Поставщик предоставляет исполнительную документацию, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны на казахском и/или русском языках.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жаңа автоматты шлагбаумды бейнекамерасымен жеткізу, монтаждау және 12 ай бойы техникалық қызмет көрсету жұмыстарына
1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің (ТЖҚ) жалпы сипаттамасы
· Заттың атауы: Тікелей «кілтпен» автокөліктердің өтуін бақылау кешенін (автоматты шлагбаум және IP-бейнекамера) жеткізу, орнату, іске қосу-реттеу жұмыстары, сондай-ақ пайдалануға берілгеннен кейін 12 ай бойы тұрақты техникалық қызмет көрсету.
· Жеткізу мен монтаждау орны: Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша.
· Орындау мерзімі:
· Жеткізу және монтаждау — шарқа қол қойылған сәттен бастап календарлық күн ішінде;
· Техникалық қызмет көрсету — орнату актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай бойы тоқсан сайын.
2. Тауарларға (жабдықтарға) қойылатын техникалық талаптар
2.1. Жиынтықтағы автоматты шлагбаум
· Жебе ұзындығы (стрела): 4-тен 6 метрге дейін (жарық шағылыстырғыш наклейкалары және жұмсақ қорғаныс демпфері бар).
· Жұмыс қарқындылығы: кемінде 70 – 100 (жоғары өтімділік үшін).
· Ашылу/жабылу уақыты: 2.5– 6 секунд (реттелетін).
· Қорек кернеуі: тумба — 220 / 50; электр қозғалтқышы —24 (қауіпсіз кернеу).
· Корпустың (тумбаның) қорғаныс класы: IP54 төмен емес.
· Жұмыс температурасының диапазоны: -35-тан +55-қа дейін.
· Жиынтықталуы: шлагбаум тумбасы, жебесі, кірістірілген басқару блогы, тоқ өшіп қалғанда қолмен ашу/бұғаттан шығару механизмі, монтаждау негізі.
2.2. Бейнетіркеу жүйесі (IP-бейнекамера)
· Рұқсат етілген сапасы (разрешение): кемінде 2 Мп (1920 \ 1080).
· Функционалы: автокөліктердің мемлекеттік тіркеу нөмірлерін тану (ANPR) функциясын қолдау.
· Жарықтандыру: кірістірілген ИК-жарықтандыру (қашықтығы кемінде 30–50метр).
· [bookmark: _GoBack]Динамикалық диапазон: аппараттық WDR (кемінде 120) — түнде автокөлік фараларынан түсетін жарықты теңестіру үшін.
· Қорғаныс класы: сыртқы вандалға қарсы корпус, IP67 төмен емес.
2.3. Қауіпсіздік және басқару құрылғылары
· Қауіпсіздік фотоэлементтері: автокөлік өту аймағында тұрғанда жебенің төмен түсуіне жол бермейтін инфрақызыл сенсорлар жиынтығы (бергіш + қабылдағыш).
· Сигналдық лампа: жебенің қозғалысын ескертетін светодиодты шам.
· Қашықтан басқару пульттері (брелоктар): жиынтықта кемінде 3 (үш) дана.
3. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарына қойылатын талаптар
1. Дайындық және жер жұмыстары: шлагбаум тумбасы мен камера бағанасына арнап топырақты қазу, анкерлік негізін бетондау.
2. Кабель желілері: электр және сигналдық кабельдерді қорғаныс гофрасына/ПНД құбырларына салып жер астымен жүргізу.
3. Монтаждау және іске қосу: жабдықтарды мықты бекіту, жебе серіппелерін баланстау (баптау), камераның түсіру бұрышын реттеу, жүйенің қауіпсіздігі мен жұмысын толық тексеру.
4. 12 ай ішінде техникалық қызмет көрсетуге (ТҚК) қойылатын талаптар
Өнім беруші орнатылған кешенге 1 жыл бойы жоспарлы және апаттық техникалық қызмет көрсетуді өз мойнына алады.
· Жоспарлы ТҚК мерзімділігі: тоқсанына кемінде 1 рет (шарт қолданылу кезеңінде барлығы 4 рет).
· ТҚК кезінде орындалатын жұмыстар:
· Механикалық бекітпелерді, анкерлік болттарды, серіппелердің тартылуын тексеру, редукторды майлау.
· Электр тізбектерін, басқару блогының жұмысын тексеру.
· Фотоэлементтер мен бейнекамера линзаларын шаң-тозаңнан, кірден тазалау.
· Камераның фокусын, автокөлік нөмірлерін түсіру сапасын тексеру және реттеу.
· Апаттық шақырту: бұзылу немесе ақау туралы Тапсырыс берушіден өтінім түскен сәттен бастап Өнім берушінің мамандары 24 сағаттан кешіктірілмей нысанға жетуі тиіс.
5. Өнім берушіге және сапаға қойылатын талаптар
1. Тауар сапасы: Жеткізілетін жабдық мүлдем жаңа (пайдалануда болмаған), сериялы шығарылған, үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос болуы тиіс.
2. Кепілдік міндеттемелер:
· Жеткізілген жабдық пен монтаждау жұмыстарына кепілдік — Қабылдау-беріп алу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
· Техникалық қызмет көрсету сапасына кепілдік — шарттың бүкіл мерзімі ішінде (12 ай).
3. Құжаттама: Барлық жабдық Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттарға сәйкес келуі керек. Өнім беруші нысанды тапсырған кезде паспортарды, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды және кепілдік талондарын мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде ұсынады.


