ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Атауы: Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес фотобаспа қолдану арқылы дөңгелек дастарқандар жиынтықтарын жеке тапсырыс бойынша тігу қызметтері.
Саны: 4 жиынтық (барлығы 8 дастарқан).
Мақсаты: Мекеме үй-жайларында іс-шаралар, сабақтар және кездесулер өткізу кезінде пайдалануға арналған дөңгелек үстелдерге екі қабатты сәндік дастарқандар дайындау.
1. Өлшемдері және жиынтықталуы
Үстел бетінің диаметрі — 1,2 м (120 см).
Әр жиынтық бір-бірінен бөлек екі дөңгелек дастарқаннан тұруы тиіс.
Төменгі дастарқан — 1 дана, диаметрі 2,1 м (210 см). Материалы — сапалы сәндік велюр немесе тығыз барқыт, жұмсақ, тозуға төзімді, біркелкі құрылымды. Түсі — ашық бежевый (ақшыл сарғыш), біртүсті, суретсіз. Мата әдемі төгіліп, табиғи қатпарлар түзуі және жуғаннан кейін пішінін сақтауы тиіс. Үстел жиегінен салбырау ұзындығы — шамамен 45 см.
Жоғарғы дастарқан — 1 дана, алдын ала белгіленген диаметрі 1,7 м (170 см). Материалы — ақ түсті, беті тегіс, толық түсті тоқыма фотобаспасына жарамды, сапалы тығыз мата. Мата мөлдір емес, тозуға, деформацияға және бірнеше рет жууға төзімді болуы тиіс. Үстел жиегінен салбырау ұзындығы — шамамен 25 см.
Екі дастарқанның түпкілікті өлшемдері тігу басталғанға дейін үстелдерді алдын ала өлшеу және үлгісін үстелге кигізіп көру нәтижелері бойынша тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі.
2. Дизайнға және фотобаспаға қойылатын талаптар
Жоғарғы дастарқанның бүкіл периметрі бойына тапсырыс беруші ұсынған фотосуреттердегі үлгіге ұқсас қазақтың ұлттық нақышындағы сәндік ою-өрнек түсірілуі тиіс.
Ою-өрнектің түсі — төменгі дастарқанмен үйлесетін бежевый (сарғыш) түс. Түс реңкі, өлшемдері, ою-өрнек жолағының ені, элементтердің орналасуы және түпкілікті дизайны дайындау басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіледі.
Жоғарғы дастарқанның орталық бөлігі ақ түсті, суретсіз қалуы тиіс. Ою-өрнек шеңбер бойымен біркелкі орналасып, үзілістерсіз, қисаймай және көзге көрінетін түйіспелерсіз орындалуы қажет.
Сурет жууға, үйкеліске және түсінің оңуына төзімділікті қамтамасыз ететін сапалы тоқыма фотобаспасы әдісімен түсірілуі тиіс. Бояу қауіпсіз, өткір иіссіз болуы, пайдалану және жуу кезінде оңбауы, ақ матаны және төменгі дастарқанды боямауы тиіс.
3. Тігу сапасына қойылатын талаптар
Барлық дастарқандар дұрыс дөңгелек пішінде, жиектері тегіс, бүкіл периметрі бойынша ұқыпты өңделген болуы тиіс. Салбыраған жіптерге, матаның тартылып қалуына, дақтарға және басқа да ақауларға жол берілмейді.
Жиектері матаның сетінуін болдырмайтын, ішке қайырылып жасалған сапалы жабық бүкпемен және түзу машиналық тігіспен немесе басқа кәсіби тәсілмен өңделуі тиіс.
Тігістері берік, ұқыпты, тігіс аралықтарында бос орындарсыз болуы қажет. Ұсынылған күтім талаптары сақталған жағдайда маталар түсін, пішінін және бастапқы сыртқы көрінісін сақтауы тиіс.
Жоғарғы және төменгі дастарқандар бір-біріне тігілмей, екі бөлек бұйым ретінде дайындалады.
4. Қызметтерді орындау тәртібі
Дайындау жұмыстары басталғанға дейін орындаушы тапсырыс берушінің объектісінде үстелдердің нақты өлшемдерін алуға міндетті.
Орындаушы тапсырыс берушіге келісу үшін мата үлгілерін, түс реңктерін және ою-өрнектің орналасу эскизін ұсынуы тиіс.
Дастарқандардың түпкілікті диаметрі, салбырау ұзындығы, ою-өрнектің орналасуы және жиынтықтың жалпы сыртқы көрінісі алдын ала өлшеу және тапсырыс берушінің үстелінде үлгісін кигізіп көру нәтижесінде анықталады.
Маталарды пішу және тігу жұмыстары материалдар, өлшемдер және дизайн тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүргізіледі.
Қызмет құнына алдын ала өлшеу, материалдарды таңдау, эскизді әзірлеу және келісу, маталарды сатып алу, фотобаспа түсіру, пішу, тігу, жиектерін өңдеу, дайын бұйымдарды ылғалды-жылумен өңдеу және тапсырыс берушіге жеткізу шығындары толық енгізілуі тиіс.
5. Дайын бұйымдарға және қабылдауға қойылатын талаптар
Дайын дастарқандар келісілген үлгіге, өлшемдерге, түске және материалдардың сапасына сәйкес болуы тиіс.
Бұйымдар таза, үтіктелген, дұрыс сақталмаудан пайда болған қатпарларсыз, зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз жеткізілуі тиіс.
Тасымалдау кезінде ластанудан қорғау мақсатында әр жиынтық жеке қапталуы тиіс.
Орындаушы бұйымдарды жуу, кептіру және күтіп ұстау жөніндегі ұсынымдарды ұсынуға міндетті.
Өлшемдердің сәйкес келмеуі, тігу ақаулары, сапасыз фотобаспа немесе келісілген эскизден ауытқулар анықталған жағдайда орындаушы кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға немесе бұйымдарды ауыстыруға міндетті.
Қызметтерді орындауға, материалдарға, фотобаспаға, жеткізуге және анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығындар шарт құнына енгізілуі тиіс.
Өлшеу жұмыстарын жүргізу және дайын бұйымдарды жеткізу орны — тапсырыс берушінің мекенжайы.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование: Услуги по индивидуальному пошиву комплектов круглых скатертей с нанесением фотопечати согласно технической спецификации заказчика.
Количество: 4 комплекта (8 скатертей).
Назначение: Изготовление двухслойных декоративных скатертей для круглых столов, предназначенных для использования в помещениях учреждения при проведении мероприятий, занятий и встреч.
1. Размеры и комплектация
Диаметр столешницы — 1,2 м (120 см).
Каждый комплект должен состоять из двух отдельных круглых скатертей:
Нижняя скатерть — 1 шт., диаметр 2,1 м (210 см). Материал — качественный декоративный велюр либо плотный бархат, мягкий, износостойкий, с равномерной фактурой. Цвет — светло-бежевый, однотонный, без рисунка. Ткань должна красиво драпироваться, образовывать ровные естественные складки и сохранять форму после стирки. Свисание от края столешницы — ориентировочно 45 см.
Верхняя скатерть — 1 шт., предварительный диаметр 1,7 м (170 см). Материал — плотная качественная ткань белого цвета с гладкой поверхностью, пригодная для полноцветной текстильной печати. Ткань должна быть непрозрачной, износостойкой, устойчивой к деформации и многократной стирке. Свисание от края столешницы — ориентировочно 25 см.
Окончательные размеры обеих скатертей определяются по результатам предварительных замеров столов и примерки с обязательным согласованием заказчика до начала пошива.
2. Требования к дизайну и фотопечати
На верхнюю скатерть по всему периметру наносится декоративный орнамент в национальном казахском стиле, аналогичный представленному на фотографиях заказчика.
Цвет орнамента — бежевый, гармонично сочетающийся с нижней скатертью. Оттенок, размеры, ширина орнаментальной полосы, расположение элементов и окончательный дизайн согласовываются с заказчиком до изготовления.
Центральная часть верхней скатерти должна оставаться белой, без рисунка. Орнамент должен быть равномерно распределён по окружности, без разрывов, перекосов и заметных стыков.
Нанесение рисунка — методом качественной текстильной фотопечати, обеспечивающим стойкость изображения к стирке, истиранию и выцветанию. Краска должна быть безопасной, без резкого запаха, не линять, не окрашивать белую ткань и нижнюю скатерть при эксплуатации и стирке.
3. Требования к качеству пошива
Все скатерти должны иметь правильную круглую форму, ровные края, аккуратную обработку по всему периметру, без торчащих нитей, затяжек, пятен и иных дефектов.
Обработка краёв — качественный закрытый подгиб с ровной машинной строчкой или иной профессиональный способ, исключающий осыпание ткани.
Швы должны быть прочными, аккуратными, без пропусков стежков. Ткани должны сохранять цвет, форму и первоначальный внешний вид при соблюдении рекомендованных условий ухода.
Верхняя и нижняя скатерти изготавливаются как два самостоятельных изделия, без сшивания между собой.
4. Порядок выполнения работ
До начала изготовления исполнитель обязан произвести предварительные замеры столов непосредственно на объекте заказчика.
Исполнитель предоставляет заказчику образцы тканей, цветовой гаммы и эскиз расположения орнамента для обязательного согласования.
Окончательный диаметр скатертей, длина свисания, расположение орнамента и общий внешний вид комплекта определяются после предварительных замеров и примерки непосредственно на столе заказчика.
Раскрой и пошив осуществляются только после согласования материалов, размеров и дизайна с заказчиком.
В стоимость услуг должны входить предварительные замеры, подбор материалов, разработка и согласование эскиза, приобретение тканей, нанесение фотопечати, раскрой, пошив, обработка краёв, влажно-тепловая обработка готовых изделий и доставка заказчику.
5. Требования к готовым изделиям и приёмке
Готовые скатерти должны соответствовать согласованному образцу, размерам, цвету и качеству материалов.
Изделия должны быть чистыми, отглаженными, без складок от неправильного хранения, повреждений и производственных дефектов.
Каждый комплект должен быть индивидуально упакован для защиты от загрязнений при транспортировке.
Исполнитель обязан предоставить рекомендации по стирке, сушке и уходу за изделиями.
При обнаружении несоответствий размеров, дефектов пошива, некачественной фотопечати или отклонений от согласованного эскиза исполнитель обязан устранить недостатки либо заменить изделия за собственный счёт.
Все расходы, связанные с выполнением услуг, материалами, фотопечатью, доставкой и устранением выявленных недостатков, включаются в стоимость договора.
Место выполнения замеров и доставки готовых изделий — по адресу заказчика.
Уточнить арифметику размеров скатертейСделать спецификацию более закупочной
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